Приложение № 5 
к Договору от _____№_____2026г.
Техническое задание
На поставку сантехнических подводок

Приобретение материалов для монтажа подводки в помещениях ГБУЗ МО «ДСП»
1. Технические требования
· Материал исполнения: нержавеющая сталь
· Тип соединения: ниппель 1/2" — гайка 1/2"
· Рабочие характеристики:
· Рабочее давление: не менее 10 бар
· Максимальное давление: до 25 бар
· Назначение: для систем водоснабжения
2. Объем поставки
	Размер подводки
	Основное количество
	Запас
	Итого

	40 мм
	31 шт.
	12 шт.
	43 шт.

	50 мм
	42 шт.
	12 шт.
	54 шт.

	60 мм
	42 шт.
	12 шт.
	54 шт.

	80 мм
	37 шт.
	12 шт.
	49 шт.

	Всего:
	152 шт.
	48 шт.
	200 шт.


3. Требования к поставщику
· Наличие сертификатов качества на продукцию
· Предоставление гарантии на поставляемую продукцию
· Обеспечение своевременной доставки
· Предоставление технической документации
4. Сроки исполнения
Поставка в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора
5. Порядок приемки
· Проверка количества товара
· Проверка качества и целостности упаковки
· Проверка соответствия техническим характеристикам
· Фиксация серийных номеров
6. Особые условия
· Поставка осуществляется комплектно по всем размерам. 
· Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении не содержать признаков брака или порчи необходимы сертификаты соответствия.  Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным заводом изготовителем и иметь гарантию на товар не менее 12 мес.

· Поставщик товара осуществляет поставку и ВЫГРУЗКУ товара за свой счет и своими силами по адресу:
142000. Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе. 36А



