[bookmark: _GoBack]


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку спортивных сидений «Форвард 1» для Муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард"  (МАУ "ГС "Авангард")
1. Заказчик: Муниципальное автономное учреждение городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард"
1. Наименование: поставка спортивных сидений «Форвар 1» для Муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард" (МАУ "ГС "Авангард")
1. Место поставки: 142001, Московская обл, г. Домодедово, мкр.  
Северный, ул. Советская,  д.70. СК «Темп».
1. Характеристики и требования к поставляемому товару: 

Требования к поставляемому товару:

1. Все Товары должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке товара.
2. Все поставляемые Товары должны быть новыми;
3. Вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни:
– действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства;
– удостоверения качества Товара, в которых указаны: номер и дата выдачи данного удостоверения, наименование и адрес изготовителя продукции, наименование продукции, показатели качества, дата изготовления, условия хранения, срок годности, наименование нормативно-технической документации, в соответствии с которой выпускается продукция.
4. Все Товары должны иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности.
5. Все Товары при отгрузке должны быть упакованы в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна предохранять Товары от порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесни.
6. Если при приемке Товара Заказчиком выявлена недостача, некачественный или не соответствующий сопроводительным документам Товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.
7. Поставщик обязан поставить недопоставленный Товар в течение следующего рабочего дня с момента получения уведомления Заказчика о недостаче Товара.
8. Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественного товара на качественный в течение 2-х рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о скрытых недостатках поставленного Товара.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара:
Поставщик предоставляет гарантии на Товары, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой Производителем.
9.Место поставки товаров: 142001, Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Советская,  д.70. СК «Темп».
10.Срок поставки товаров: В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Сиденье “Форвард 01″
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                                            Спецификация сиденья:
Общее количество:  30 штук   (15  синих, 15 белых).
      - тип посадочного места пластиковые сиденье  (см. приложением № 1 рис.2 к     
      техническому   заданию)
      - тип класса сидения «Форвард» три точки крепления не менее или аналог
      - габаритные размеры (ШхВхГ)  не менее 430х320х400мм
      - класс удароустойчивости не менее 150 ДАН
      - группа воспламеняемости не менее В2 – В3 (в соответствии с международными требованиями по UL 94)
      - температурный режим использования -40  +50 градусов Цельсия
      - группа токсичности Т 3
      - группа дымообразующей способности Д2
Сиденья пластиковые со спинкой предназначены для установки на открытых  спортивных сооружениях (стадионах).                                                                                                                                                      Сиденья имеют следующие особенности:                                                                                                                     - Антивандальное исполнение                                                                                                                                            - Эргономичный дизайн                                                                                                                                                   - Простота в монтаже и обслуживании                                                                                                                             - Система оттока воды                                                                                                                                                        - Цвет сиденья: согласовать с Заказчиком                                                                                                                   - Выполнено из материалов, устойчивых к воздействию ультрафиолетовых лучей                                                   - Выполнено из материалов, замедляющих процесс горения                                                                                         - Выполнено из морозостойкого полипропилена.                                                                                                   Имеют высокую:                                                                                                                                                           - прочность                                                                                                                                                                    - устойчивость к воздействию кислот, щелочей, перепадам температур, со временем не выцветают от атмосферного и солнечного воздействия.                                                                                                        Крепление кресел  не менее чем  в трех точках.                                                                                                Качество сидений должно соответствовать ГОСТ 16854-91, а также требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89.
Сиденье устанавливается как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях. Сиденье имеет сертификат пожарной безопасности (Группа горючести Г2, группа дымообразующей способности Д2, группа токсичности продуктов горения Т2, группа воспламеняемости В2), гигиенический, соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение.
Габаритные размеры: приложением № 1 рис.1
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Сиденье имеет отверстие для оттока воды, номерок, заглушки.
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                         Синий (RAL 5017)                              Белый (RAL 9003)
Оосновные конструктивные особенности модели «Форвард 01»:
· увеличенное количество опорных ребер: кресло «пружинит», поэтому человек может чувствовать себя как в офисном кресле без ущерба для безопасности положения и устойчивости.
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