		


Техническое задание 
на поставку и установку тахографа на автотранспортном средстве МАУ «ХЭС МО Чехов»  

В соответствии с приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 440 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства, подвижной состав относящийся к категориям М2 и М3 (КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КАВЗ), должен быть оборудован тахографом, обеспечивающие непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения ТС, режима труда и отдыха водителей ТС.

1. Перечень работ и оборудования, поставляемых Заказчику в рамках данной закупки
	№
п/п
	Наименование
	Количество (комплектов), 
ед./шт.

	Оборудование и комплектующие:

	1
	Тахограф с СКЗИ (поверенный) с комплектом установочных комплектующих и расходных материалов для обеспечения корректной установки и работы тахографа
	1

	Перечень работ:

	1
	Установка тахографа без тахоподготовки 
	1

	2
	Активация тахографа с блоком СКЗИ
	1

	3
	Калибровка тахографа
	1

	4
	Выезд технического специалиста
	1



2. Требования к оборудованию:
2.1. Общие требования к тахографу:
Тахограф должен регистрировать скорость движения ТС, пройденный путь (пробег), время управления ТС, время нахождения на рабочем месте конкретного водителя, время перерывов в работе и отдыхе водителя, географические координаты, случаи доступа к данным регистрации, перерывы в электропитании длительностью более 100 миллисекунд.
Защита данных в тахографе должна осуществляться специальными техническими средствами в соответствии с законодательными стандартами Российской Федерации и отвечать требованиям Приказа Министерства Транспорта от 28 октября 2020 года № 440.
Тахограф должен:
- Соответствовать требованиям приказа Министерства транспорта РФ от 28 октября 2020 года № 440;
- Иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» с маркировкой взрывозащиты не ниже 2ExnA[ib] IIC T6Gc;
- Иметь сертификат электромагнитной совместимости утверждения типа (е22) по правилам ЕЭК ООН №10-04 (ECE R10);
- Иметь сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря 2011 г. № 877;
- Иметь сертификат соответствия национальному стандарту РФ ГОСТ Р 53831-2010 «Автомобильные транспортные средства. Тахографы. Технические требования к установке» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 июля 2010 г. N 159-ст);
- Иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии;
- Иметь свидетельство о поверке и (или) запись в паспорте (формуляре) тахографа заверяемой подписью поверителя и знаком поверки в соответствии с требованиями ФЗ от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- Метрологическое оборудование, используемое для калибровки должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иметь свидетельство о поверке и (или) запись в паспорте (формуляре) заверяемой подписью поверителя и знаком поверки в соответствии с требованиями ФЗ от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
Продукция должна быть совместима с установленным на транспортное средство оборудованием, а именно спидометром и датчиком скорости.
Товар должен быть выпущен не ранее 2026 года.

2.2. Требования к техническим характеристикам тахографа
Напряжение питания
8…36В
Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту
не более 0,5А
Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей
не менее 366 дней
Стойкость к вибрациям с амплитудой10 мм
при частоте 5-11Гц
Диапазон измерения пути
0…9 999 999,9км
Дискретность измерения пути
0,1км
Погрешность определения расстояния
не более ±0,1км
Диапазон измерения скорости
0…250км/ч
Погрешность измерения скорости
не более ±1км/ч
Дискретность измерения пути
0,1км
Погрешность вывода времени на экран
не более ±1сек
Погрешность измерения времени (при 0..+40°С)
не более ±2 сек/сутки, сек
Количество слотов для смарт-карт
2 шт.
Скорость печати
не менее 50 мм/сек
Потребляемый ток при 24В
В режиме работы без печати
не более 0,15А
В режиме печати, А
не более 0,6А
Потребляемая мощность
В режиме энергосбережения
не более 0,2 т
В режиме «зажигание выкл.»
не более 0,6Вт
В режиме печати
не более 15Вт
Габаритные размеры
Без упаковки, кг
не более 0,8кг
В упаковке
не более 1,5кг
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
от -40 до +70°С
Относительная влажность воздуха при температуре 25(±2)°С
не более 97%
Индикация
Дисплей графический монохромный (с подсветкой) LCD с возможностью изменения цвета и яркости подсветки
количество цветов подсветки дисплея - не менее 10Б
Разрешение
не менее 128×32 точек
Размеры термохимической бумаги
Ширина
58(-1/+0)
Максимальный внешний диаметр бобины
30


3. Требования к процессу установки тахографов
3.1. Установка Оборудования (тахографов и дополнительных комплектующих, необходимых для их корректного бесперебойного функционирования) на транспортные средства заказчика (далее – ТС) должна производиться бригадами исполнителя. Адреса расположения (базирования) ТС Заказчика указаны в перечне ТС.
3.2. Все работы должны быть выполнены исполнителем своими силами и средствами, т.е. без привлечения субподрядчиков.
3.3. Исполнитель обязан доставить оборудование к месту проведения установочных работ в оригинальной упаковке производителей оборудования, без повреждений, с сохранением всех знаков производителей для точной идентификации оборудования.
3.4. Разгрузка оборудования должна быть произведена силами и за счет исполнителя. 
3.5. Поставленное оборудование перед установкой на ТС должно пройти входной контроль с участием представителей Заказчика и исполнителя. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, исполнитель обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
3.6. В процессе установки Оборудования на ТС представители исполнителя не должны препятствовать контролю выполнения работ со стороны Заказчика. 
3.7. Подключение питания тахографов на ТС с отключаемой массой должно выполняться по схемам подключения на ТС с отключаемой массой с использованием дополнительного реле.
3.8. При необходимости Участник должен подключать Оборудование к бортовой сети ТС с применением средств защиты по питанию.
3.9. Техническая документация на устанавливаемое оборудование (паспорта, инструкции и др.) должны быть переданы Заказчику одновременно с оформлением акта сдачи-приемки Оборудования и работ.
3.10. Работы осуществляются в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020 года № 438 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами».
3.11. Работы осуществляются в соответствии Приказом Министерства транспорта РФ от 21 августа 2020 г. N 320 «Об утверждении Требований к сервисным центрам (мастерским), осуществляющим деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, Порядка допуска сервисных центров (мастерских) к деятельности по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, и Порядка ведения реестра допущенных сервисных центров (мастерских), осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах».
3.12. Сведения о мастерской должны быть внесены в Перечень мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов, опубликованный на официальном сайте Росавтотранс, в разделе «Система тахографического контроля РФ».

4. Этапы и сроки выполнения работ.
4.1. По каждому адресу производства работ Заказчик предоставляет Исполнителю место для производства работ и полностью исправные ТС.
4.2. Исполнитель в соответствии с согласованным графиком работ устанавливает оборудование  и проводит для сотрудников Заказчика инструктаж по его эксплуатации.
4.3. Исполнитель передает Заказчику все закрывающие документы для оплаты по договору. При выписке счета и отгрузочных документов все затраты исполнителя, включая стоимость оборудования, расходных материалов, стоимость всех работ по договору, включаются в стоимость оборудования.
4.4. Срок выполнения работ по установке Оборудования на ТС Заказчика – 10 (десять) календарных дней с момента заключения договора.
[bookmark: _GoBack]4.5. Место оказания услуг: Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненских ополченцев владение 1

5.Гарантийные обязательства
5.1. На поставляемые тахографы устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку изготовителя, но не менее двух лет и начинает действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной на товар и акта приемки – передачи выполненных работ по установке тахографов.
5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на все комплектующие оборудования, в соответствии с условиями гарантии производителей оборудования и его комплектующих.
5.3. Исполнитель должен иметь выездной гарантийный сервис с возможностью выезда по требованию Заказчика по адресу базирования транспортных средств с целью оперативной замены Оборудования по адресу базирования ТС.
5.4. Во избежание длительного простоя ТС замена тахографов и других неисправных компонентов, установленных на ТС исполнителем, должно осуществляться выездной бригадой исполнителя сразу во время выезда.
5.5. Снятое с ТС неисправное Оборудование в дальнейшем проходит экспертизу в мастерской исполнителя и на заводе производителя оборудования для выявления причины выхода оборудования из строя и степени вины в этом сотрудников заказчика или третьей стороны. 

6. Перечень транспортных средств, подлежащих оснащению

	МАРКА, МОДЕЛЬ ТС
	КОЛИЧЕСТВО ТС
	ГОД ВЫПУСКА
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК
	VIN

	ПАЗ 320402
	1
	2013
	О449ЕВ50
	XIH32042R00000354



7. Требования к участнику:
7.1 Участник закупки должен иметь все разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, в том числе: 
- Лицензией Управления Федеральной Службы Безопасности "На осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», выданная мастерским, осуществляющим установку тахографа в транспортное средство, активацию блока СКЗИ тахографа, калибровку, ремонт тахографа, а также агентам осуществляющим выдачу карт водителя, предприятия конечным пользователям согласно п. 12, 20, 21 Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг (согласно 99-ФЗ от 7.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Положения о лицензировании …» утвержденного Постановлением Правительства №313 от 16.04.2012 г. с указанием мест осуществления лицензируемого вида деятельности;
- Уведомление ФБУ «Росавтотранс» о внесении информации об исполнителе в перечень мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов; 
- документы подтверждающие, соответствие исполнителя требованиям Приложения №4 к Приказу Министерства транспорта РФ №36 от 13.02.2013г., а именно: наличие у Участника технической документации организации-изготовителя тахографа; выполнение требований технической документации организации-изготовителя тахографа при оказании услуг по вводу тахографа в эксплуатацию (активизация тахографа, ввод в тахограф данных, калибровку тахографа, проверку правильности его функционирования и точности показаний, поверка тахографа);
- Исполнитель должен иметь на праве собственности или ином законном основании не менее 1 (одного) автоматизированных рабочих места (программно-аппаратных комплексов) для проведения процедуры активизации и диагностики блока СКЗИ тахографа и карт.
- Исполнитель должен предоставить сертификат соответствия требованиям нормативных документов: «Правилам оказания услуг (выполнения работ) по ТО и Р АМТС», утвержденных ППРВ от 11.04.2001 г. №290 (п.п. 3-18,21,24-28,30,34-36,40,45), ГОСТ 33997-2016.
7.2 При оказании услуг исполнитель должен использовать собственные механизмы, инструменты и прочие технические средства, необходимые для оказания услуг.
Для подтверждения своего соответствия вышеперечисленным требованиям исполнитель в своей заявке должен предоставить Заказчику копии соответствующих подтверждающих документов (сертификатов, лицензий, договоров и прочих). Не предоставление соответствующих документов будет для Заказчика достаточным поводом отклонить заявку исполнителя.
