Приложение №5 к Договору

Поставляемый товар должен строго соответствовать техническому заданию, аналоги товаров не рассматриваются и не принимаются. Поставка должна быть произведена одной партией (частичная поставка недопустима) и строго в срок, указанный в техническом задании. Документооборот через ПИК ЕАСУЗ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Поставку поломоечной машины в новое здание школы

1. Предмет договора: Поставку поломоечной машины в новое здание школы

2. Место поставки: МАОУ "ДОМОДЕДОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МАЯК"" (Корпус №3)
[bookmark: _GoBack]РФ, 142000, Московская область, г. Домодедово, с. Ям, ул. Мезенцева, стр.17, телефон (факс): (849679)4-87-33 адрес электронной почты: dmdd_yamsksosh@mosreg.ru

3. Условия, сроки (периоды) поставки, сборки товара: 
Общий срок поставки товаров устанавливается в течение следующего периода: 
поставка– 0 дней с даты заключения договора;
окончание поставки – 10 рабочих дней с даты заключения договора
Поставка осуществляется с последующим вводом в эксплуатацию машины

4. Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки, требования к упаковке, количеству товаров


	№ п/п
	Наименование товара
	
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Единица
измерения
	Количество

	1. 
	Аккумуляторная поломоечная машина с местом для оператора Noblelift NR530
	Аккумуляторная поломоечная машина – Соответствие
Год производства - 2026
Тип питания – аккумулятор
Тип аккумулятора – гелевый
Напряжение АКБ, В – 24
Ёмкость аккумулятора, Ач 120
Сиденье для оператора – наличие
Тип моющей щетки – дисковая
Кол-во моющих щеток – 1
Падодержатель – наличие
	Штука
	1

	2. 
	
	Производительность ≥ 3180 кв.м/час
Рабочая ширина моющей щетки, миллиметр ≥ 530 и <560
Скорость вращения моющей щетки, об/мин ≥ 180 
Ширина водосборной балки, миллиметр ≥ 760 и <780
Бак чистой воды, литр ≥ 70 и <72
Бак грязной воды, литр ≥ 70 и <72
Работа без подзарядки, час ≥3
Полная зарядка АКБ, час <6
Длина, сантиметр ≥ 135 и <137
Ширина, сантиметр ≥ 60 и <65
Высота, сантиметр ≥ 101 и <104
Вес машины без АКБ, килограмм >140 и <150
Мощность тягового двигателя, Ватт ≥ 550
Мощность мотора привода моющей щетки, Ватт ≥ 550
Мощность вакуумного мотора, Ватт ≥ 400
Уровень шума, дБ ≤ 68
	
	

	3. 
	
	Кнопка регулировки уровня подачи воды – наличие
Автоматический сброс щётки – наличие
Автоматическая установка щётки – наличие
Автоматический подъём и опускание щётки – наличие
Автоматический подъём и опускание балки – наличие
Автоматический подъём щётки и балки при движении назад – наличие
Датчик присутствия оператора – наличие
Эко-режим – наличие
Фара – наличие
Кнопка звукового сигнала – наличие
Отчёт об ошибках на панели управления – наличие
Регулятор скорости движения – наличие
Кнопка аварийной остановки – наличие
Кнопка переключения движения вперед/назад – наличие
Индикатор моточасов – наличие
Индикатор уровня заряда аккумулятора – наличие
Индикатор напряжения аккумулятора – наличие
Индикатор переполнения бака грязной воды – наличие
	
	



7. Требования к упаковке и маркировке Товара: 
7.1 Упаковка и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным: государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документами, устанавливающим требования к упаковке Товара.
7.2. Поставщик обязан упаковать поставляемый Товар в упаковку, обеспечивающую полную сохранность Товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока, не должна быть смята, вскрыта или повреждена. Маркировка товара должна обеспечивать идентификацию Товара. 
7.3. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе Товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.
7.4. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, полностью укомплектованный, готовый к сборке, наладке, вводу в эксплуатацию и эксплуатации.

8. Требования к качеству: 
8.1. Товар должен быть новым, комплектным. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться:
- копиями сертификатов соответствия Госстандарта РФ (в отношении Товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении Товара, подлежащего декларированию);
- другими документами, предусмотренными для указанного Товара, удостоверяющими безопасность и качество Товара в соответствии с действующим законодательством.
 8.2. Качество поставляемого Товара должно быть в полном соответствии требованиям, предъявляемым для такого рода продукции в Российской Федерации. 

9. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, к приемке товара:
9.1. В случае, если при приемке товара Заказчиком обнаружены товары ненадлежащего качества, выявлена недопоставка товара, либо ассортимент поставленного товара не соответствует спецификации, комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Поставщику об устранении выявленных нарушений. Акт и предписание составляется в двух идентичных экземплярах и подписывается членами комиссии Заказчика и представителем Поставщика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при наличии соответствующей доверенности).
9.2. В случае выявления Заказчиком несоответствия товара, после приемки товара, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме по факсу и приглашает уполномоченных представителей Поставщика явиться в адрес Заказчика для составления акта и получения предписания.
9.3. Замена товара ненадлежащего качества, а также допоставка товара осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Поставщиком предписания об устранении нарушений.

10. Требования к сроку и объему гарантии качества товара:
10.1. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям настоящего Технического задания.
10.2. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приемки товара и подтверждаться соответствующими гарантийными документами.
10.3. В течение гарантийного срока товар ненадлежащего качества должен быть заменен поставщиком на качественный в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения Заказчика. Обращения должны приниматься по телефону и электронной почте.
10.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения недостатков Заказчик направляет Поставщику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении. Дефектный товар будет возвращен Поставщику в сроки, согласованные сторонами Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного товара, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар соответственно продлевается.
11. Цена за единицу товара должна устанавливаться на 2025 год в рублях, цена товара является фиксированной и не подлежит изменению.
12. Цена за единицу товара должна включать в себя транспортные расходы, доставку, разгрузку, переноску, страхование рисков, все налоги, пошлины, а также иные расходы, которые поставщик должен оплачивать при поставке товара в адрес заказчика. 

Поставляемый товар должен строго соответствовать техническому заданию, аналоги товаров не рассматриваются и не принимаются. Поставка должна быть произведена одной партией (частичная поставка недопустима) и строго в срок, указанный в техническом задании. Документооборот через ПИК ЕАСУЗ.

