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Поставка трелевочного захвата для нужд Клинского филиала ГАУ МО "Мособллес"

Поставщик обязуется поставить Заказчику качественный Товар, соответствующий стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.
Поставщик подтверждает качество Товара сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, подтверждающими соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными и/или нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения качества и безопасности, заключения уполномоченных органов.
Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества.
Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества. 
Требования к качеству товара: поставляемый товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя.  Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются
Срок отгрузки товара: 
Срок отгрузки товара Поставщиком: 10 раб дн. от даты заключения договора.
Заказчик самостоятельно забирает товар со склада поставщика в радиусе 160 км от местоположения Заказчика по адресу:  Московская область, г.о.Клин, г.Клин, Талицкий проезд, д.1. В случае нахождения товара за пределами указанного радиуса, Поставщик самостоятельно организовывает и оплачивает доставку товара по адресу: Московская область, г.о.Клин, г.Клин, Талицкий проезд, д.1.

 Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки (отгрузки) товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки (отгрузки) товара.
1.11. Во избежание поставки товаров, несоответствующих требованиям Технического задания, на этапе «приема предложений» необходимо направить на электронную почту klinles_glavbuh@mail.ru письмо с характеристиками товаров, планируемых к поставке с указанием стоимости за единицу и страной происхождения товара, а также карточку организации с полными реквизитами. В случае замены товара к поставке аналогом, необходимо указать улучшенные характеристики аналога. Заказчик оставляет за собой право отказаться от предлагаемых аналогов. Также информируем, что изменение условий закупки, касающееся увеличение суммы или любых других изменений условий закупки, недопустимо. Обращаем Ваше внимание, что не предоставление требуемых документов будет основанием для отказа заключения договора.

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Характеристики объекта закупки
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Трелевочный захват «Горыныч-800»
	Характеристики:
Тип: Трелевочный захват
Усилие захвата, тн: 8
Диаметр бревна, min/max см: 7, 80
Высота подъема, см: 100
Масса, кг: 350
Толщина листа челюстей, мм: 16
Толщина усиливающей накладки на внешней челюсти, мм: 12
Толщина листа поворотного устройства, мм: 30
Толщина стенок труб кронштейна, мм: 8
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