Приложение 
к договору №____ от _____2026г.

Техническое задание.

На поставку устройства тейбл тент (коммерческий планшет).
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Электронный ценник (Электронная информационная таблица
	Тип устройства: автономный коммерческий планшет (тейбл тент) с сенсорным экраном на базе модифицированного ЖК-дисплея нестандартного формата.    
Назначение: отображение рекламной, информационной и навигационной графики, воспроизведение видео- и фотоконтента в режиме автономной работы.    
Диагональ экрана: не менее 15,6 дюйма  Разрешение экрана: не менее 1080 x 1920 пикселей  
Яркость экрана: не менее 450 кд/м²  Сенсорный экран: наличие  
Формат отображаемых изображений: JPG 480P, 720P – наличие 
Формат воспроизводимого видео: MP4, AVI и аналогичные, 480P, 720P – наличие  Возможность одновременной трансляции нескольких видеороликов: наличие    Операционная система / тип интерфейса: ОС должна обеспечивать работу устройства в режиме автономного цифрового информационного табло (тейбл тента) с поддержкой воспроизведения графического и видеоконтента;
ОС должна обеспечивать поддержку сенсорного ввода – наличие;
ОС должна обеспечивать работу беспроводных интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth– наличие;
ОС должна обеспечивать совместимость с предустановленным программным обеспечением управления контентом (типа BTLPult или эквивалент) – наличие;
Право использования ПО BTLPult на 5 лет
Язык интерфейса: русский – наличие.
Объём встроенного хранилища: не менее 16 ГБ с возможностью настройки  Предустановленное программное обеспечение для управления контентом (типа BTLPult или эквивалент): наличие    Способы подключения:  
- Wi-Fi – наличие  
- 2.4G – наличие  
-Bluetooth – наличие   
Питание: 5В / 3А  
Время автономной работы: не менее 3 часов 
Габаритные размеры (не более): 374 мм x 223 мм x 37 мм (толщина дисплея не более 10 мм)    Температурный режим эксплуатации: не менее диапазона от +10°C до +60°C  Температурный режим хранения: не менее диапазона от -30°C до +60°C    
Совместимое с устройством зарядное устройство: 
Тип — внешний сетевой адаптер питания. Входное напряжение — не менее диапазона 100–240 В AC, частота 50/60 Гц. Выходное напряжение — 5 В DC, выходной ток — не менее 3 А. Тип выходного разъёма — совместимый с разъёмом питания поставляемого устройства. Тип вилки — соответствующий розеткам, применяемым на территории Российской Федерации (ГОСТ 7396.1).
Защита от короткого замыкания, перегрузки по току, перенапряжения и перегрева — наличие. 
Требования к функциональности: 
- высокая яркость экрана – наличие;  
- возможность одновременной трансляции нескольких видеороликов – наличие; 
 Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.    
В случае наступления гарантийного случая, поставщик предоставляет аналогичный по характеристикам подменный товар в течение трёх суток с момента обращения, беря на себя все расходы по данному случаю.
	3
	шт.
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Место поставки товара:
Российская Федерация, 141401, Московская область, г. Химки, ул. 8 Марта, д. 4
Условия поставки товара:
Поставка товара производится в рабочее время, согласованное с Заказчиком, в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения Договора.
Поставка осуществляется собственными силами поставщика (или с привлечением третьих лиц), за счёт собственных средств поставщика.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (не восстановленным, не отремонтированным, не бывшим в употреблении), промышленного производства, смонтированным из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, сертифицированным (при наличии требования законодательства Российской Федерации к обязательной сертификации поставляемого Товара), не иметь дефектов в конструкции, материалах и при функционировании в процессе эксплуатации. Копии сертификатов соответствия, заверенные печатью Поставщика (при наличии печати), должны входить в комплект поставки Товара.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действий или упущения производителя и/или упущения поставщика.
Поставляемая продукция должна иметь точность размеров с учётом технического задания, а также соответствовать всем нормам и требованиям данного технического задания.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовыми актами Российской Федерации, ГОСТ Р и иными действующими нормативными документами.
Требования к упаковке:
упаковка не должна иметь вскрытий, вмятин, порезов;
товар должен быть упакован во влагостойкую заводскую упаковку, на которой типографским способом должны быть нанесены: торговая марка, наименование производителя, вес, имеющиеся сертификаты, пиктограммы или письменное обозначение области применения.
Гарантийный срок на товар:
Не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи.
