
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автоматических управляющих клапанов для нужд Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №1»

Предмет поставки
[bookmark: _Hlk243473283]Поставка автоматических управляющих клапанов.
Срок поставки товара.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
Условия поставки.
 Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика с обеспечением сохранности товара при транспортировке. 
Режим рабочего времени приемки товара: 5-ти дневная рабочая неделя. С понедельника по пятницу: 8:00–16:00. Обед: 13:00–14:00.
Адрес поставки товара.
- Московская область, Одинцовский городской округ, д. Матвейково, дом 2.
Требования к приемке товара.
- Прием товара осуществляется Заказчиком (или уполномоченным лицом) в месте его доставки посредством проверки товара относительно наименования поставленного товара, ассортимента, количества и качества в соответствии с условиями Договора и техническим заданием. 
- Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем договоре и техническом задании не принимается и считается не поставленным.
Классификация объектов закупки:

	№
п/п
	Наименование товара
	КОЗ2
	ОКПД2
	Наличие запретов, ограничений, преимуществ (ПП РФ 1875)

	1
	Клапан Clack WS1 CI фильтр, таймер-счётчик (V1CIBM Z) 
	11.201.02.05.02.01.009
	28.14.11.131
	
     Ограничение

	2
	Клапан управления Clack WS1 CI (DME) 
	11.201.02.05.02.01.009
	28.14.11.131
	
     Ограничение



Объем поставки товара и требования к характеристикам поставляемого товара.

	№ п/п
	Наименование
	Техническое задание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Клапан Clack WS1 CI фильтр, таймер-счётчик (V1CIBM Z) 
	Скорость потока (фильтрация), м3/час – не менее 6.2 м3/час
Соединение (вход/выход) - 1“ Н.Р.
Модель клапана управления - WS1 CI
Регенерация: - по таймеру и расходу
Режим работы клапана - автоматический
Скорость потока (промывка), м3/час – не менее 6,2 м3/час
Тип фильтра: - фильтрация
Присоединение (корпус фильтра): - 2,5" (резьба)
Присоединение (водозаборная труба) - 1.05"
Высота от корпуса фильтра, мм - 187 мм
Присоединение (реагентная линия) - 3/8 трубка
Тип посадки - верхняя
Материал корпуса - Noril
Рабочая температура, С: - 3-43
	шт
	  1

	2
	Клапан управления Clack WS1 CI (DME) реагентный 
	Материал	Noryl®
Рабочее давление	1,4 - 8,6 бар
Рабочая температура	4 - 43 оС
Сервисный поток при 1атм не менее 6,1 м3/ч
Обратная промывка при 1,7 атм	6,1 м3/ч
Скорость наполнения ргенерирующим раствором	1,9 л/мин
Присоединительные размеры (вход/выход)	3/4" - 11/4"
Дренаж	3/4" 
Диаметр горловины бака	2,5"
Диаметр водоподъемной трубы	1,05"
Высота от кромки бака	187 мм
Количество циклов	до 9
Регенерация 	нижний/верхний поток
Расходомер	присутствует
Солезабор	3/8"
Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Выходное напряжения	12 В АС
Ток	500 мА
	шт
	1




            Требования к упаковке.
Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя.
Объем и сроки предоставления гарантии на товар
             Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с ГОСТами, техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. 
              Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
- Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (то есть не был в употреблении), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар и обязуется в течении предлагаемого гарантийного срока, осуществлять гарантийную замену товара. Гарантийная замена Товара, осуществляется Поставщиком своими силами за свой счёт. 
Если в течение гарантийного срока заказчик обнаружит дефекты и/или неисправности Товара, то он имеет право потребовать замены товара ненадлежащего качества на аналогичный товар.
Объем гарантии качества на поставляемый товар 100%
Срок гарантии 12 месяцев с даты поставки. 







