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Описание объекта закупки (техническое задание)

1. Предмет закупки: поставка стройматериалов (дошкольное отделение).
2. Код КОЗ: в соответствии с Приложением 1 к Контракту.
3. Код КОЗ 2: в соответствии с Приложением 1 к Контракту.
4. Код по КТРУ: в соответствии с Приложением 1 к Контракту.
5. Код ОКПД 2: в соответствии с Приложением 1 к Контракту.
6. Технические характеристики насоса и условия поставки.

	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	Штукатурка гипсовая Боларс Base
	цвет - серый;
количество воды на 1 кг сухой смеси – 0,35-0,38 л (на мешок 30 кг – 10,5-11,5 л воды);
толщина слоя – 5-40 мм;
расход при толщине слоя 10 мм – 9,5-10,5 кг/м² (мешка 30 кг - хватит на 2,8-3 м²);
время пригодности раствора к работе – не менее 1,5 часов;
предел прочности при сжатии – не менее 2,5 МПа;
дальнейшие отделочные работы возможны через 24 часа.
	кг
	900

	Герметик силиконовый санитарный Технониколь прозрачный 280 мл уксусный
	Объем (мл): 280
Цвет: Прозрачный
Назначение: Ванная комната
Водостойкий: Да
Морозостойкость: Нет
Термостойкий: Нет
Время высыхания (ч): 24
Необходим пистолет: Да
Анти-плесень: Да
Под покраску: Нет
Максимальная температура применения (°C)  40
Минимальная температура применения (°C): 5
Состав: Уксусный силикон
Тип упаковки: Картридж
	шт
	15

	Клемма соединительная 

	Количество зажимаемых проводов (шт): 2
Основной материал: Пластик
Изоляция: Нет
Сила тока (А): 32
Ширина (мм): 12.78
Тип соединения: Рычажковый
Максимальное сечение совместимого кабеля (в мм2): 4
С пастой: Нет
Cu/Al соединение: Нет
Степень защиты (IP): IP20
Напряжение (В): 400
Применение продукта: для соединения медного одножильного или многожильного провода
Многоразовая клемма: Да
Материал корпуса: Пластик
Температура эксплуатации (°С): до +40
Высота (мм): 14.9
Глубина (мм): 20.82
Габариты (ШхВхГ): 12.78×14.9×20.82
	шт
	250

	Шпаклевка гипсовая базовая Старатели
	Основной материал: Гипс
Минимальная толщина слоя (мм): 0.3
Максимальная толщина слоя (мм): 5
Жизнеспособность раствора (ч): 1
Минимальная температура применения (°C): 10
Цветовая палитра: Белый
Место использования: Внутренний
Максимальная температура применения (°C): 30
Для влажных помещений: Нет
Готов к использованию: Нет
Время высыхания до нанесения следующего слоя (ч): 24
	кг
	600

	Пена монтажная профессиональная
	Тип применения: Пистолет
Сезон использования: Всесезонное
Выход пены (л): 65
Объем (мл): 750
Минимальная температура применения (°C): -10.0
Максимальная температура применения (°C): 35
Преимущества: Возможность окрашивать
	шт
	15

	Клей монтажный
	Материалы для склеивания: Керамика, Полистирол, Металл, Пробка, МДФ, Дерево
Основной материал: Акрил
Цвет после высыхания: Белый
Объем (мл): 380
Тип склеивания: Горизонтальный и вертикальный
Время схватывания (с): 15
Время до полного высыхания (в мин или ч): 48 ч
Минимальная температура применения (°C): 15
Максимальная температура применения (°C): 35
Инструмент для нанесения: Пистолет
	шт
	15

	Пескобетон М300
	Класс морозостойкости: F100
Максимальная температура применения (°C): 30
Минимальная температура применения (°C): 5
Максимальная толщина слоя (мм): 100
Минимальная толщина слоя (мм): 10
Марка прочности (российский стандарт): M300
Место использования: Внутренний / наружный
Основной материал: Цемент
Применение продукта: Возведение внутренних и внешних стен
Прочность на сжатие (МПа): 30
Размер фракции (мм): 5
	кг
	1200

	Клей для плитки 
	Максимальная толщина слоя (мм): 15
Минимальная толщина слоя (мм): 2
Расход кг / м2:
Расход при слое 1 мм, кг/м² 1,25 - 1,30
Жизнеспособность раствора (ч): 4
Время коррекции (мин): 20
Время высыхания (ч): 24
Материал для укладки: Материал поверхности применения
Стандарт / класс: C1TE
Минимальная температура для укладки (°C): 5
Максимальная температура для укладки (°C): 30
Минимальная температура эксплуатации (°C): -40
Максимальная температура эксплуатации (°C): 70
Прочность склеивания (МПа): 1.4
Консистенция: Порошок
Основной материал: Цемент
Влагостойкий: Да
Место использования: Внутренний / наружный
Размер плитки (см): 90 x 90
Без пыли: Нет
Применим с теплыми полами: Да
Противогрибковый: Нет
Морозостойкость: Да
Термостойкий: Да
Быстросхватывающийся: Да
Цвет после высыхания: Серый
	кг
	375







7. Требования к качеству поставляемого товара: 
Товары должны быть новыми, ранее не использованными. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, иным требованиям, обычно предъявляемым к товарам данного типа. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58279— 2024 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем»,  ГОСТ Р 57984-2017 «Штукатурка для наружных и внутренних работ».
8. Требования к упаковке товара:
Упаковка должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым для упаковки данного вида Товара, обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении, обеспечивать надлежащую защиту от атмосферно-климатического воздействия, защищать Товар от механических повреждений, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения целостности упаковки.

9. Требования к безопасности поставляемого товара:
Товар должен соответствовать требованиям по безопасности, установленным в соответствии с ГОСТ 30673 - 2013, а также при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования с учетом срока службы не должен создавать риска или минимального риска для жизни и здоровья потребителя. 

10. Требования, установленные заказчиком к гарантийному сроку
Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар является новым, изготовлен в соответствии со стандартами и техническими условиями, принятыми для данного вида Товара, не имеет дефектов.
Гарантийный срок, установленный Поставщиком на Товар, должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки. 

11. Место поставки товара

Поставщик за 1 (один) день до даты поставки согласовывает с Заказчиком объемы поставки по каждому конкретному адресу.
[bookmark: _GoBack]Адреса для поставки:
140005, Московская область, г. Люберцы, улица Красноармейская, дом 15
140005, Московская область, г. Люберцы, ул. Почтовая, д. 9
