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Описание объекта закупки
Закупка и поставка аппаратуры радионавигационной и оказание услуг по техническому обслуживанию для работы в системе спутниковой навигации Глонасс

1. Наименование объекта закупки: Закупка и поставка аппаратуры радионавигационной и оказание услуг по техническому обслуживанию для работы в системе спутниковой навигации Глонасс
2.Адрес Заказчика: Московская область, г.о. Коломна, ул. Луговая, д. 10.
3.КОЗ2/ОКПД2/КТРУ
	П/Н
	КОЗ2
	ОКПД2
	КТРУ
	Наименование объекта
	Кол-во всего
	Ед.изм

	1 
	21.202.02.02.01.03.004 - Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем спутниковой навигации
	33.13.11.000-Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и навигации
	33.13.10.000-00000003-Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования
	Услуги по техническому обслуживанию навигационного оборудования приборов (5шт)
	5
	месяцев

	2
	11.212.06.01.02.01.001 - Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты
	26.51.11.190-Приборы и инструменты навигационные прочие
	26.51.10.000-00000001-Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты
	Приборы навигационные
	16
	шт

	3
	11.212.06.01.02.01.001 - Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты
	26.51.11.190-Приборы и инструменты навигационные прочие
	26.51.10.000-00000001-Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты
	Активация приборов на сервере
	16
	шт



             4. Срок оказания услуг: В соответствии с Приложением 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты».
5. Услуги мониторинга характеристик подвижных объектов, оборудованных системой ГЛОНАССGPS/GSM-GPRS включают в себя:
5.1.  Предоставление Заказчику доступа к диспетчерскому программному обеспечению АРМ-2К8 Глонасс», установленного у Заказчика.
5.2. Предоставление логина и пароля для входа в систему мониторинга, круглосуточного доступа.
5.3. Прием, обработка, хранение и передача данных, поступающих от оборудования, на сервер мониторинга. 
5.4 Услуга хранения телематических данных и других видов документальных сообщений осуществляемой на сервере Исполнителя должна обеспечивать возможность выдачи телематических данных и других видов документальных сообщений по запросу от абонента в течение 12 месяцев с момента ее обработки.  
5.5. Передача данных в РНИС МО в протоколе ЕГТС и в другие информационные системы по указанию Заказчика.
5.6. Предоставление оперативной информации о деятельности автотранспорта:
– мониторинг деятельности автотранспорта в режиме реального времени (on-line позиционирование на карте с историей движения);
– построение и отображение маршрутов (треков) движения автотранспорта на электронной карте.
– контроль местонахождения и состояния ТС средствами навигации в режимах постоянного слежения и по запросу (отображение на карте пунктов базирования ТС, конечных и промежуточных остановочных пунктов). 
– контроль скоростных параметров ТС (средняя скорость движения по маршруту, скорость прохождения отдельных участков маршрута, превышения установленной скорости движения); 
– контроль режимов эксплуатации ТС (движение, стоянка, работа на маршруте, холостой пробег). 
– автоматическое отображение на электронных картах местоположения одного или нескольких ТС в различных комбинациях. 
5.7.  Формирование и предоставление разнообразных экранных и печатных отчетных форм (в формате таблиц) за любой период:
Отчет о работе транспортного средства за произвольный промежуток времени, содержащий следующую информацию:
1.	государственный регистрационный знак ТС;
2.	таблица событий, полученных от бортового комплекта с указанием времени, даты, привязки к местоположению, напряжения питания, состояния подключенных датчиков (в любых произвольных наборах);
3.	общий пробег за указанный промежуток времени;
4.	общее время стоянок за указанный промежуток времени;
5.	фрагмент карты с отображением пройденного маршрута (при необходимости). 
Итоговый отчет о работе транспортного средства (группы транспортных средств) за сутки, содержащий следующую информацию:
1.	государственный регистрационный знак ТС;
2.	время начала и окончания движения по маршруту;
3.      общий пробег;
4.      пробег по зонам (город, трасса);
5.	фрагмент карты с отображением маршрута (при необходимости). 
 5.8.  Составление иных отчетов в соответствии с требованиями законодательства по запросу Заказчика: 
-отчет по пробегу;
-сводный отчет по каждому транспортному средству;
5.9. Ведение контроля за работой транспортных средств: контроль реального пробега транспортных средств.
5.10. Ведение контроля за работоспособностью программного обеспечения и оборудования.
5.11. Модернизация программного обеспечения оборудования.
3.12. Демонтаж навигационных модулей с целью диагностики работоспособности оборудования с выдачей заключения Заказчику по проблеме и выдача рекомендаций.
5.13 Монтаж навигационных модулей после проведения диагностики и/или восстановления работоспособности.
5.14. Диагностика (проверка исправности) установленного на транспортных средствах оборудования аппаратно-программного комплекса навигации.
5.15.  Переподключение навигационного оборудования, повторное крепление, замена компонентов, восстановление работоспособности навигационного оборудования (без стоимости компонентов).
5.16    Демонтаж/ монтаж приборной панели автомобиля.
5.17    Выезд специалиста к Заказчику.
5.18   Передача собственного оборудования Исполнителя Заказчику во временное пользование в случае поломки оборудования Заказчика
6. Состав автоматизированной навигационной системы «ГЛОНАСС GPS/GSM-GPRS»
6.1. Бортовое навигационное оборудование, абонентский терминал ГЛОНАСС/GPS/, установленное на автомобиль, с SIM картами, М2М предоставляемыми Исполнителем.
6.2 Автоматизированные рабочие места диспетчера АРМ - 2К8  
(В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33, 44ФЗ РФ, для обеспечения и взаимодействия закупаемой продукции с уже используемым оборудованием Заказчика, Замену системы АРМ- 2К8 (оборудование и ПО) на какую либо другую систему Заказчик не рассматривает!!!
7. Условия оказания услуг:
7.1. Выбор оператора сотовой связи осуществляется Исполнителем самостоятельно, исходя из цели - достижения оптимальной зоны покрытия сетей оператора сотовой связи в местах фактической постоянной дислокации транспортных средств Заказчика, на территории Московской области. 
7.2. Устанавливаемые SIM – карты приобретаются и оформляются Исполнителем. Обслуживание затрат на услуги операторов сотовой связи GSM/GPRS по SIM-картам, установленным в навигационном оборудовании Заказчика, производится Исполнителем за свой счет.
7.3 Обеспечение бесперебойной работы системы мониторинга, позволяющей круглосуточно 7 дней в неделю получать в полном объеме необходимую информацию.
7.4. Деление отчетов на произвольные периоды (смены, наряды, рабочие дни и т.д.).
7.5. Замена вышедших из строя SIM-карт должна производиться, как на территории сервисного центра Исполнителя, так и с выездом в места дислокации автотранспортных средств.
7.6. Программное обеспечение оператора должно обеспечивать   любое количество рабочих мест диспетчеров.
7.7. Рабочий интерфейс программного комплекса должен быть полностью русскоязычным.
7.8. Исполнителем должна осуществляться круглосуточная информационная поддержка Заказчика по телефону.
8. Требования к осуществлению обслуживания и наладки навигационного оборудования 
8.1Исполнитель должен обеспечить возможность круглосуточного и непрерывного мониторинга транспортных средств сотрудниками Заказчика (отслеживания местоположения с привязкой к карте местности, скорости движения, состояние подключенных датчиков) на рабочих местах диспетчеров с применением программного обеспечения системы мониторинга.
8.2 Поставка установка навигационных приборов Глонасс, на автомобили, должна осуществляться организацией имеющей Сертификат от правообладателя на обслуживание навигационной программы АРМ-2К8. Субподряд не допускается
9. Требования по оказанию сопутствующих услуг
9.1 Время обработки при предоставлении услуги обработки телематических данных и других видов документальных сообщений не должно превышать 60 секунд.
9.2 Услуги сбора, обработки и маршрутизации телематических данных и других видов документальных сообщений должны предоставляться Исполнителем круглосуточно и без выходных с вероятностью не менее 99,6 %.
9.3 Достоверность телематических данных по пробегу автотранспорта с реальными пробегами транспортного средства должна быть обеспечена не ниже 95%. 
9.4 В случае неисправности канала передачи данных длительность простоя должна составлять не более 0,5 часа.
9.5 Общее время простоев в предоставлении услуг сбора, обработки и маршрутизации телематических данных и других видов документальных сообщений должно составлять не более 35 часов в год.
9.6 Общее время простоев в предоставлении услуг сбора, обработки и маршрутизации телематических данных и других видов документальных сообщений, связанных с профилактическими работами, должно составлять не более 20 часов в год.
10. Требования к безопасности ПО, безопасности работ и услуг оказываемых Исполнителем
10.1Навигационные сервера для обработки и хранения информации, обслуживающее АРМ 2К8 « Глонасс»,  Заказчика, должны находиться на территории Московской области не далее 10 км от Заказчика, их расположение должно подтверждаться  прилагаемыми документами.  Исполнитель должен быть собственником ПО АРМ 2К8 и серверов где ПО установлена.  Аренда серверов и программного обеспечения  у сторонних организаций не допускается. Субподряд не допускается (Соответствующие документы должны быть приложены к заявке).
               10.2 Наличие у Исполнителя, сертифицированной предприятием производителем навигационных приборов  , стационарной  мастерской связи обязательно.                                (Соответствующие документы должны быть приложены к заявке).
               10.3      Наличие у Исполнителя, сертифицированной предприятием производителем навигационных приборов Глонасс,  инженерного состава  оказывающего услуги по обслуживанию вышеуказанного оборудования ,обязательно                                    (  Соответствующие документы должны быть приложены к заявке)
              10.4 Время реагирования на заявку Заказчика на техническое обслуживание приборов  Глонасс не более 0.5 часа. (Соответствующие документы должны быть приложены к заявке)
              10.5Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
11. Список техники: 
1. Лада Ларгус Р073АК250
2. Лада Ларгус Р076АК250
3. Лада Ларгус Р083АК250
4. Лада Ларгус В444ВР790
5. Haval Jolion М098ОТ790
6. Haval Jolion М138ОТ790
7. Chevrolet Niva Т610ХР190
8. Lada Niva C735ВВ250
9. Lada Niva С701ВВ250
10. GM-Авто ВАЗ Chevrolet Niva Е210ХК750
11. RENAULT LOGAN К445КН50
12. Lada212100 У546ТР750
13. HYUNDAY SOLARIS В617АН750
14. RENAULT DUSTER К882МР150
15. RENAULT Sandero М728ХХ190
16. Nisan Н700КМ790


