Техническое задание
на поставку эвакуационных знаков, знаков пожарной безопасности
                                        1. Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка эвакуационных знаков, знаков пожарной безопасности в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности.
1.2 Наименование товаров: согласно Приложению 1;
1.3 Место поставки товара: Московская область, Раменский м.о., д. Заболотье, ул. СПТУ-93, ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум»
1.4 Количество товара: согласно Приложению 1;
1.5 Срок и условия поставки товара: единовременно в течение 20 рабочих дней, с момента заключения договора
 1.6 Приложения к техническому заданию:
· Приложение 1 – Наименование, количество и характеристики поставляемых товаров;

                                    2. Стандарт товаров

2.1 Знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки (далее – Товар), поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать требованиям:
· действующим государственным и международным стандартам и другим нормативным актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания; техническим характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенным производителями Товаров.
2.2 Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия договора в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию (Наименование и характеристики поставляемых товаров).
2.3 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.
2.4 Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика, указанному в настоящем Техническом задании.

                                       3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть 6 (шесть) месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приемки Товара.
3.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Технического задания.
3.3 В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком требования/уведомления посредством электронной почты или факса.
3.4 В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления требования/уведомления о них Заказчиком посредством электронной почты или факса.
3.5  В случае поставки Товара ненадлежащего качества (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком требования/уведомления посредством  электронной почты или факса Поставщик обязан за свой счет осуществить замену Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям настоящего Технического задания.
                               4. Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
                             
                                5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. 
5.2. К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.
5.3 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
5.4 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно технических актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с разделом 6 настоящего Технического задания.
6. Требования к качественным характеристикам
Товар должен отвечать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к товарам, являющимся объектом закупки. 
Качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: 
-декларациями соответствия (при наличии) или сертификатами соответствия (при наличии), предлагаемыми к поставке Товара.
Качество, безопасность поставляемого товара должно соответствовать:
-  ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»
-     ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные люминесцентные
Поставщик должен обеспечить упаковку, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Вся упаковка должна соответствовать требованиям части 2 статьи 481 Гражданского кодекса РФ. Поставляемый товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или упущения Поставщика. При поставке некачественного Товара срок его замены на Товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.






Приложение № 1 к Техническому заданию

НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

	[bookmark: _Hlk241147187]№ п/п
	Код знака Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	E13 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз»
	Знак E13: Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 
На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. 
Материал: самоклеящаяся полимерная пленка
Размер: 200х200мм
Тип: эвакуационные
Нормативный документ: ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ 34428-2018
	90
	шт

	2
	E03 «Направление к эвакуационному выходу направо»
	Знак E03: Направление к эвакуационному выходу направо
На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу.
Материал: самоклеящаяся полимерная пленка
Размер: 300х150мм
Тип: эвакуационные
Нормативный документ: ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ 34428-2018
	45
	шт

	3
	E04 «Направление к эвакуационному выходу налево»
	Знак E04: Направление к эвакуационному выходу налево
На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу.
Материал: самоклеящаяся полимерная пленка
Размер: 300х150мм
Тип: эвакуационные
Нормативный документ: ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ 34428-2018
	45
	шт

	6
	F04 «Огнетушитель» 
	Знак F04: Огнетушитель 
В местах размещения огнетушителя.
Материал: самоклеящаяся полимерная пленка
Размер: 200х200мм.
Нормативный документ: ГОСТ 12.4.026-2015
	10
	шт

	7
	F02 «Пожарный кран»
	Знак F02: Пожарный кран (ПК)
В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом.
Материал: самоклеящаяся полимерная пленка
Размер: 200х200 мм
Нормативный документ: ГОСТ 12.4.026-2015
	10
	шт





