Приложение №5 к Контракту
№____ от «__» ____ 2026г.
[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки (Техническое задание)
на поставку металлодетектора RADARPLUS Model СT-S
Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малинская средняя общеобразовательная школа имени П.М. Овсянкина» городского округа Ступино Московской области.
Срок поставки товара: в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта. Поставка товара производится в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов по местному времени. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме.
Адрес поставки: 142850, Московская обл., г.о. Ступино, Рабочий поселок Малино, ул. Школьная, д.10.
Наименование объекта закупки: 
	№ 
пп
	Наименование объекта закупки
	

КОЗ 2.0.
	

ОКПД 2
	

КТРУ
	Ед. измерения
	Кол- во

	
	КТРУ
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	
	
	
	
	

	1. 
	Металлодетектор
	Металлодетектор RADARPLUS Model СT-S
	11.212.03.07.01.01.002 - Металлодетектор  
	26.30.50.119 - Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
	26.30.50.119-00000007 - Металлодетектор
	шт.
	1



Технические характеристики товара:
	Характеристики товара

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики

	Конструкция
	Арочный
	

	Исполнение
	Стационарный
	

	Ширина прохода
	≥ 800 
	Миллиметр

	Количество зон обнаружения
	≥ 18
	Штука

	Количество уровней регулировки общей чувствительности
	≥ 300
	

	Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны
	≥ 999
	

	Степень защиты
	≥ IP54
	

	Цветной сенсорный дисплей 7 дюймов для настройки и индикации
	да
	

	Пропускная способность
	≥ 50
	Чел/мин.

	Независимая регулировка чувствительности
	да
	

	Повышенная помехозащищенность
	да
	

	Автономная работа
	да
	опция

	Энергонезависимая память для сохранения установок
	да
	

	Независимая регулировка чувствительности каждой зоны
	да
	

	Количество паролей для изменения настроек
	1
	

	Тестовый режим самодиагностики
	да
	

	Степень локализации объекта
	точная
	

	Класс Селективности
	«Г»
	

	Высота прохода, 
	не менее 2000 и не более 2250;
	Миллиметр

	Счетчик проходов
	Наличие
	

	Счетчик срабатывания сигнала тревоги
	Наличие
	

	Световое и звуковое оповещение о сигналах тревоги
	Наличие
	

	Количество режимов срабатывания ИК-датчиков 
	не менее 3
	штук

	Напряжение электропитания
	220
	Вольт



Требование к качеству товара:
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации.
Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия. Поставщик должен предоставить заказчику копию сертификата соответствия на момент поставки товара.
Требования по объему гарантий качества товара:
В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.
Требование к упаковке и маркировке товара:
Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа и не иметь следов механического повреждения. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Уборка и вывоз упаковки производится силами и за счет Поставщика.
Гарантии качества товара
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и (или) гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев.
Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.
Порядок формирования цены договора:
В цену товара включена стоимость товара в указанной комплектации, расходы на упаковку, доставку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Форма, срок и условия оплаты:
Оплата производится заказчиком единовременно безналичным расчетом в рублях на основании счета, выставленного Поставщиком, после подписания Заказчиком документов исполнения, подтверждающих получение Товара в полном объеме.
