Приложение №5
к Контракту №____
от «___» _____ 2026г.
                  
Описание объекта закупки (техническое задание)
на приобретение жарочного шкафа для нужд МОУ "Запрудненская гимназия" (СП ДС "Мишутка")


Начальная (максимальная) цена контракта: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Место поставки товара: 
141960, МО, Талдомский городской округ, рп.Запрудня, ул.Ленина, д.8	
Источник финансирования: бюджет Талдомского городского округа 
КБК: 021-0701-0310106040-244





































Наименование поставляемого товара и количество.

	№
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Описание+Расширенное описание
	Страна происхождения
	Изображение

	
	
	
	
	
	

	1
	Жарочный шкаф Abat ШЖЭ-2
	- две духовки;
- материал изготовления жарочного шкафа - углеродистая сталь;
- внутренние размеры жарочного шкафа 538x535x290 мм;
- 4 уровня направляющих для противней размера 530х470 мм;
​- в комплекте каждой духовки 3 противня размером 530x470x33 мм, изготовленные из углеродистой стали;
- раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭН-ов;
- время разогрева жарочного шкафа до +240 °C - 30 минут;
​- ​максимальная температура внутри жарочного шкафа +270 °С;
- аварийный терморегулятор​ +320 °С;
​- регулируемые по высоте ножки;
- подставка, боковые и задние стенки выполнены из окрашенного металла;
- 9,6 кВт, 400 В​.
	· Две независимые камеры. Можно жарить мясо в одной секции и выпекать хлеб или овощи в другой — это экономит время и расширяет меню Раздельная регулировка ТЭНов. Отдельно настраивается мощность верхнего и нижнего блоков нагрева. Это помогает точнее контролировать тепловое воздействие: например, добиться равномерной корочки снизу и деликатного пропекания сверху . 
· Защита от перегрева. Установлен аварийный термовыключатель: при достижении 320 °C он принудительно отключает питание, повышая безопасность эксплуатации 
· Регулируемые ножки. Позволяют выровнять шкаф на неровном покрытии, обеспечивая устойчивость 
· Вместительные противни. В каждой камере по 4 уровня направляющих для противней размером 530×470 мм. В комплект сразу входят 6 таких противней из углеродистой стали Широкий температурный диапазон. От 20 до 270 °C — подходит и для деликатной выпечки, и для интенсивной жарки 
Дополнительные особенности и ограничения
· Нет конвекции и пароувлажнения. Если для ваших задач критично равномерное распределение влаги (например, для некоторых видов выпечки), этот момент стоит учесть . 
· Время разогрева. До 240 °C шкаф нагревается примерно за 30 минут . 
· Требования к сети. Для работы необходимо напряжение 380/400 В . Материалы. Рабочая камера выполнена из углеродистой стали, а подставка, боковые и задние стенки — из окрашенного металла . 
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Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) раб.дней с даты заключения контракта.
Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
Порядок оплаты: Оплата поставленного товара производится по факту поставки путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств.
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