ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг связи (интернет) 
1. Предмет закупки: Услуги по предоставлению выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи 

2. Место оказания услуг - точка доступа: в соответствии с Приложением №1 к тех. заданию
3. Срок оказания услуг: Услуга предоставляется ежедневно и круглосуточно в соответствии с установленными техническими характеристиками - начиная с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года.
4. Технические характеристики: 
4.1. Исполнитель должен предоставить услуги по доступу к региональным и глобальным телекоммуникационным сетям (Интернет), двусторонний доступ. Режим подключения круглосуточный в формате (24 часа х 7 дней в неделю) 365 дней в году.

4.1. На последней миле допускается использование волоконно-оптических, медных линий связи или радиоканала с фиксированными характеристиками. Не допускается предоставление услуги с использованием сетей сотовых операторов.
4.2. В целях подтверждения возможности предоставления услуг связи в соответствии с требованиями ТЗ, Исполнитель должен предоставить схему волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от объектов Заказчика до узла связи (сооружения связи) Исполнителя принятого в эксплуатацию и предоставить акт приемки данного сооружения связи.

4.3. Протокол подключения в сети Интернет – Ethernet.
4.4. Объем пропущенного трафика, включенного в абонентскую плату – безлимитный (неограниченный трафик, без снижения пропускной способности канала).
4.5. Реализация проекта осуществляется без дополнительных затрат на оборудование со стороны Заказчика, необходимое оборудование или услуги сторонних организаций обеспечиваются Исполнителем.

4.6. Качество предоставленных услуг должно соответствовать отраслевым техническим нормам на показатели функционирования сетей связи.

4.7. Максимальный срок устранения технических неполадок, ограничивающих доступ к сети интернет, не более 4 часов.

4.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику круглосуточную техническую поддержку в течении всего срока действия Контракта.

4.9. Пропускания способность сети Оператора связи должна быть не менее 1 Гбит/сек.

4.10. Тип построения сети – по топологии кольцо. 

4.11. Временные задержки при прохождении (туда и обратно) Ping- пакета между Оборудованием абонента и Сетью Оператора связи в среднем за месяц не должна превышать 80 мс.

4.12. Достоверность передачи информации – допускаются искажения не более 0,1% от объема переданной информации в течении расчетного периода.
4.13. Возможная потеря пакетов между магистральным узлами Сети Оператора связи не должна превышать 1% за расчетный период.

4.14. В соответствии с правилами оказания услуг связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 г. № 32 и правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 года № 575, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и от 18.02.2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» Исполнитель должен иметь следующие лицензии:

– лицензия на телематические услуги связи;

– лицензия на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

Приложение №1

	Характеристика
	Значение параметра

	Адреса точек подключения (размещение оборудования Исполнителя)
	Московская обл., г.о.Егорьевск, д.Поповская д.86 

	Количество
	1 точка доступа

	Тип порта в точке доступа
	Ethernet

	Статистический IP - адрес
	нет

	Скорость передачи данных
	10 Мбит/с

	Среднемесячный объем трафика
	Неограниченный (безлимитный доступ)

	Режим работы канала
	Круглосуточный


