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​​​Приложение 5 к контракту

от «____» ___________ 202__г. № ____
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
 на выполнение работ по монтажу и демонтажу уличных новогодних елей и елочных украшений
Заказчик: Муниципальное учреждение культуры Павлово-Посадского городского округа Московской области «Дирекция парков»

Срок выполнения работ: в соответствии  Приложением №2 к Контракту.
Места выполнения работ:
Московская область, г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.85 (территория Парка культуры и отдыха);
Московская область, г.Павловский Посад, пересечение ул.Каляева и ул.Чапаева (территория Парка «Дубрава»);

Московская область г.Павловский Посад, территория парка «Меленки».
1. Выполнение работ по монтажу уличных новогодних елей и елочных украшений:

Требования к выполнению работ:
Высота конструкций в сборе составляет:

- парк «Меленки»: елка искусственная, высота изделия 11 метров;
- парк «Дубрава»: елка, высота 6 метров;
- Парк культуры и отдыха: световая ель, высота изделия 7 метров, высота конструкции 6 метров.

1) Монтажные работы по установке каркаса, навеске хвои включают в себя:

- гарантию на устойчивость монтажа во время одного цикла эксплуатации;

- доставку ели на место монтажа со склада (место хранения) Заказчика;

- работу транспорта, спецтехники и высотного оборудования, работу монтажного подразделения специальными инструментами на местности в зимних условиях.

2) Работы по оформлению ели игрушками включают в себя:

- оформление ели макушкой, игрушками, ограждением и другим оборудованием;

- доставку материалов для оформления на место монтажа со склада (место хранения) Заказчика;

- работу транспорта, спецтехники и высотного оборудования, работу монтажного подразделения специальными инструментами на местности в зимних условиях.

3) Работы по коммутации освещения: 

- коммутация гирлянд и отладка работы оборудования управления;
- подключение (коммутация) освещения ели (по рекомендуемому заполнению заказчиком) к источнику питания;

- пусковые работы смонтированного оборудования освещения в тестовом режиме.

Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарем и местом для его хранения и размещения сотрудников. В случаях проведения высотных работ необходим допуск для работы на высоте.

4)
Стандарт работ
При выполнении работ по праздничному оформлению не допускается:

- использование территорий сверх срока;

- стационарное размещение оборудования;

- крепление оборудования к стенам зданий и стволам деревьев;

- повреждение мощеной поверхности;

- использование акустических эффектов, способных нанести вред объектам.

5) Состав работ:

- Подрядчик проводит ремонт светодиодных гирлянд, щита управления светодиодными гирляндами, ярусов ели. Производит закупку необходимых для ремонта элементов праздничного оформления.

- Подготовку места установки элементов оформления к монтажным работам.

-  Пригруз ели подрядчик изготавливает и доставляет на место монтажа ели за счет собственных средств.

- Монтаж элементов оформления (включая монтаж металлоконструкции, пригруза, декоративного оформления, коммутацию световых элементов, монтаж питающего кабеля, открытой проводки, распаечных коробок).

- Подключение элемента к сети электропитания.

- Направление заявки на подачу напряжения на энергопринимающий объект Заказчику.

- Проведение в полном объеме комплекса пуско-наладочных работ (ПНР) каждого элемента оформления.

-  Выполнение работ не должно создавать неудобства жителям или представлять угрозу жизни и здоровью людей.

-  Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъекта РФ.

-  По окончанию работ Подрядчик производит фотофиксацию функционирующего объекта в темное время суток со всех сторон с отчетливо просматриваемым свечением всех световых элементов и производит отправку фотоотчета Заказчику на электронный адрес: dom.kultura.2010@yandex.ru с указанием контактного телефона и ФИО человека, производившего выезд. Формат фотографий - jpg, «вес» одной фотографии не менее 1 мб. На фотографиях должна быть отражена дата фотосъемки.

- Заказчик вправе расценивать отсутствие фотоотчета как неисполнение обязательств по контролю за функционированием объекта.

- При обнаружении нарушения режима функционирования светового или декоративного оборудования либо получении информации об отказах в работе оборудования от Заказчика, Подрядчик обязан в течение 2 часов прибыть к месту установки объекта для устранения нарушений. Подрядчик обязан в рамках контракта устранять отказы в работе объектов или отдельных его частей.

Подрядчик обязан: 

 - выполнить полный объем работ по монтажу, праздничному оформлению с украшениями согласно настоящего технического задания с применением собственного оборудования для монтажа.

- организовать доставку материала и оборудования, необходимого для выполнения работ.

- выполнить все работы в полном соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок и технологию производства работ, указанных в сметной документации.

Ежедневно   информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

Обеспечить в рабочее время доступ представителю Заказчика на объект. Обеспечить своевременный сбор и вывоз мусора при проведении и после окончания работ.

Выполнение работ по монтажу, праздничному оформлению металлоконструкции с украшениями производится строго в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и сроками выполнения работ, устанавливаемыми Заказчиком.

Производство работ строго в соответствии со схемами монтажа, соблюдение правил техники безопасности.

 В период размещения оформления контроль за состоянием элементов праздничного оформления производится регулярно. Устранение недостатков, выявленных в эксплуатации праздничного оформления.

Подрядчик обязан допускать к оказанию работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой осуществляемой деятельности. К самостоятельной работе допускается специально подготовленный электротехнический персонал не моложе 18 лет, имеющий квалификационную группу по электробезопасности III, IV.

Обеспечить вывоз строительного мусора с объекта в течение 1 (одного) дня.

Обеспечить вывоз принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов и другого имущества в течение 1 (одного) дня от даты подписания документа приемки, за пределы мест выполнения работ.

Выполнение скрытых работ должно осуществляться путем вызова на объект представителя Заказчика, закрепленного на данном участке (объекте) не позднее, чем за 24 часа до начала скрытых работ. 

Выполнение работ по монтажу, праздничному оформлению металлоконструкции с украшениями производить в соответствии со СНиП 3.05.06 - 85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства».
Соединение и ответвление проводов должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно: 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП II-23-81* «Строительные нормы и правила. Стальные конструкции»;

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ, охраны окружающей среды и зеленых насаждений. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ, строительной площадки. 

Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.

Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами при необходимости. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.
2. Выполнение работ по монтажу и демонтажу уличных новогодних елей и елочных украшений:
Требования к выполнению работ:
Высота конструкций в сборе составляет:

- парк «Меленки»: елка искусственная, высота изделия 11 метров;
- парк «Дубрава»: елка, высота 6 метров;
- Парк культуры и отдыха: световая ель, высота изделия 7 метров, высота конструкции 6 метров.

1) Демонтажные работы  включают в себя:

- доставку ели на с места демонтажа до склада (место хранения) Заказчика;

- работу транспорта, спецтехники и высотного оборудования подразделения специальными инструментами на местности в зимних условиях.

2) Работы по демонтажу игрушек включают в себя:

- демонтаж  макушки, игрушек, ограждение и другое оборудование;

- доставку материалов с места демонтажа до склада (место хранения) Заказчика;

- работу транспорта, спецтехники и высотного оборудования подразделения специальными инструментами на местности в зимних условиях.

3) Работы по демонтажу освещения: 

- демонтаж гирлянд и  оборудования управления;

- отключение  освещения ели  от источника питания.

Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счет собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарем и местом для его хранения и размещения сотрудников. В случаях проведения высотных работ необходим допуск для работы на высоте.

4)
Стандарт работ

При выполнении работ по демонтажу не допускается:

- использование территорий сверх срока;

- стационарное размещение оборудования;

- крепление оборудования к стенам зданий и стволам деревьев;

- повреждение мощеной поверхности;

- использование акустических эффектов, способных нанести вред объектам.

5) Состав работ:

- Подрядчик проводит демонтаж светодиодных гирлянд, щита управления светодиодными гирляндами, ярусов ели. 

-  Пригруз ели подрядчик  доставляет на место хранения ели за счет собственных средств.

- Демонтаж элементов оформления (включая демонтаж металлоконструкции, пригруза, декоративного оформления,  питающего кабеля, открытой проводки, распаечных коробок).

- Отключение элемента от сети электропитания.

- Направление заявки на снятие напряжения с энергопринимающего объекта Заказчику.

-  Выполнение работ не должно создавать неудобства жителям или представлять угрозу жизни и здоровью людей.

-  Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъекта РФ.

Подрядчик обязан: 

 - выполнить полный объем работ по демонтажу согласно настоящего технического задания с применением собственного оборудования для монтажа.

- организовать доставку материала и оборудования, необходимого для выполнения работ.

- выполнить все работы в полном соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок и технологию производства работ, указанных в сметной документации.

Ежедневно   информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

Обеспечить в рабочее время доступ представителю Заказчика на объект. Обеспечить своевременный сбор и вывоз мусора при проведении и после окончания работ.

Производство работ строго в соответствии со схемами демонтажа, соблюдение правил техники безопасности.

 Подрядчик обязан допускать к выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой осуществляемой деятельности. К самостоятельной работе допускается специально подготовленный электротехнический персонал не моложе 18 лет, имеющий квалификационную группу по электробезопасности III, IV.

Обеспечить вывоз строительного мусора с объекта в течение 1 (одного) дня.

Обеспечить вывоз принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов и другого имущества в течение 1 (одного) дня от даты подписания документа приемки, за пределы мест выполнения работ.

Выполнение работ по демонтажу производить в соответствии со СНиП 3.05.06 - 85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства».

Отсоединение  проводов должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно: 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП II-23-81* «Строительные нормы и правила. Стальные конструкции»;

- ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».

Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ, охраны окружающей среды и зеленых насаждений. Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ, строительной площадки. 

Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.

Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами при необходимости. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий.
