Приложение № 5 к Контракту №____
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог, формирование и ведение банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в перечень дорожной сети ОНП Городского округа Подольск Московской области

Код по КОЗ2: 31.205.01.03.01.01.009 - Работы по диагностике транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги
Код по ОКПД2: 42.11.20.300 - Работы по содержанию автомобильных дорог


	1.	Цели работы:

	Получение полной, объективной и достоверной информации о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения с целью рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог.
Повышение эффективности использования средств и материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети.

	2. Объем работ
	Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Городского округа Подольск Московской области
Общая протяженность автомобильных дорог (Объектов) составляет 20,08 км. Перечень автомобильных дорог подлежащих диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.
Единца измерения: 1 условная единица


	3. Перечень исходных данных
	Для выполнения работ Заказчик предоставляет по письменному запросу Подрядчика следующую исходную информацию (при ее наличии).
По автомобильным дорогам:
· титул автомобильной дороги;
· описание привязок начала и конца автомобильной дороги, краткое описание маршрута прохождения трассы автомобильной дороги;
· ведомость разделения границ участков дорог по категории;
· материалы землеустроительных работ (в том числе ведомость ширины полосы отвода, кадастровые номера земельных участков для поиска на публичной кадастровой карте);
· сведения о выполнявшихся основных ремонтных работах с указанием гарантийный сроков, вида, объемов и стоимости;
· сведения о конструкции дорожной одежды с указанием границ участков, виде материала и толщине конструктивных слоев;
· данные об интенсивности движения и составу транспортного потока за последние 2 года или показатель роста интенсивности движения на дороге;
· информацию о характеристиках и владельцах коммуникаций, для подземных коммуникаций дополнительно предоставляются данные о местоположении коммуникации;
· ведомость наличия на балансе Заказчика тротуаров и пешеходных дорожек, искусственного освещения, пересечений, примыканий и съездов, площадок отдыха, лесонасаждений;
· историческая справка с указанием года строительства автодороги (участков), наименование подрядных организаций, проводивших строительство, наименования первоначального балансодержателя, даты и номера документа, по которому передана на баланс Заказчику;
· экономическое значение, характер движения и его сезонность, топографические условия, связь дороги с ж/д и водными путями;
· данные об организациях, эксплуатирующих дорогу (участок), в т.ч.: наименование организации, границы участка обслуживания, протяженность участка обслуживания, реквизиты договора на обслуживание;
· ведомость участков повышенной трудности содержания (снегозаносимые, оползневые, затопляемые и т.д.);
· сведения о балансовой стоимости и износе дороги и дорожных сооружений;
· код дороги, идентификационный номер.

	4. Перечень нормативно-технических документов
	4.1. Все работы должны быть выполнены на основании следующих документов:
- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
4.2. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011):
- ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации;
- ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;
- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;
- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;
- ГОСТ 32729-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности;
- ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений;
- ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений;
- ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока;
- ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием;
- ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности;
- ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования;
- ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация»;
- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
- ПРИКАЗ Минтранса РФ от 13.04.2026 N 150 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ (ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ";
- Другие необходимые действующие нормативные документы.
4.4. Все проводимые измерения должны выполняться строго по действующим методикам. Номенклатура собираемых данных должна соответствовать указанной в Техническом задании автоматизированной базе дорожных данных АБДД и Техническому заданию.

	5. Диагностика автомобильной дороги
	5.1. Подготовительные работы
5.1.1. Сбор, изучение и анализ исходных данных (данные предоставляет Заказчик в соответствии с Разделом 3 настоящего Технического задания).
5.1.2. Уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам.
5.2. Полевые работы
5.2.1. Все проводимые измерения должны выполняться строго по действующим методикам с использованием передвижных дорожных лабораторий. Номенклатура собираемых данных должна соответствовать АБДД и настоящему Техническому заданию.
5.2.2. Погрешность измерения расстояния не должна превышать 0,05% в соответствии с ГОСТ 33383-2015.
5.2.3. Для возможности отображения элементов автомобильной дороги на электронной карте геоинформационной системы с целью решения управленческих и инженерных задач необходимо определить географические координаты оси автомобильной дороги и километровых столбов.
5.2.4. При определении географических координат с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемников параллельно должно быть обеспечено осуществление записи линейного километража автомобильной дороги с помощью датчиков пройденного пути диагностической лаборатории. Географические координаты оси автомобильной дороги и километровых столбов, совмещенные с проектным километражем, должны быть занесены в АБДД. При выполнении работ должно быть предусмотрено совмещение начала/конца автомобильных дорог при проездах в прямом и обратном направлениях и обеспечено объединение результатов прямого и обратного проездов с целью получения достоверной информации о географических координатах осей автомобильных дорог.
5.2.5. Обследование автомобильных дорог с:
· определением переменных технико-эксплуатационных характеристик (продольная, коэффициент сцепления, оценка дефектов покрытия);
· уточнением характеристик поперечного профиля земляного полотна (ширина проезжей части, разделительных и боковых полос, переходно-скоростных и дополнительных полос);
· определением геометрических параметров (радиусы кривых в плане и продольном профиле, продольные и поперечные уклоны проезжей части, расстояния видимости в продольном профиле);
· уточнением местоположения километровых столбов;
· учетом интенсивности и состава транспортного потока.
5.2.6. Продольная ровность дорожного покрытия должна определяться с использованием диагностических лабораторий, оснащенных профилометрическими установками c расчетом международного индекса ровности IRI. Измерения проводят непрерывно по всей длине участка дороги по каждой полосе движения по полосам наката на расстоянии 0,5-1 м от края полосы движения. Измерения необходимо проводить при положительной температуре.
5.2.7. Коэффициент продольного сцепления необходимо определять на капитальных или облегченных типах покрытия по каждой полосе движения.
5.2.8. В ходе выполнения полевых измерений осуществляется цифровая фотосъемка основных этапов измерений. Предоставляется информация для банка дорожных данных по запросу заказчика.
5.3. Камеральные работы
Все результаты полевых работ должны быть занесены в АБДД. На основании данных АБДД необходимо сформировать технический отчет по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, включающий:
· Ведомости технико-эксплуатационных характеристик (продольная и поперечная ровность, коэффициент продольного сцепления, состояние покрытия), геометрических характеристик (расстояния видимости, продольные уклоны, кривые в плане), общих данных по автомобильной дороге  (интенсивность и состав транспортного потока, категория, ведомость километровых столбов);
· Ведомость назначения основных и дополнительных ремонтных работ (все ремонтные работы должны назначаться автоматически с использованием данных и программных средств АБДД);

	6. Определение географических координат осей автомобильных дорог
	6.1 Полевые работы
6.1.1. При выполнении работ должно быть предусмотрено совмещение начала/конца автомобильной дороги при проездах в прямом и обратном направлениях и обеспечено объединение результатов прямого и обратного проездов с целью получения достоверной информации о географических координатах оси автомобильной дороги.
6.1.2. При определении географических координат с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемников параллельно должно быть обеспечено осуществление записи линейного километража автомобильной дороги с помощью датчиков пройденного пути диагностической лаборатории.
6.1.3. При выполнении работ по привязке географических координат, полученных Подрядчиком, должна быть произведена оценка соответствия линейных характеристик, полученных по географическим координатам, и линейных характеристик, полученных с помощью датчика пройденного пути. При необходимости должна быть произведена их корректировка.
6.2 Камеральные работы:
6.2.1. Географические координаты, совмещенные с проектным километражем предоставляются по запросу заказчика.
6.2.2. На основе географических координат, полученных с ГЛОНАСС/GPS - приемников, установленных на передвижных дорожных лабораториях в АБДД должна быть обеспечена возможность отображения полученных результатов измерений.

	7. Видеосъемка
	Видеосъёмку автомобильных дорог осуществлять в прямом (для однополосных дорог) и обратном направлениях (при двух и более полосах движения) в светлое время суток. Ракурс видеосъёмки выбирать таким образом, чтобы:
- видеокамеры были направлены вперёд, влево и вправо по ходу движения дорожной лаборатории;
- читались надписи на дорожных указателях и номера километровых столбов, установленных на правой обочине автомобильной дороги.
Видеоизображения автомобильной дороги должны быть дискретными с шагом 15-25 метров в прямом и обратном направлениях и выполнены с использованием 3-4 цифровых камер с общим углом захвата не менее 180°. Для автомобильных дорог с переходным и низшим типом покрытия допускается выполнение видеосъемки с использованием одной цифровой видеокамеры.

	8. Результаты выполнения работ
	Результатом выполнения работ по обследованию автомобильных дорог является:
- технический отчет по диагностике с оценкой транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с разделом 5 настоящего технического задания с определением частных коэффициентов расчетных скоростей, комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с требованиями ОДМ 218.4.039-2018 в бумажном варианте формата А4 в цветном изображении в 1-ом экземпляре в мягком переплете и в электронном виде в формате *pdf. ;

	9. Особые условия
	9.1. К выполнению работ допускаются Подрядчики, осуществляющие выполнение работ средствами измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений». По требованию Заказчика, Подрядчик в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления представляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие поверку, калибровку или аттестацию приборов и инструментов.
          9.2 Ответственные лица Заказчика перед началом выполнения работ должны проверить наличие приборов и оборудования на лаборатории для выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании, и свидетельств о поверке на них.
Выборочный контроль за ходом проведения полевых работ осуществляет ответственное лицо Заказчика.
9.3 Должно быть обеспечено устранение ошибок, обнаруженных в ходе экспертизы представленных материалов, без увеличения стоимости работ. Срок устранения ошибок – не более 45 дней после получения претензии.

	10. Рекомендации по технике безопасности и охране труда:
	Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории опасных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго и неукоснительно соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, а также другие ведомственные правила и инструкции. При выполнении работ по обследованию непосредственно на автомобильной дороге должны соблюдаться требования Инструкции по организации движения и ограждению мест производства работ. В случае использования новых приемов труда и передвижных лабораторий, для которых требования техники безопасности не предусмотрены, следует соблюдать требования, специально разработанных для таких случаев инструкций и указаний.
При выполнении полевых работ требуется обеспечить:
- установку на дорожных лабораториях и прицепных измерительных установках знаков: «Дорожные работы» и «Объезд препятствия слева»;
- наличие на всех технических средствах, задействованных в полевых работах, желтых или оранжевых проблесковых маячков;
- нахождение работников организаций при выполнении полевых работ в специальной сигнальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации;
- расстановку временных дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения согласно утвержденным и согласованным в установленном порядке схемам организации движения и ограждения мест выполнения работ, в случаях, если при выполнении полевых работ требуется временное перекрытие одной или нескольких полос движения или выполнение работ в границах обочин участков автомобильных дорог.
Ответственность за соблюдение техники безопасности и охраны труда при производстве работ несёт Подрядчик.









Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения
