[bookmark: _Ref166247676]Приложение 5 к контракту №
                                                                                                                                 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Предмет закупки: Поставка огнетушителей 
2. Виды и объем закупки (товара, работ, услуг): 
	№ пп
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
	5
	Шт.

	2
	Огнетушитель порошковый ОП-10
	25
	Шт.



3. Функциональные характеристики объекта закупки:
Товар должен быть поставлен в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации законодательных актов, норм и правил, таких, как:
− Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 
Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.
Технического Регламента Таможенного Союза 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
− СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 179                   «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Товар, подлежащий обязательной сертификации на территории Российской Федерации, должен быть сертифицирован.
Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящего описания объекта закупки, правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию.
Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара, соответствовать требованиям действующих стандартов на данный товар.
Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания товара, должны соответствовать требованиям действующего законодательства и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании.
Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара, а также должен быть свободен от прав на него третьих лиц и других обременений. 
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика и окружающей среды.
Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка соответствующего вида товара.
Поставщик несет ответственность за состояние транспорта и работу водителей-экспедиторов.
Нарушение упаковки товара может допускаться исключительно для проверки качества, количества, комплектности, отсутствия повреждения товара.
Требования к характеристикам объекта закупки указаны в приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

4. Качественные характеристики объекта закупки: 
•	Конструкция огнетушителя должна исключать необходимость выполнения операции по его переворачиванию в ходе приведения его в действие и применения.
•	Конструкция запорно-пускового устройства огнетушителя не должна совмещать в себе функции запускающего устройства.
•	Огнетушитель должен быть оборудован ручкой для его переноски.
Форма и размеры ручки для переноски огнетушителя и рычага запорно-пускового устройства должны обеспечивать удобство и безопасность захвата их кистью руки в рукавице. Расстояние между цилиндрической частью корпуса огнетушителя и ручкой или рычагом, расположенными параллельно цилиндрической части корпуса огнетушителя (в месте захвата их рукой), должно быть не менее 30 мм. 
•	Огнетушитель должен обладать стойкостью к наружной коррозии.
•	Детали огнетушителя, изготовленные из материалов, не стойких к коррозионному воздействию, должны иметь защитные или лакокрасочные покрытия.
•	Защитные, защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны обеспечивать сохранность товарного вида огнетушителя в условиях его эксплуатации.
•	Корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет.
•	Год выпуска – не ранее 2026 г. 
•	Индикатор давления должен иметь сопроводительные документы, подтверждающие соответствие его параметров требованиям технических документов на огнетушитель.
•	Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и содержать следующую информацию:
а) товарный знак и наименование предприятия-изготовителя. Если данный тип огнетушителя выпускает несколько предприятий промышленного объединения, то на огнетушителе должны быть указаны товарный знак и адрес конкретного предприятия-изготовителя огнетушителя;
б) название и обозначение огнетушителя;
в) обозначение нормативного или технического документа, которому соответствует огнетушитель;
г) ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем;
д) тип, марка и номинальное количество ОТВ (с указанием допусков), заряженного в огнетушитель;
е) способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схематических изображений), последовательно показывающих действия, необходимые для работы                                                  с огнетушителем;
ж) предостерегающие надписи:
− об электрической опасности, например: «ВНИМАНИЕ: Не применять для тушения электрооборудования под напряжением» или «Огнетушитель пригоден для тушения пожаров электрооборудования под напряжением» (с указанием допустимого напряжения и безопасного расстояния до объекта тушения);
− о токсичности (для углекислотных огнетушителей), например: «ВНИМАНИЕ: Выделяющиеся                 при тушении газы опасны, особенно в замкнутых объемах»;
− о возможности обморожения (для углекислотных огнетушителей);
− о возможности возникновения разрядов статического электричества (для углекислотных                                         и порошковых огнетушителей);
з) диапазон температур эксплуатации;
и) пиктограммы, обозначающие все классы пожаров, а также пиктограмма пожара класса E                                             (с указанием максимального допустимого напряжения), с подстрочными надписями, раскрывающими вид горячего вещества.
Пиктограммы классов пожаров, для которых огнетушитель не рекомендуется к использованию, должны быть перечеркнуты выделяющейся на фоне рисунка пиктограммы красной (или контрастной с фоном пиктограммы) диагональной полосой шириной не менее 3 мм, проведенной из верхнего левого угла в правый нижний угол.
Допускается не приводить пиктограмму пожара класса D для огнетушителей, не предназначенных               для его тушения;
- рабочее давление вытесняющего газа в огнетушителе (с указанием пределов его изменения);
- значение давления испытания огнетушителя на прочность;
- массу и наименование вытесняющего газа (для огнетушителей с газовым баллоном высокого давления);
- массу брутто огнетушителя с указанием допустимых пределов ее изменения или минимальную                       и максимальную массы брутто; 
- номера сертификатов (при необходимости);
- месяц и год изготовления;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя.
11) Маркировку на корпусе огнетушителя и источнике вытесняющего газа должна быть выполнена                        с использованием методов, обеспечивающих ее сохранность в течение всего срока их службы.
12) В комплект поставки должны входить:
− огнетушитель;
− кронштейн для крепления огнетушителя при установке его на защищаемом объекте;
− руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом завода-изготовителя на огнетушитель.
13) Запрещается применять бумажные этикетки без защиты от возможного воздействия или факторов окружающей среды.
14) Опломбирование огнетушителя должно быть осуществлено заводом-изготовителем                                      при производстве огнетушителя.
15) Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее                      10 лет c даты выпуска.

5. Требования к техническим характеристикам объекта закупки:
Поставщик обязан согласовать с заказчиком точное время и дату поставки. 
Вскрытие и проверка Товара по качеству и количеству производится на месте поставки в день поставки Товара. Поставщик поставляет Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами       или за свой счет. Товар, поставляемый Поставщиком по Контракту, должен соответствовать характеристикам, указанным в настоящем описании объекта закупки. Заказчик вправе отказать                   в приёмке Товара в случае выявления несоответствия отгруженного Товара требованиям и условиям Контракта. Все расходы, связанные с возвратом Товара, включая транспортные расходы с погрузо-разгрузочными работами должны осуществляться Поставщиком за свой счёт.

6. Эксплуатационные характеристики объекта закупки, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковка:  
В соответствии с Приложением 1 к Описанию объекта закупки и с проектом контракта. 
Остаточный срок годности на момент поставки товара не менее 12 месяцев.
Срок гарантии поставляемого Товара должен составлять не менее гарантийного срока производителя и не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Универсального передаточного документа (СЧФДОП), формат УПД, утвержденного приказом ФНС России.
Поставщик обязуется предоставить гарантии качества на поставляемый товар.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан безвозмездно заменить некачественный товар,                     а также устранить скрытые дефекты и недостатки, произошедшие по вине Поставщика                                            или производителя товара, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика такого требования

7. Общие требования к поставке: В соответствии с контрактом.

8. Место поставки товара: Московская область, г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 3.
9. Срок поставки товара: указанные в разделе «График выполнения обязательств по контракту» приложения 2 к Контракту

10. Форма, сроки и порядок оплаты по контракту: установлены в разделе «Сведения о порядке оплаты» приложения 2 к Контракту.









Приложение №1
к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	28.29.22.110-Огнетушители/ 28.29.22.110-00000014-Огнетушитель/ 11.218.01.01.01.01.002-Огнетушитель переносной
	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	Газовый углекислотный (ОУ)
	-

	
	
	
	Возможность перезарядки
	Перезаряжаемый
	-

	
	
	
	Длина струи ОТВ
	≥ 3
	Метр

	
	
	
	Назначение по классу пожара
	E, С, В
	-

	
	
	
	Тип
	Переносной
	-

	
	
	
	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	Закачной (з)
	-

	2
	28.29.22.110-Огнетушители/ 28.29.22.110-00000014-Огнетушитель/ 11.218.01.01.01.01.002-Огнетушитель переносной
	Огнетушитель порошковый ОП-10(з)
	Вид (по типу огнетушащего вещества)
	Порошковый (ОП)
	-

	
	
	
	Возможность перезарядки
	Перезаряжаемый
	-

	
	
	
	Длина струи ОТВ
	[bookmark: _GoBack]≥ 4
	Метр

	
	
	
	Назначение по классу пожара
	E, А, С, В
	-

	
	
	
	Тип
	Переносной
	-

	
	
	
	Тип по принципу создания избыточного давления газа
	Закачной (з)
	-



