

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на приобретение газового оборудования для догазификации ФАПов 
ГБУЗ Московской области  "Каширская больница"

1. Общие положения.
 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к характеристикам, качеству и комплектности газового оборудования, необходимого для догазификации фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) ГБУЗ Московской области "Каширская больница". 
1.2. Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Каширская больница" (ГБУЗ Московской области "Каширская больница"). ИНН 5019003847, КПП  501901001
1.3. Обоснование: Коммерческие предложения Филиала АО "Мособлгаз" "ЮГ" № MT06-010356 от 24.09.2026, № MT06-010357 от 24.09.2026, № MT06-010407 от 25.09.2026,  № MT06-010408 от 25.09.2026. 
1.4. Место поставки: ФАПы ГБУЗ Московской области "Каширская больница" 
· Московская область, г.о. Кашира, д. Корыстово, ул.  Центральная, д.30а;
· Московская область, г.о. Кашира, д. Кокино, ул. Новая, д.22. 

2. Объект закупки и требования к товару Поставке подлежит новое, не бывшее в употреблении оборудование, не имеющее дефектов, соответствующее действующим ГОСТ и ТУ, с необходимыми сертификатами соответствия. 
3. Наименование товара. Технические и качественные характеристики. 
Количество:
 3.1. Газовый котел ECO4S 24 F Настенный, 24 кВт, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания, 2 штуки.
 3.2. Инверторный стабилизатор напряжения IS550 для защиты газового оборудования, 
 2 штуки.
 3.3. Комплект дымохода коаксиальный 60 х 100 - 1000 Антиобледенительный (в комплекте: хомуты, фланец, втулка), 2 комплекта
 3.4. Счетчик газа Омега ЭTK GSM G4 с функцией GSM G4 c передачи данных, 2 штуки
 3.5. Сигнализатор САКЗ-МК-2-1Ai DN 32 НД Природный газ + оксид углерода, БЫТОВАЯ сталь,  2 штуки.
 3.6. Соединение неразъемное электроизолирующее Муфтовое Ду 32 мм, 2 штуки.
 3.7. Фильтр газовый ГП-32, для очистки газа, 2 штуки.
3.8. Адаптер для газового счетчика Дн 25 Сварка, 2 комплекта
4. Требования к качеству и гарантии.
 4.1. Все поставляемое оборудование должно быть новым, серийным, соответствовать требованиям безопасности, действующим на территории РФ. 
4.2. Поставщик обязан предоставить паспорта, руководства по эксплуатации и гарантийные талоны на весь перечень оборудования. 
4.3. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи, если иное не предусмотрено производителем. 
4. Условия и сроки поставки 
4.1. Поставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика (или объектов догазификации).
 4.2. Срок поставки: в течение 3 календарных дней с момента заключения Договора (либо в соответствии с графиком поставки). 
4.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. 
5. Порядок приемки товара 
5.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком на основании УПД  и акта приема-передачи. 
5.2. В случае выявления несоответствия характеристик товара требованиям настоящего ТЗ, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара.

. 
