Приложение №5 к Контракту
от «____» _____ 2026 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту оборудованных резервуаров для запаса технической воды на территории городского округа Домодедово Московской области.

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту оборудованных резервуаров для запаса технической воды на территории городского округа Домодедово Московской области. 

2. Код по КОЗ: 03.20.15.03 - Работы по техническому обслуживанию (содержанию) водозаборных скважин.

3. Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2: 42.99.22.110 - Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки.

4. Описание объекта закупки
4.1 Технические характеристики объекта закупки: 
· При выполнении работ по гидроизоляции швов используется гидроизоляция типа смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие «Лахта проникающая гидроизоляция» (или эквивалент);
· При выполнении работ по устройству донного фильтра используется речная галька, которая предварительно перед укладкой промывается водой;
· При выполнении работ по установке цепи используется цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром не менее 4 мм, которая изготовлена в соответствии со стандартом DIN 766;
· При выполнении работ по замене/установке ведра должны быть использованы ведра, изготовленные из оцинкованной стали объемом 9 л;
· Устройство бетонной отмостки вокруг колодца (размер 2000*2000 мм), включает в себя следующий состав работ: 
· Разработка грунта площадью 2,94 м2 глубиной на 0,2 м;
· Устройство песчаного основания 2,94 м2 толщиной 0,15 м;
· Устройство деревянной опалубки 0,8 м2;
· Устройство бетонной отмостки 2,94 м2 толщиной 0,05 м (бетон М200 В15);
· Планировка участка вокруг бетонной отмостки
· Устанавливаемые лавочки, должны соответствовать следующим требованиям:
· Лавочки изготавливаются из стальных прямоугольных труб размером 40*20*2, качество которых соответствует ГОСТу 8645-86 и стальных квадратных труб размером 40*40*3, качество которых соответствуют ГОСТу 8639-82;
· Лавочки должны иметь антикоррозионное лакокрасочное покрытие в 2 слоя, цвет черный/коричневый;
· Схематическое изображение лавочки:
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· При выполнении работ по установке колодезного домика, устанавливаемые Подрядчиком домики должны соответствовать следующим требованиям: 
· Колодезный домик должен быть надставного типа;
· Колодезный домик должен быть размером на бетонные кольца, имеющие внутренний диаметр 1000 мм; 
· Каркас должен быть изготовлен из хвойных пород. Отделка из вагонки; 
· Кровля колодезного домика должна быть обшита вагонкой;
· Колодезный домик должен иметь барабанный подъемный механизм для ведра (ворот);
· На одной стороне домика должна быть вмонтирована дверца для доступа в домик для забора воды ведром;
· Все деревянные детали домика без признаков гниения, пропитаны оттеночным антисептиком «Тikkurilla» (или эквивалент), защищающим домик от воздействия атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, гниения и прочих неблагоприятных воздействий внешней среды;
· Металлические изделия должны иметь антикоррозионное покрытие;
· Колодезный домик новый (не бывший в эксплуатации, не прошедший ремонт, восстановление потребительских свойств), не должен содержать признаков эксплуатации, иметь потертостей, царапин и прочих повреждений, признаков гниения и поражения деревянных элементов плесенью и грибком;
· Требуемое оформление:
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4.2. Требования соответствия нормативным документам:
Качество и безопасность выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать установленным соответствующими нормативными актами стандартам, техническим условиям, сводам правил, строительных норм и правил, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в том числе: 
· Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утв. Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;
·  Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 г. №883Н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

4.3. Иные условия выполнения работ
4.3.1 Общие требования к выполнению работ:
· Подрядчик должен назначить лицо, ответственное за выполнение работ по Контракту, и предоставить эти сведения Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Контракта;
· На момент подачи заявки Подрядчику необходимо предоставить в адрес Заказчика (на электронную почту) договор аренды либо ПТС на автокран грузоподьемностью до 32 тонн, и грузовой автомобиль с удлинённой платформой от 6 до 13 м, грузоподьемностью от 5,5 т до 20 тонн.
· Работы по герметизации колец колодцев выполняются только с использованием ручного сварочного экструдера.
· Подрядчик должен организовать и координировать работы на местах выполнения работ, обеспечить соблюдение требований настоящего Технического задания, технических регламентов, техники безопасности в процессе производства указанных работ и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания;
· Подрядчик при оказании услуг обеспечивает соблюдение техники безопасности, законодательства по охране труда, безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы;
· Подрядчик обеспечивает за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до сдачи выполненных работ Заказчику.
· Подрядчик поддерживает за свой счет чистоту и порядок на Объекте в соответствии с действующими нормами, а также исключает загрязнение прилегающей территории мусором. 
· Перед сдачей Заказчику выполненных работ Подрядчик обязуется произвести уборку и очистку на Объекте, в том числе вывоз образовавшихся строительных отходов. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет талоны на утилизацию либо другие подтверждающие документы;
· Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
· При выполнении работ оформляются промежуточные акты приемки выполнения работ по каждому колодцу и производится поэтапная фотофиксация с привязкой к местности, с определением геопозиции и указанием даты съемки. Фотофиксации подлежат следующие промежуточные работы: разборка/установка/замена домика, покраска домика; выравнивание/замена железобетонных колец; очистка дна от грязи и ила; замазка швов; устройство донного фильтра; замена цепи/ведра/лавочки. Промежуточный Акт приемки выполненных работ подписывается представителем Подрядной организации и старостой населенного пункта/улицы. Образец промежуточного Акта приложен в Приложение № 2 к Техническому заданию.
· Фотоматериалы промежуточных этапов предоставляются в печатном и электроном виде на флеш-носителе. Фотоотчет формируется согласно схеме №1.




Схема №1



4.3.2. Требования к материалу, используемому Подрядчиком при выполнении работ
· Показатели безопасности материала, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, стандартам, предъявляемым для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
· Подрядчик обязуется использовать при выполнении работ материал, имеющий сертификаты (декларации) соответствия (качества), технические паспорта, в соответствии с его функциональным назначением.
· Подрядчик обязан при выполнении работ использовать материал, который по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, указанные в настоящем Техническом задании.
· Подрядчик производит доставку материалов на места выполнения работ собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, по адресам, указанным в настоящем Техническом задании, в полном объеме, надлежащего качества. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.3.3. Порядок приемки выполненных работ:
По завершению работ Подрядчик в течение 5-ти рабочих дней должен предоставить для проверки следующую документацию:
· Ведомости выполненных работ – в 1 экз. (Приложение №1 к Техническому заданию)
· Акт приемки выполненных работ по каждому колодцу с приложением фотоматериалов этапов проведения работ- в 1 экз. (Приложение №2 к Техническому заданию);
· Оригиналы или заверенные копии паспортов и сертификатов на материалы – в 1 экз.;
· Фотоматериалы о ходе выполняемых работ – в 1 экз. (в электронном виде на флеш-накопителе)
Приемка работ производится приемочной комиссией, состав которой определяется Заказчиком.
По завершению работ Подрядчиком должны быть представлены исполнительные документы на бумажном носителе и направлены через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области.
По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику документацию на бумажном носителе в течение 10-ти рабочих дней. 

5. Гарантийные обязательства:
· Гарантийный срок на выполненные работы будет составлять не менее 1 (одного) года с даты подписания Сторонами Акта (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России.
· Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ будет составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России.
· В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все выявленные Заказчиком недостатки, недоработки, несоответствия или дефекты в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков, недоработок, несоответствий или дефектов и сроком их устранения.
6. Сроки и место выполнения работ
6.1. Срок (период) выполнения работ:
· начало выполнения работ: с момента подписания Контракта Сторонами.
· окончание выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Контракта.
6.2. Место выполнения работ: в границах муниципального образования «Городской округ Домодедово Московской области», по адресам, указанным в п. 4.2 настоящего 
Технического задания (Объемы выполняемых работ).



	Заказчик:
Директор МБУ «КБ»

_______________ / Д.С. Негорожин /
             (подпись)
                М.П.
	Подрядчик: 






	Приложение к Техническому Заданию №1
Образец Ведомости работ


Утверждено
Директор МБУ "Комбинат Благоустройства"
______________________ Д.С. Негорожин

	

	





	

Ведомость
Выполнение работ по текущему ремонту оборудованных резервуаров для запаса технической воды на территории городского округа Домодедово Московской области.

	



	№ п/п
	Точное местонахождение колодца
	Количество
(шт.)
	Тип колодца
	Описание ремонтных работ подземной части колодца
	Описание ремонтных работ надземной части колодца 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	Представитель Подрядчика
	
	
	
	 
	
	
	
	

	м.п.
	(должность)
	
	
	(подпись)
	
	
	(расшифровка подписи)
	
















                                                                                                 Приложение к Техническому Заданию №2
Образец Промежуточного Акта приемки 

АКТ № ______
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]сдачи-приемки работ


1. Во исполнение Контракта от "___"________ ___ г. №_________ (Контракт) Подрядчик выполнил работы, предусмотренные Контрактом:

	Адрес объекта
	Наименования вида работ
	Срок выполнения работ

	
	
	



2. Перечень выполненных работ проверен старостой улицы/населенного пункта в присутствии Подрядчика и соответствует/не соответствует условиям Контракта.


    

    Подрядчик                                                                 Представитель населенного пункта  
                          
    ________________________                                        ________________________
 М.П.  (подпись, расшифровка)                                           (подпись, расшифровка, адрес)




1. Папка - Наименование адм. подразделения городского округа


1.1 Папка- Адрес колодца
-фотография "до"
-фотографии этапов работы
-фотография "после"
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