ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуги по поставке котлов электрических, демонтаж, монтаж, проведение пусконаладочных работ для нужд МБУК «МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (далее –Услуги). 
Услуги включают в себя поставку электрического котла (далее – Товар) и состоят из перевозки такого Товара к месту установки (объекту), включая погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старого оборудования (электрического котла), монтаж и установку поставляемого Товара на объекте Заказчика, а также проверку и пуско-наладочные работы (ввод в эксплуатацию) поставляемого Товара. 
ОКПД2/КТРУ 43.22.10.000-00000006 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
2. Срок оказания услуг: 
Оказание Услуг осуществляется в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
Установленный срок для оказания Услуг включает в себя следующее: поставку электрического котла (далее – Товар) и состоят из перевозки такого Товара к месту установки (объекту), включая погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старого оборудования (электрического котла), монтаж и установку поставляемого Товара на объекте Заказчика, а также проверку и пуско-наладочные работы (ввод в эксплуатацию) поставляемого Товара.
1. Место оказания услуг: 143007, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 1
3. Характеристики товара:

	№ п/п
	ОКПД2 /  КТРУ
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	ед. изм.
	Описание характеристики
	Тип характеристики (качественная или количественная)
	Инструкция по заполнению характеристик
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	27.51.26.110

	Котел электрический








	Мощность
	кВт
	  ≥  28
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	1

	
	
	
	Номинальное напряжение
	Ватт
	  ≥ 380
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество фаз
	
	3
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Способ установки
	
	Настенный
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	°С
	≤ 85
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество контуров
	
	1 (одноконтурный)
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Нагревательный элемент
	
	ТЭН 
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал теплообменника
	
	сталь
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рабочее давление
	Бар
	  ≥  3
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие встроенного циркуляционного насоса
	
	Да
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Отапливаемая площадь, м2
	
	  ≥  280
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	  Наличие расширительного бака
	
	Да
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем расширительного бака, л

	
	≥8
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
2.
	


27.51.26.110

	


Котел электрический

	Мощность

	кВТ
	  ≥14
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	1

	
	
	
	Номинальное напряжение

	Ватт
	  ≥  380
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество фаз

	
	3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Способ установки

	
	Настенный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальная температура теплоносителя
	°С
	≤ 85
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Количество контуров

	
	1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Нагревательный элемент

	
	ТЭН
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал теплообменника

	
	Сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рабочее давление

	Бар
	≥  3
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие встроенного циркуляционного насоса
	
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Отапливаемая площадь, м2

	
	  ≥  140
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие расширительного бака

	
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объем расширительного бака, л

	
	≥8
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	3.
	25.30.12.118
	Бак расширительный
	Объем
	л
	25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	1

	
	
	
	Материал фланца
	
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	
	Сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вид
	
	Вертикальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип
	
	Подвесной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рабочее давление (мин./макс.)
	
	
6 бар
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Присоединительная резьба
	
	
3/4 дюйм
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4.
	28.25.13.120
	Циркуляционный насос 
	Производительность, м3/ч
	
	≥4,5
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Шт.
	1

	
	
	
	Напор, м

	
	≥8
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Мощность, кВт

	
	≥ 0,25
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Напряжение, В

	
	220
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Присоединение к трубопроводу

	
	Ду 32
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5.
	22.21.29.110-00000006 - 
	Труба напорная из термопластов
	Материал
	
	Полипропилен рандомсополимер повышенной термостойкости с модифицированной кристалличностью PP-RCT (ПП тип 4)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	М.
	3

	
	
	
	Номинальный наружный диаметр
	
	25 мм
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6.
	28.14.13.131-00000002
	Кран общепромышленного назначения
	Тип
	
	Кран шаровой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	4

	
	
	
	Тип соединения 
	
	Американка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7.
	24.20.40.000
	Муфта латунная
	Номинальный диаметр (DN), мм
	
	20
	
	
	Шт.
	4

	
	
	
	Размер присоединительной резьбы, дюйм
	
	3/4
	
	
	
	




Закупка электрических котлов производится для необходимой работы существующей системы отопления, и другое оборудование в соответствии с техническими условиями, не может быть использовано, так как все отводящие и подводящие инженерные сети построены под закупаемый электрический котел. 
           Спецификация закупаемого товара обусловлена необходимостью взаимодействия, закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком (п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

4. Требования к качеству товара, его установки и безопасности, гарантийный срок:
6.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и национальным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке). Товар должен отвечать и соответствовать требованиям действующих государственных и национальных стандартов Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь):
[bookmark: _GoBack]- СП 76.13330.2016 —  Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства". 
- СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года №903н);
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 (ред. от 24 октября 2022 года) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- Качество и безопасность выполняемых Исполнителем услуг и используемые при их оказании материалы или оборудование должны соответствовать требованиям технических условий, технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, национальных стандартов и других действующих нормативных документов, требованиям технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности для объекта закупок, в т.ч.:
•	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
•	Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
•	 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» ;
•	СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
•	Свод правил СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр) (с изменениями и дополнениями) (с изм. N 2 от 21.04.2025)
•	Федеральный закон «О газоснабжении в РФ» №69-ФЗ от 31.03.99г.
- Дополнительные требования:
· Необходимо строго следовать рабочим чертежам, проектной и организационно-технологической документации. 
· Работники Исполнителя обязаны использовать предусмотренные нормами средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (костюмы, диэлектрические перчатки и обувь, защитные очки и т. д.). 
6.2. Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также дает возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в описании объекта закупки. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара. 
Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен быть укомплектован всеми необходимыми приспособлениями и принадлежностями, чтобы обеспечить его нормальную эксплуатацию по назначению. Товар должен обеспечить ресурс и параметры, заявленный в его технических характеристиках. В случае установления факта поставки, установки и монтажа недоброкачественного товара, данный товар не подлежит оплате и возвращается Исполнителю.
6.3. Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
6.4. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении (товаром, который не был в употреблении, в том числе, как экспонат, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.
6.5. Год выпуска товара не ранее 2026 года. Исполнитель гарантирует качество поставленного Товара (в том числе качество установки (монтажа)), в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на товар, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.
6.6. С Товаром предоставляются: паспорт, сертификаты соответствия (при наличии), инструкции по монтажу и эксплуатации, схема подключения, протоколы испытаний изготовителя (если это предусмотрено технической документацией на оборудование), гарантийные талоны, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Прилагаемая документация к Товару должна быть изложена на русском языке.
6.7. В случае обнаружения недостатков в процессе использования товара в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет собственный средств исполнителя, произвести замену такого товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.
6.8. Все расходы, связанные с заменой, гарантийным ремонтом товара, его установкой, в том числе транспортные расходы, включая погрузочно-разгрузочные работы, несет Исполнитель. Товар передается Заказчику в полной комплектации, со всей необходимой для эксплуатации документацией и принадлежностями к Товару. Товар, не соответствующий данным требованиям, считается недоставленным.
6.9. Условия демонтажа старого оборудования (электрического котла) и установки Товара:
1) демонтаж существующего отопительного оборудования (электрического котла), а также трубопроводов[footnoteRef:1] в тепловом узле и сопутствующие работы, необходимые для оказания Услуг, включают в себя следующее: [1:  Все трубопроводы должны иметь соответствующую маркировку по ГОСТ 12.1.004-91 —  Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14 июня 1991 г. N 875)] 

- подготовительный этап (обследование объекта, анализ проектной и исполнительной документации, разработка плана производства работы, Защита поверхностей в помещении, фотофиксация всех соединений и т.д.);
- отключение и слив теплоносителя (полное отключение оборудования от источников энергии, остывание системы, слив теплоносителя и т.д.;
- демонтаж трубопроводов в тепловом узле, вспомогательных систем (отсоединение и снятие, маркировка узлов);
- разборка основного оборудования (поэтапная разборка электрического котла и т.д.);
- демонтаж радиаторов и оставшихся труб (снятие радиаторов, демонтаж труб и т.д.);
- сортировка, погрузка и вывоз (разделение материалов, упаковка и погрузка в транспорт, вывоз на переработку (металлолом) или лицензированный полигон (опасные отходы) и т.д.);
- завершающий контроль и подготовка (осмотр территории, уборка строительного мусора и тд.);
- другие необходимые работы для оказания Услуги;
2) установка поставляемого Товара (включая сопутствующие работы) включает в себя следующее:
- монтаж поставляемого Товара;
- прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб в тепловом узле с подключением к существующей системе отопления;
- обвязка всех отопительных приборов электрического котла к системе отопления и системе электроснабжения;
- гидравлические испытания на прочность соединений;
- пуско-наладочные работы (ввод в эксплуатацию) Товара.
- монтаж трубопроводов в тепловом узле (выполняется в строгом соответствии с чертежами и правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов);
- пуско-наладочные работы (ввод в эксплуатацию) Товара. 
3) предоставление приемо-сдаточной документации в объеме, определенном требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

6.10. Качество Услуг в части выполнения работ по демонтажу и монтажу оборудования (электрического котла), а так же материалы и оборудование, используемые при их установке, должно соответствовать нормам и правилам устройства и безопасности эксплуатации электрических котлов и законодательством для данного вида работ, в том числе:
- приказ Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 14 июня 1991 г. № 875);
- приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок;
- Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 9 апреля 2003 г. № 150);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.11. Пусконаладка всех систем и сдача их в эксплуатацию осуществляется Исполнителем с предоставлением полного комплекта необходимой документации. Демонтаж и установка Товара выполняются квалифицированными специалистами Исполнителя.
6.12. Материалы, оборудование, инструмент, технику и другие материально-технические ресурсы, необходимые для оказания Услуг, предоставляет Исполнитель за счет собственных средств.
 6.13. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны отвечать современным требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, должны предоставляться Заказчику для ознакомления в процессе установки по требованию Заказчика и должны передаваться Исполнителем Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении документа о приемке. Материалы и оборудование, используемые при установке Товара, должны быть новыми.
 6.14. Все оборудование по результатам демонтажа вывозится и передается Заказчику по Акту передачи демонтируемого оборудования.
В случае, если настоящее описание объекта закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.




