
Приложение №1
к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
[bookmark: Specifications]
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2
	РХО
	Детализированное наименование товара, работы, услуги
	Указание на товарный знак
	Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

	
	
	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	27.40.25.123-Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее/27.40.25.123-00000002-Светильник светодиодный внутреннего освещения/11.212.15.01.01.01.012-Светильник светодиодный внутреннего освещения настенный, не имеющий встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее
	Нет
	Светильник светодиодный Ксеон Master LED-02 IP-20 настенный для школьных досок
	
	Вид светильника
	 Настенный
	-

	
	
	
	
	
	Индекс цветопередачи
	 ≥70< 80
	-

	
	
	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	
	-

	
	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	 ≤ 3000
	Кельвин

	
	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	 ≥5700
	Кельвин

	
	
	
	
	
	Мощность
	 > 300≤ 400
	Ватт

	
	
	
	
	
	Световой поток
	
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	2
	27.40.25.123-Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее/27.40.25.123-00000002-Светильник светодиодный внутреннего освещения/11.212.15.01.01.01.012-Светильник светодиодный внутреннего освещения настенный, не имеющий встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее
	Нет
	Светильник светодиодный Ксеон Master LED-02 IP-20 настенный
	
	Вид светильника
	 Настенный
	-

	
	
	
	
	
	Индекс цветопередачи
	 ≥70< 80
	-

	
	
	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	 II
	-

	
	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	 ≤ 3000
	Кельвин

	
	
	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	 ≥5700
	Кельвин

	
	
	
	
	
	Мощность
	 > 300≤ 400
	Ватт

	
	
	
	
	
	Световой поток
	 > 15000≤ 20000
	Люмен

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	3
	27.40.15.150-Лампы светодиодные/27.40.15.150-00000001-Лампа светодиодная/11.212.15.01.01.01.003-Лампа светодиодная двухцокольная
	Нет
	Лампа светодиодная OSRSM ST 8V-1.2M 18SW|765 230VAC DE 4058075710054
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	 ≤ 5700
	Кельвин

	
	
	
	
	
	Номинальная мощность
	
	-

	
	
	
	
	
	Тип лампы
	 Двухцокольная
	-

	
	
	
	
	
	Тип цоколя
	 W2.1x9.5d
	-

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики



[bookmark: Characteristic]

	Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации
	

	Обоснование применения дополнительных характеристик
	№ п/п 1
	


	
	№ п/п 2
	


	
	№ п/п 3
	







Приложение № 2 
к Описанию объекта закупки
[bookmark: Application2]
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Требование к сроку годности:
	Требование к доли вторичного сырья  (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования")

	1
	2
	3
	4

	1
	27.40.25.123-Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее/27.40.25.123-00000002-Светильник светодиодный внутреннего освещения
	Не установлено

	Не установлено


	2
	27.40.25.123-Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее/27.40.25.123-00000002-Светильник светодиодный внутреннего освещения
	Не установлено

	Не установлено


	3
	27.40.15.150-Лампы светодиодные/27.40.15.150-00000001-Лампа светодиодная
	Не установлено

	Не установлено
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