Приложение 5 к контракту
от «____» ___________ 20___ г. № ___
	Техническое задание
Объект закупки: Приобретение насоса циркуляционного 32/80-180 IMP PUMPS по Гайдра, стр. 2
Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Луховицкая средняя 
общеобразовательная школа №9"
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, муниципальный округ Луховицы, 
город Луховицы, ул. Гайдара, строение 2
Почтовый адрес: 140500, Российская Федерация, Московская область, муниципальный округ Луховицы, город Луховицы, ул. Гайдара, строение 2
Номер контактного телефона: 8-965-440-74-54
Контактное лицо Заказчика: Архипова Татьяна Борисовна, заместитель директора
Место поставки товара: 
- Московская область, муниципальный округ Луховицы, город Луховицы, ул. Гайдара, строение 2.
1. Требования к качеству поставляемого товара:
Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. 
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения.
 Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику. Срок гарантии 
производителя на товар устанавливается 12 месяцев. Гарантийный срок поставщика на товар 
составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки товара.
2. Требование к безопасности поставляемого товара:
Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Требования к упаковке Товара:
Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность 
Товара при обычных условиях хранения и транспортировке. Товар поставляется в упаковке без 
нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.
4. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам Товара 
указаны в таблице 1.
	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество, шт.
	Характеристика

	город Луховицы, ул. Гайдара, строение 2

	1
	Циркуляционный насос IMP Pumps GHN 32/80-180 MULTIPACK 150 pc

	Шт.
	1
		Бренд
	ImpPumps

	Серия
	GHN

	Тип ротора 
	Мокрый

	Конструкция 
	Центробежный

	Количество ступеней
	Одноступенчатый

	Тип насоса
	Поверхностный

	Количество насосов 
	Одинарный

	Номинальный диаметр (DN), мм 
	32

	Максимальный напор, м.вод.ст. 
	8

	Напряжение, В 
	210..240

	Мощность, Вт
	210

	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
	110

	Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
	-10

	Максимальное рабочее давление, бар 
	10

	Присоединение на напорной стороне
	1 ¼

	Присоединение на всасывающей стороне
	1 ¼

	Тип электродвигателя 
	Однофазный

	Класс нагревостойкости изоляции
	H

	Класс защиты
	IP 44

	Корпус (материал)
	Чугун

	Рабочее колесо (материал)
	Полимер

	Наличие частотного преобразователя
	Нет

	Тип перекачиваемой среды
	Вода

	Монтажная длина, мм
	180

	Область применения
	Отопление









5. Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика:
· Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до места, указанного в техническом задании, с предоставлением действующих сертификатов соответствия на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.
· Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).
· Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям технического задания.
· Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.  



