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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk82689147]Поставка оборудования для системы видеонаблюдения

1.  Наименование объекта закупки
1.1. Наименование предмета закупки: поставка оборудования для системы видеонаблюдения (далее – товар).

2. Код по КОЗ: 11.212.08.01.02.01.017 
3. Код по ОКПД2: 01.01.09.02.16
4. Описание объекта закупки
4.1. Поставленный товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении). Поставленный товар должен строго соответствовать техническим и функциональным характеристикам, указанным в таблице 1. Поставленный товар устанавливается взамен вышедшего из строя оборудования (IP-камеры инвентарный номер 1010421459, 101040369).		
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Видеокамера  HiWatch DS-T200A(В)

	2 Мп (1920×1080) аналоговая камера HiWatch DS-T200A (2.8 мм) передает 2-мегапиксельный видеосигнал форматов HD-CVI, HD-TVI и AHD на расстояние до 500 м. Поддерживает традиционный аналоговый формат CVBS и технологию AoC (трансляция аудио по коаксиальному кабелю).
Характеристики:
Общее	
Производитель	HiWatch
Модель	DS-T200A(B)	
Артикул	5088459	
Тип	Аналоговые	
Корпус	Цилиндрическая	
Назначение	Уличные	
Камера	
Матрица	1/2.7 CMOS	
Тип объектива	Фиксированный	
Объектив	Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм	
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 101°, по вертикали: 56°, по диагонали: 118° 3.6 мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 42°, по диагонали: 92°	
Крепление объектива	M12	
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой	
Подсветка
Подсветка белым светом, ИК-подсветка	
Дальность подсветки	до 30м	
Основное	
Питание	DC 12В	
Питание	DC 12 В ± 25%	
Класс защиты	IP66	
Потребляемая мощность	Макс. 3.7Вт	
Рабочие условия	-40°С до +60°С, влажность не более 90%	
Размер 58 × 61 × 158.6 мм (2.28 × 2.40 × 6.42)	
Вес	292гр.	
Прочие
Разрешение	2 мп.	
Поворотная	Нет	
Размер матрицы	1/2,7	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	22	
Подсветка камеры	ИК	
Питание (В)	12	
Мин. рабочая температура	-40	
Макс. рабочая температура +60
	шт.
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2
	Купольная IP-камера HiWatch IPC-T020(C) (2.8mm)

	Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии DWDR
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Простая установка благодаря технологии PoE
• Встроенный микрофон
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: нет
Камера
Матрица    1/2.9'' Progressive Scan CMOS
Чувствительность    Цвет: 0.01 лк @ (F2.2, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора    От 1/3 до 1/100 000 с
Поддержка медленного затвора    Есть
WDR    Цифровой WDR
Режим «день/ночь»    ИК-фильтр
Регулировка угла наблюдения    Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360°
Объектив
Фокусное расстояние и угол обзора    2.8 мм, по горизонтали: 94°, по вертикали: 51°, по диагонали: 112°
Крепление объектива    M12
Фокусировка    Фиксированная
Апертура    F2.2
Подсветка
Инфракрасные волны    850 нм
Дальность ИК-подсветки    До 30 м
Видео
Максимальное разрешение    1920 ×1080
Основной поток    50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток    50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360)
60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360)
Видеосжатие    Основной поток: H.265+/H.265/H.264
Дополнительный поток: H.265/H.264
Битрейт видео    От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Профиль H.264    Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Профиль H.265    Main Profile
H.264+    Для основного потока
H.265+    Для основного потока
Аудио
Встроенный микрофон    да
Тип аудио    моно
Частота дискретизации    8/16 кГц
Аудиосжатие    G.722.1/726/711ulaw/alaw/AAC/MP2L2/PCM
Фильтр шумов    да
Сеть
Протоколы    TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, QoS
Одновременный просмотр в режиме реального времени    До 6 каналов
API    Открытый сетевой видеоинтерфейс, SDK, ISAPI
Пользователь/хост    До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь
Клиент    iVMS-4200, Hik-Connect
Веб-интерфейс    Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+, IE11.
Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Изображение
Настройки изображения    Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, DWDR, HLC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс
Переключение режима «день/ночь»    День/Ночь/Автоматич./По расписанию
Улучшение изображения    DWDR, HLC, BLC, 3D DNR
Интерфейсы
Интерфейс Ethernet    1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet
По событию
Основные события    Обнаружение движения, исключения
Основное
Метод привязки    уведомление центра мониторинга
Материал камеры    Пластик
Размер камеры    Ø112 mm × 88.4 мм
Размер упаковки    134 × 134 × 108 мм
Масса камеры    Приблиз. 280 г
Масса с упаковкой    Приблиз. 450 г
Условия хранения    От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Рабочие условия    От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Язык веб-клиента    Английский, русский
Основные функции    Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Потребляемая мощность    DC 12 В, 0.41 А, макс. 5 Вт
Питание    DC 12 В ± 25 %
PoE: 802.3af, класс 3, макс. 6.5 Вт
Интерфейс питания    Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм
Сертификаты
Стандарты EMC    CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
Стандарты по безопасности    CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Окружающая среда    CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Стандарты по защите    IP67 (IEC 60529-2013)
Единица измерения: 1 шт
Габариты (мм): 112x112x88
Масса (кг): 0.45

	шт.
	9

	3
	Видеокамера HiWatch DS-T203L
	Производитель	HiWatch	
Модель	DS-T203L (2.8 mm)	
Тип	HD-TVI	
Корпус	Купольная	
Назначение	Уличные	
Функции	DWDR, HLC, 3D DNR	
Камера	
Макс. разрешение	2Мп	Другие товары
Матрица	1/3" CMOS	
Тип объектива	Фиксированный	
Объектив	2,8 мм	
Угол обзора	гор.: 102°, верт.: 54°, диаг.: 121°	
Крепление объектива	M12	
Чувствительность	0.001 Лк@F1.0	
ИК-фильтр	Механический	
Подсветка	LED-подсветка	
Дальность подсветки	до 20м	Другие товары
Запись	
Скорость кадров	25 к/с или 30 к/с	
TVI	1080p @ 25 к/с или 30 к/с	
AHD	1080p @ 25 к/с или 30 к/с	
CVI	1080p @ 25 к/с или 30 к/с	
Видео	
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS	
Основное	
Питание	DC 12В	
Питание	DC 12 В ± 25 % Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.	
Класс защиты	IP66	
Потребляемая мощность	2,4Вт	
Рабочие условия	От -40 до +60 °C; влажность: 90 % или меньше (без конденсата)	
Прочие
Артикул	5028409	
Чувствительность	0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом
	шт.
	2

	4
	Коммутатор TP-Link TL-SF1005P
	Заводские данные
Гарантия продавца / производителя
36 мес.
Срок эксплуатации 36 мес.
Страна-производитель Китай
Классификация
Тип коммутатор
Модель TP-Link TL-SF1005P
Вид неуправляемый
Метод коммутации store and forward
Уровень коммутатора L2
Размещение настенный, настольный
Аппаратная часть
Охлаждение пассивное
PoE Поддержка PoE  есть
Количество портов PoE  4
Стандарты PoE 
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Бюджет PoE  58 Вт
Порты
Интерфейс Ethernet
10BASE-T, 100BASE-TX
Базовая скорость передачи данных 
 100 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора
5 x RJ-45
Количество медных портов (RJ-45)
 5
Скорость медных портов (RJ-45)
5 х 100 Мбит/сек
Количество портов 100 Мбит / сек  5
Количество SFP-портов  0
Комбинированные порты (RJ-45 / SFP)  нет
Консольный порт нет
Производительность
Размер таблицы МАС адресов  2000
Внутренняя пропускная способность                  1 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов
0.744
Функционал и ПО
Поддержка стандартов 
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции
WatchDog, смена режима, управление потоком
Грозозащита  нет
Условия эксплуатации
Рабочая температура
от 0°C до +40°C
Рабочая влажность
от 5% до 90%, без конденсата
Дополнительная информация
Уровень шума
0 дБ
Тип и напряжение питания
 DC 48В/1.25А
Потребляемая мощность
64.82 Вт
Индикаторы
активность, питание
Комплектация
адаптер питания, документация
Дополнительно
автоопределение MDI/MDIX, максимальная мощность на 1 порт 30 Вт
Габариты и вес
Ширина 99.8 мм
Глубина 98 мм
Высота 25 мм
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	Кабель КВК-П-2*0.75-М
	Тип КВК
Max нагрузка 1.5 кВт
Номинальное напряжение 600 В
Материал медь
Изоляция полиэтилен
Материал оболочки ПВХ (PVC)
Цвет черный
Структура жилы МП
Количество жил 2 шт
Сечение жилы кабеля 0.75 мм²
Длина 200 м
Диаметр 8 мм
Упаковка намотка
	шт.
	1




4.2. Количество поставляемого товара
Количество поставляемого товара указано  в табл. 1. 

4.3. Требования к упаковке и маркировке товара.
Поставляемый товар должен быть упакован. Товар поставляется без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки. Упаковка товара должна предупреждать его повреждение и деформацию во время транспортировки и хранения, исключать загрязнения, проникновение влаги, обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки. 
Маркировка товара должна содержать: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, шифр или условное наименование изделия, надпись «Страна-изготовитель». 
4.4. Порядок предъявления Заказчику документов и отчетных материалов
Порядок предъявления Заказчику документов и товара содержится в Контракте и настоящем Описании объекта закупки (далее – ООЗ).
Поставщик в соответствии с условиями Контракта направляет Заказчику посредством использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (Приложение №4 к Контракту) следующие документы: 
[bookmark: _Hlk158638182]- Товарная накладная (ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@);
- Счёт на оплату.
Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с порядком, определенным Контрактом.

5. Гарантийные обязательства
Срок гарантии на поставленный товар должен соответствовать сроку гарантии, предоставляемому Поставщиком и изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком УПД.
Если поставленный товар не соответствует по качеству или количеству требованиям Контракта, Поставщик обязан заменить некачественный товар за свой счет в установленный Заказчиком срок в соответсвии с условиями Контракта.

6. Место и сроки поставки
6.1. Требования к месту поставки товара.
Поставщик осуществляет поставку товара по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 31, г. Королев, мкр. Юбилейный, Школьный пр-д, д. 2.
Телефон для связи 8(903)684-46-40.
Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств и подъем на этаж, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
Поставка производится в срок, указанный в п.6.2, по расписанию пн.-чт. 9:00 до 17:00, а в пт. с 9:00 до 15:45 по московскому времени.
Представителю Поставщика для прохода на территорию Заказчика необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Поставка товара должна включать в себя следующие мероприятия:
 - доставка товара по адресу поставки;
 - погрузочно-разгрузочные работы (в т. ч. подъём на этаж);
 - проверка упаковки и маркировки товара;
 - распаковка;
 - уборка упаковочного материала с погрузкой в мусорный контейнер Заказчика;
 - приём-передача товара.
[bookmark: _Hlk158638130]Перечисленные выше мероприятия должны производиться в день поставки в помещении Заказчика по адресу поставки товара.
Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@);. 
Поставка товара осуществляется в полном объеме. Частичная поставка не допускается.
6.2. Сроки поставки товара.
Срок поставки товара составляет 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

7. Порядок и сроки оплаты товара
[bookmark: _Hlk158638282]Оплата производится по факту поставки товара на основании, подписанной обеими Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@); на поставленный товар, в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего ООЗ, путем безналичного перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в Контракте, денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней.
