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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ШТОР И ЖАЛЮЗИ.
1 Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки – ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ШТОР И ЖАЛЮЗИ.
1.2 Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1
1.3 Адрес поставки товара: Воскресенск ул. Ленинская, д. 1а
1.3 Место поставки товаров: согласно Приложению 1
1.4 Количество товаров: согласно Приложению 1
1.5 Срок поставки товаров: согласно Приложению 1
1.6 Приложения к техническому заданию:
Приложение 1– «Перечень объектов государственной закупки».
2 Стандарт товаров
2.1 Поставщик обязан осуществить поставку следующих товаров (далее – Товар): шторы рулонные, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта/Договора.
2.2 Поставщик обязан произвести необходимые (контрольные) замеры оконных проемов, разработать эскиз поставляемого Товара, согласовать с Заказчиком разработанный эскиз, включая варианты цветовых решений, рисунков, фактур материала, цветовые решения карнизов и комплектующих элементов, наличие декоративных элементов, механизм управления, тип крепления и комплектацию Товара. Цветовая гамма Товара должна сочетаться с дизайном каждого помещения. Срок разработки эскиза и изготовления поставляемого Товара Поставщиком согласовывается с Заказчиком.
2.3 Поставщик обязан выполнить сборку и монтаж Товара. Срок сборки и монтажа Товара Поставщиком согласовывается с Заказчиком. В случае необходимости в месте монтажа Товара Поставщиком производится демонтаж ранее установленных элементов крепежа, устраняются локальные разрушения, являющиеся следствием монтажных/демонтажных работ.
2.4 Поставляемый Товар должен соответствовать конструктивным особенностям оконных проемов и не влиять на возможность открытия или закрытия окон.
2.5 Товар должен быть изготовлен из материала, устойчивого к горению, выцветанию, деформации, множественной влажной и сухой чистке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств.
2.6 Поставляемый Товар должен соответствовать:
 требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в пунктах 6.1, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11 настоящего Технического задания;
функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов государственной закупки» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.
2.7 Рулонные шторы представляют собой полотно ткани, которые двигаются вниз-наверх. Полотно изготовлено из ткани. Механизм управления цепочный.
2.8 Товар должен обеспечивать закрытие окна от просмотра помещения снаружи, а также достигать необходимой концентрации светового потока в помещениях Заказчика.
2.9 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта/Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона, номер факса и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта/Договора. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.1 Товар должен быть поставлен Заказчику в течение срока исполнения Контракта/Договора в рабочие Часы Заказчика в строгом соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов государственной закупки» И Приложением 2 «Перечень поставляемого Товара» к настоящему Техническому заданию. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика, сформированным по форме, установленной Приложением 3 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты или факсимильной связи, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки Товара, указанной в заявке. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в количестве, ассортименте, в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке.
2.11 О подписании заявки Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием факсимильной связи или электронной почты, в день получения заявки с последующим представлением
Оригинала подписанной заявки. Форму связи для получения уведомления определяет Заказчик. Оригинал подписанной заявки на поставку Товара передается Поставщиком Заказчику в день поставки Товара в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.36 настоящего Технического задания.
2.12 Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым
режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.
2.13 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению.
2.14 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления сборки, монтажа и применения Товара по назначению.
2.15 Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с заявкой Заказчика, требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации.
2.19 Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.20 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.
2.21 Сопутствующие услуги по разработке эскиза и изготовлению поставляемого Товара, по сборке и монтажу поставляемого Товара, по разработке эскиза и изготовлению, сборке и монтажу поставляемого Товара оказываются силами Поставщика за счет Поставщика по месту эксплуатации поставляемого Товара и в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.22 Поставщик обязан обеспечить соблюдение специалистами правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектового режимов, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно создавать угрозу жизни и здоровью человека.
2.23 Поставщик до начала оказания сопутствующих услуг назначает ответственных лиц за оказание всего перечня услуг на объекте(-ах) Заказчика, а также по требованию Заказчика представляет список специалистов, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и места регистрации (в случае привлечения иностранных граждан) каждого специалиста и номера транспортных средств, перевозящих материалы и оборудование для оказания услуг, с целью оформления временных пропусков. Поставщик должен предоставить Заказчику документ о назначении представителя Поставщика, ответственного за оказание сопутствующих услуг на объекте (-ах) Заказчика.
2.24 Перед оказанием сопутствующих услуг по монтажу Товара Поставщик обязан изучить техническую документацию на подлежащий монтажу Товар (инструкции по монтажу, описания и др.). Монтаж Товара осуществляется с учетом требований и рекомендаций предприятия-изготовителя Товара.
2.25 Сборка и монтаж Товара должны проводиться Поставщиком без нарушения его работоспособности и товарного вида.
2.26 Сборка и монтаж Товара осуществляются Поставщиком только в отведенной Заказчиком зоне с
использованием минимально необходимого количества приспособлений и механизмов, соответствующих требованиям к уровню шума, с целью сокращения количества пыли и загрязнения воздуха.
2.27 Поставщик обязан организовать безопасное оказание услуг по монтажу Товара специалистами, допущенными к участию в производственных процессах в соответствии с актом, указанным в пункте 6.9 настоящего Технического задания.
2.28 Сборка и монтаж Товара должны производиться Поставщиком в соответствии с
требованиями актов, указанных в пунктах 6.6, 6.9, 6.11 настоящего Технического задания.
2.29 Поставщик обязан принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней отделке помещений Заказчика, произошедшего вследствие нарушений технологических процессов в ходе их оказания.
2.3 Ежедневно после окончания услуг по монтажу Товара Поставщик обязан производить уборку отведенной зоны оказания услуг.
2.31 Поставщик должен обеспечить на объекте(-ах) Заказчика присутствие необходимого количества специалистов для оказания всех видов и объемов сопутствующих услуг. Все сопутствующие услуги оказываются специалистами соответствующих специальностей.
2.32 По письменному требованию Заказчика Поставщик обязан отстранить от работы специалиста, в случае нарушения им трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режимов объекта(-ов), а также в случае выявления Заказчиком фактов несоответствия оказываемых услуг специалистами Поставщика условиям настоящего Технического задания. О каждом таком случае Заказчик уведомляет Поставщика по телефону и направляет в адрес Поставщика Акт о нарушении по электронной почте (в
электронной форме) или почтовым отправлением в письменной форме в соответствии с требованиями Контракта/Договора.
2.33 Нарушенные Поставщиком в результате монтажа Товара покрытия (окраска, облицовка) и существующие конструктивные элементы оконных блоков и/или оконных проемов должны быть восстановлены в соответствии с исходным состоянием силами и за счет Поставщика в срок, согласованный с Заказчиком.
2.34 Поставщик своими силами или за свой счет обязан:
- обеспечить прибытие на объект специалистов, необходимых для оказания сопутствующих услуг;
- предоставить на объект(-ы) материалы, оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, а также прочие изделия временного и постоянного характера, необходимые для оказания сопутствующих услуг сотрудниками Поставщика или соисполнителями (в случае их привлечения), а также производить их разгрузку и перемещение.
2.35 Поставщик обязан за свой счет провести для Заказчика вводный инструктаж по работе с поставляемым Товаром.
2.36 В соответствии с условиями Контракта/Договора, Поставщиком оформляется Акт приемки-передачи Товара. К акту приемки-передачи Товара должен быть приложен комплект отчетных документов на русском языке в составе:
товарная накладная (ТОРГ-12);
счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС);
оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
оригинал подписанной заявки на поставку Товара;
иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
2.37 Поставщик вправе вместо товарной накладной и счета-фактуры предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных пунктом 2.36 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.
3 Объем и сроки гарантий качества
3.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара или в соответствии с гарантийным талоном производителя. В случае, если производитель не установил срок гарантии качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Товара. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.
3.2. На результаты сопутствующих услуг по монтажу Товара устанавливается гарантийный срок не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Товара.
3.3. Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи гарантийного талона (сертификата) поставленного Товара.
3.4. Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.
3.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям производителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.1 настоящего Технического задания.
3.6. Поставщик приступает к ремонту и устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации Товара, в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием и Контрактом/Договором.
4 Требования к безопасности товаров
4.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
- сертификатом (паспортом) качества производителя Товара;
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
4.2. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим Характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1,6.7, 6.10,6.11 настоящего Технического задания.
4.3.Упаковка Товара должна соответствовать требованиям безопасности в соответствии с актами, указанным в пунктах 6.2, 6.10, 6.12 настоящего Технического задания. 
4.4. Транспортирование и хранение Товара должно осуществляться Поставщиком с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.
4.5. Услуги по сборке и монтажу Товара должны быть оказаны Поставщиком в соответствии с требованиями обеспечения охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, санитарными правилами и нормами в соответствии с актами, указанным в пунктах 6.6, 6.9 настоящего Технического задания.
5 Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1.Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно- разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.12 настоящего Технического задания.
5.2. К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.
5.3. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
5.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2, 6.1 настоящего Технического задания.
5.5. Для обеспечения надлежащего качества оказания сопутствующих услуг, Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение материалов, изделий, конструкций и оборудования для жизни, здоровья человека, окружающей среды, исключающих причинение вреда имуществу Заказчика. Все материалы, применяемые для оказания сопутствующих услуг, должны сопровождаться
соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены
к использованию на территории Российской Федерации.
6.Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
6.3 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
6.4 Постановление Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».
6.5 Постановление Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».
6.6 Постановление Госстандарта СССР от 14.11.1979 № 4339 «ГОСТ 23887-79. Сборка. Термины и определения».
6.7 Постановление Госстандарта СССР от 12.12.1989 № 3683 «ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».
6.8 Постановление Госстандарта России от 29.08.1995 № 454 «ГОСТ Р 50810-95. Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация».
6.9 Приказ Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст «ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».
6.1 Приказ Росстандарта от 15.12.2011 № 1568-ст «ГОСТ Р 54863-2011. Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления».
6.11 Приказ Росстандарта от 24.09.2013 № 1088-ст «ГОСТ IEC 60335-2-97-2013. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-97. Частные требования к приводам для открывания рольставней, тентов и жалюзи, и аналогичного оборудования».
6.12 Приказ Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007). Упаковка. Термины и определения».











































Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки
Рулонные шторы и вертикальные жалюзи
	 №
П.п
	Наименование    товара

	Характеристики товара
	Ед.
измерения

	Кол-во

	1
	Вертикальные  жалюзи Одис на окно

Ширина 210 см
Высота 250 см
Количество 35 шт
	Вид изделия: вертикальные мультифактурные жалюзи (не меньше 3-х слоев).
Тип крепления: потолочное, стеновое
Вид материала карниза: алюминий.
Вид материала механизма ручного управления: пластик.
Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка.
Размеры изделия: по согласованию с заказчиком
Дополнительные требования к изделию: грязеотталкивающая ,  антибактериальная и водоотталкивающая пропитки.
Плотность ткани, г/кв.м: больше или равно 250
Вид материала: синтетическая ткань.
Светозащитная категория ткани: димаут
Сырьевой состав ткани: комбинированный.
Цвет и фактура: по согласованию с Заказчиком.
Вид сопутствующих услуг: проведение необходимых (контрольных) замеров оконных проемов, разработка и согласование эскиза, изготовление изделия, доставка, погрузочно- разгрузочные работы, подъем на этаж, демонтаж старых изделий, локальное устранение повреждений, возникших вследствие демонтажа старых изделий, сборка и монтаж новых изделий, уборка и вывоз мусора 
	

Шт
	


35


	2
	Вертикальные  жалюзи на окно

Ширина 250 см
Высота 250 см
Количество 10 шт
	Вид изделия: вертикальные мультифактурные жалюзи (не меньше 3-х слоев).
Тип крепления: потолочное, стеновое
Вид материала карниза: алюминий.
Вид материала механизма ручного управления: пластик.
Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка.
Размеры изделия: по согласованию с заказчиком
Дополнительные требования к изделию: грязеотталкивающая ,  антибактериальная и водоотталкивающая пропитки.
Плотность ткани, г/кв.м: больше или равно 250
Вид материала: синтетическая ткань.
Светозащитная категория ткани: димаут
Сырьевой состав ткани: комбинированный.
Цвет и фактура: по согласованию с Заказчиком.
Вид сопутствующих услуг: проведение необходимых (контрольных) замеров оконных проемов, разработка и согласование эскиза, изготовление изделия, доставка, погрузочно- разгрузочные работы, подъем на этаж, демонтаж старых изделий, локальное устранение повреждений, возникших вследствие демонтажа старых изделий, сборка и монтаж новых изделий, уборка и вывоз мусора 
	

Шт
	


10


	3
	Вертикальные жалюзи Одис на окно

Ширина 400 см
Высота 250 см
Количество 3 шт
	Вид изделия: вертикальные мультифактурные жалюзи (не меньше 3-х слоев).
Тип крепления: потолочное, стеновое
Вид материала карниза: алюминий.
Вид материала механизма ручного управления: пластик.
Тип управления: ручное. Вид механизма ручного управления: цепочка.
Размеры изделия: по согласованию с заказчиком
Дополнительные требования к изделию: грязеотталкивающая ,  антибактериальная и водоотталкивающая пропитки.
Плотность ткани, г/кв.м: больше или равно 250
Вид материала: синтетическая ткань.
Светозащитная категория ткани: димаут
Сырьевой состав ткани: комбинированный.
Цвет и фактура: по cогласованию с Заказчиком.
Вид сопутствующих услуг: проведение необходимых (контрольных) замеров оконных проемов, разработка и согласование эскиза, изготовление изделия, доставка, погрузочно- разгрузочные работы, подъем на этаж, демонтаж старых изделий, локальное устранение повреждений, возникших вследствие демонтажа старых изделий, сборка и монтаж новых изделий, уборка и вывоз мусора 
	

Шт
	


3


	4
	Рулонные шторы Одис на окно

Ширина 210 см
Высота 300 см
Количество 9 шт
	Вид изделия: рулонные шторы.
Тип крепления: потолочное, стеновое
Вид материала карниза: алюминий.
Тип управления: электропривод с подключением к умному дому 
Размеры изделия: по согласованию с заказчиком
Дополнительные требования к изделию: грязеотталкивающая ,  антибактериальная и водоотталкивающая пропитки.
Плотность ткани, г/кв.м: больше или равно 250
Вид материала: синтетическая ткань.
Светозащитная категория ткани: димаут
Сырьевой состав ткани: комбинированный.
Цвет и фактура: по согласованию с Заказчиком.
Высота точки крепления 6 метров!! Тура Поставщика!!
Вид сопутствующих услуг: проведение необходимых (контрольных) замеров оконных проемов, разработка и согласование эскиза, изготовление изделия, доставка, погрузочно- разгрузочные работы, подъем на этаж, демонтаж старых изделий, локальное устранение повреждений, возникших вследствие демонтажа старых изделий, сборка и монтаж новых изделий, уборка и вывоз мусора 
	

Шт
	


9




