
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Закупка и поставка камеры
1. Заказчик: МБУ ДО «Сосново-борская ДШИ»
2. Юридический адрес Заказчика: Московская область, Городской округ Коломна,г. Коломна-1, Городок
3. Предмет закупки: Закупка и поставка камеры
4. Код:

	КОЗ2
	КОЗ
	ОКПД2

	11.212.05.05.01.01.019 - Видеокамера для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения Full HD 1080p
	01.01.09.02.14.02 - Видеокамера
	26.40.33.111-Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения



          5. Код бюджетной классификации РФ: 903-0703-0260106260-244
          6. Сроки поставки товара: в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта
7. Источник финансирования: Средства бюджетных/автономных учреждений (за исключением целевых) – Муниципальное задание за собственных средств бюджета
8. Место поставки товара: Московская область, Городской округ Коломна,г. Коломна-1, Городок
          9.Условия и срок оплаты товара: Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар в безналичной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта приема-передачи товара,  выставленных Поставщиком товарной накладной, счета.
        10 Спецификация:
	№
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	IP камера RVi-1NCT2022 (2.8) white
	Основные характеристики
Место установки Уличная
Тип корпуса Цилиндрическая
Число пикселей матрицы 2 Мп
Физический размер матрицы 1/2.8" CMOS
Минимальная степень освещенности 0.002 лк
Дальность подсветки 50 м
Тип подсветки ИК
Объектив
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние 2.8 мм
Диафрагма 2.0 F
Угол обзора по вертикали 56.8 °
Угол обзора по горизонтали 103.1 °
Характеристики видео
Зеркалирование Да
Режим "День/ночь" Да
Настройки изображения
Антитуман, Баланс белого, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Яркость
Технология WDR DWDR
Сжатие видеосигнала H.264, H.265
Частота кадров 30 к/с
Разрешение видеосъемки
1280 × 720, 1920 × 1080
Управление битрейтом CBR, VBR
Профиль H.264 Базовый профиль, Высокий профиль, Основной профиль
Профиль H.265 Основной профиль
Переключение режима «день/ночь» Автоматическое
Улучшение изображения 2D DNR, 3D DNR, BLC, HLC
Баланс белого Автоматический, Ручной
	шт
	1


                
             
11. Требования к качеству и безопасности
Поставщик гарантирует безопасность поставляемого Товара в соответствии со стандартами, техническим регламентам и/или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соответствие Товара требованиям Контракта.
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и (или) гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

    12. Требования к упаковке изготовленной продукции
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, место нахождения и адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки.
	
