Приложение 5 к проекту контракта
 

Техническое задание
(описание объекта закупки)
  на оказание услуг по комплексному обслуживанию тахографа с установкой, активацией и настройкой блока СКЗИ    

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по комплексному обслуживанию тахографа с установкой, активацией и настройкой блока СКЗИ      
2. КОЗ 2: 21.202.02.02.01.01.031  
    ОКПД 2: 33.13.11.000   
    КТРУ: 33.13.10.000-00000003
3.Сведения о заказчике:
Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес: 142953, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д. 11;
Адреса местонахождения объектов:
Основное здание: 142953, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д. 11;
Подразделения: 
· 142954, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, с. Мочилы, ул. Школьная, д. 9/2 и 9/1;
· 142956, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, д. Шеметово, д. 51;
· 142953, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д. 10;
· 142953, Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. Запрудная, д. 17 

Место оказания услуги: в соответствии с п. 6
Тел.: 8(496-67) – 3 – 03 – 25 
email: schoolsovkhoz@yandex.ru 
Контактное лицо: контрактный управляющий Трифонова Елена Викторовна
Источник финансирования: бюджет муниципального округа Серебряные Пруды

4. Описание  объекта закупки.
4.1. Перечень оказываемых услуг (работ)
	№ п/п
	Наименование 
	Марка тахографа
	Ед. изм.
	Кол- во

	1.
	Комплексное обслуживание тахографа с заменой блока СКЗИ (включая активацию, калибровку, поверку)
(в стоимость услуг включается: монтаж на автомобиль, активация, калибровка и опломбирование тахографа, средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и необходимые расходные материалы (Спидометр, датчик скорости, кабель)
	Меркурий ТА-001
 
	Усл. ед.
	1

	
	Подключение карты водителя
	
	
	



4.2. Карта водителя:
    4.2.1. Обеспечивает идентификацию и аутентификацию водителя – владельца карты, а также сохраняет все данные о деятельности этого водителя не менее чем за 28 последних дней.
     4.2.2. Карты водителя должны работать с тахографами, имеющими в своем составе модуль СКЗИ.

Перечень автотранспортных средств
для установки тахографа  

	№
	Марка, модель транспортного средства
	Год выпуска транспортного средства
	Регистрационный знак
	Тип спидометра

	1
	Gazelle Next 
	2026 г.
	К289ВТ 250
	Механический


4.3. Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства.

4.3.1. Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, (далее - Требования), разработаны с целью обеспечения тахографами непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

4.3.2 Тахограф должен обеспечивать:
 1)  возможность подключения к датчику ABS;
 2) возможность подключения к любому датчику скорости за счет регулировки                                диапазона входного сигнала ДС; 
3) возможность подключения дополнительного оборудования через интерфейс RS-485, USB;
4) погрешность определения расстояния не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду;
5) погрешность измерения скорости: не более 0,5 км/час;
6) погрешность измерения времени: не более ± 2 сек/сутки;
7) среднюю наработку на отказ не менее 172 000 часов:
8) вывод на дисплей информации с размером шрифта не менее 8х4 мм;
9) возможность настройки, калибровки и снятия отчетов с помощью Bluetooth модема;
10) возможность автоматического конфигурирования тахографа при замене тахографа ЕСТР;
11) контроль питания датчика скорости;
12) расширенный диапазон питания 8-100 В, позволяющий сохранить работоспособность    оборудования при больших перепадах напряжения.

4.3.3. В состав тахографа входит бортовое устройство и следующие внешние компоненты:
1) датчик движения;
2) антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (далее - ГНСС); 
3) комплект для установки тахографа на автомобиль с механическим спидометром;
4) комплект монтажных частей для соединения компонентов тахографа и их установки на транспортном средстве.

4.3.4.  Бортовое устройство имеет защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него:
1) устройство обработки данных;
2) программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации;
3) опломбированное, находящееся в отдельном отсеке программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее - блок СКЗИ тахографа), реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и обеспечивающее:
· аутентификацию;
· регистрацию информации в некорректируемом виде в защищенной памяти (далее - защищенный архив блока СКЗИ тахографа);
· хранение информации ограниченного доступа, используемой для создания электронной подписи и проверки электронной подписи (далее - ключевой информации), и аутентифицирующей информации;
· преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах местоположения транспортного средства в некорректируемом виде;
4) блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;
5) две автономные CAN шины;
6) аналоговые входы;
6) трехосевой сенсор движения (акселерометр);
7) два устройства ввода карт (считывающие устройства);
8) средство отображения информации (дисплей);
9) печатающее устройство, обеспечивающее печать отчета со скоростью не менее 80 мм за секунду;
10) средства визуального и звукового предупреждения;
11) разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных;
12) опломбированные разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству
13) опломбированный разъем для подключения к бортовому устройству антенны для приема сигналов ГНСС;
14) средства ввода информации в тахограф (клавиатура) не менее 6 кнопок.
15) внутреннюю аккумуляторную батарею, не требующую замены в течение всего срока эксплуатации тахографа;
16) пломбируемая крышка защиты разъемов А, B, C, D от несанкционированного вмешательства;

4.3.5. Тахограф должен соответствовать требованиям:
1)	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС-012-2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». 
2)	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018-2011 «О безопасности колёсных транспортных средств». 
3)	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС-020-2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
4)	Правил ЕЭК ООН № 10-03. 
5)	ГОСТ Р 41.105 «Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей». ДОПОГ. 
6)	Иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

4.3.6. Тахограф обеспечивает:
- внесение в блок СКЗИ тахографа с использованием карты мастерской установочных данных, включая идентификационные данные транспортного средства и квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) блока СКЗИ тахографа (далее – активизация тахографа).

4.3.7. Тахограф, прошедший процедуру активизации, функционирует в следующих режимах:
1) рабочий режим - режим вождения транспортного средства (регистрация режимов движения, труда и отдыха водителей, а также регистрация событий, сбоев, неисправностей), активируется картой водителя;
2) режим контроля - режим проверки деятельности водителя (при остановке транспортного средства в пунктах контроля на дорогах), активируется картой контролера;
3) режим корректировки установочных данных - режим внесения изменений в идентификационные данные тахографа, активируется картой мастерской;
4) режим предприятия - режим проверки деятельности водителя, а также проверки параметров (характеристик) транспортного средства, его пробега и скоростного режима, активируется картой предприятия.

4.3.8. Тахограф при работе с картами обеспечивает:
1) регистрацию фактов ввода и извлечения карт;
2) определение типа карты и контроль срока ее действия;
3) разграничение доступа к управлению функциями и данным тахографа в зависимости от типа вставленной в него карты;
4) взаимную аутентификацию карты и блока СКЗИ тахографа с использованием шифровальных (криптографических) средств;
5) запись в память карты информации в некорректируемом виде;
6) механическую блокировку карты после её ввода в слот тахографа;
7) извлечение карты водителя только при остановке транспортного средства и после записи данных о деятельности водителя из тахографа в память карты.

4.3.9. Тахограф в рабочем режиме обеспечивает:
1) регистрацию следующих видов деятельности водителей: «управление», «работа», «готовность» или «перерыв/отдых»;
2) расчет и регистрацию непрерывного времени управления и совокупного времени перерывов в работе водителя;
3) выбор первым или вторым водителем вручную функций: «работа», «готовность» или «перерыв/отдых»;
4) автоматическую регистрацию функции «управление» для водителя, управляющего движущимся транспортным средством, и «готовность» для второго водителя;
5) автоматическую регистрацию функции «работа» при остановке транспортного средства в случае его управления одним водителем;
6) регистрацию изменения вида деятельности водителя транспортного средства через 120 секунд после автоматического переключения на функцию «работа» в связи с остановкой транспортного средства;
7) регистрацию в некорректируемом виде данных об изменении вида деятельности водителя. 

4.3.10. Тахограф обеспечивает вывод на дисплей:
1) предупреждающей информации:
- о превышении установленной для транспортного средства скорости движения;
- о нарушениях порядка передачи данных о скорости движения или несоответствии значений данных, полученных от датчика движения, и регистрируемой скорости транспортного средства, определенной на основании данных, получаемых от ГНСС;
- о вводе недействительной карты;
- об управлении без карты;
- о неисправности карты, возникшей в процессе работы;
- о нестыковке во времени;
- о виде неисправности; 
- об окончании срока службы блока СКЗИ тахографа;
- о сбоях, неисправностях (отказах) тахографа;
- о случаях прекращения питания бортового устройства в течение более 10 секунд, за исключением случаев отключения питания в режиме «корректировка установочных данных»:
2) данных из памяти тахографа:
- о деятельности водителей,
- о превышении скорости,
- о расстоянии, пройденном транспортным средством,
- о событиях и неисправностях;
3) иной информации:
- о загрузке данных на внешние устройства из защищенного архива и из карты;
- данные из блока СКЗИ тахографа: заводской номер блока СКЗИ тахографа, время, координаты местонахождения транспортного средства;

4.3.11. Блок СКЗИ тахографа обеспечивает:
-  регистрацию в некорректируемом виде и хранение в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа следующих идентификационных данных и фактов их изменения:
· наименование организации-изготовителя тахографа;
· адрес организации-изготовителя тахографа;
· номер платы бортового устройства;
· серийный номер тахографа;
· номер версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа;
· дата установки версии программного обеспечения для устройства обработки данных тахографа;
· дата (месяц, год) изготовления тахографа;
· дата (месяц, год) ввода тахографа в эксплуатацию;
· наименование организации-изготовителя блока СКЗИ тахографа;
· заводской номер блока СКЗИ тахографа;
· дата (месяц, год) изготовления блока СКЗИ тахографа;
· дата (месяц, год) активизации блока СКЗИ тахографа;
· дата (месяц, год) вывода блока СКЗИ тахографа из эксплуатации;
   
4.3.12. Тахограф обеспечивает хранение следующих данных о деятельности водителя:
· ввод или извлечение карты водителя;
· изменения деятельности водителя и второго водителя;
· статус управления: «экипаж», «один»;
· состояние считывающего устройства: «водитель», «второй водитель»;
· положение карты в соответствующем считывающем устройстве: «вставлена», «не вставлена»;
· вид деятельности: «управление», «готовность», «работа», «перерыв/отдых»;
· дата и время изменения деятельности водителя (второго водителя).
4.3.13. Тахограф обеспечивает:
-  хранение следующих данных о маршруте и координатах местоположения транспортного средства:
· дата, время и координаты маршрута транспортного средства (информация регистрируется блоком СКЗИ тахографа и сохраняется в его защищенном архиве);
· дата, время и координаты местоположения транспортного средства, в которых начинаются и заканчиваются ежедневные периоды работы;
· дата, время, расстояние, пройденное транспортным средством, названия региона и населенного пункта, название места, в котором начинался и заканчивался ежедневный период работы (при вводе их водителем), номер карты водителя (второго водителя), осуществившего ввод в ручном режиме указанных данных.

4.3.14. Тахограф ежесуточно (в 00 часов 00 минут) регистрирует данные о расстоянии, пройденном транспортным средством за прошедшие сутки, и хранит их в течение не менее 366 суток. 
4.3.15. Тахограф регистрирует и обеспечивает хранение:
· информации о скорости транспортного средства, регистрируемой один раз в секунду за последние 24 часа, в течение которых транспортное средство находилось в процессе движения.
· информации о событиях, в том числе в защищенном архиве блока СКЗИ тахографа.
· данных об обнаруженных сбоях и неисправностях.
4.3.16.  При замене тахограф должен быть новый и ранее неиспользованный; 

4.4. Требования к Исполнителю:
 
           На момент начала монтажных работ Исполнитель должен иметь следующие разрешительные документы:
1. Лицензии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года.№ 313 на право работ:
а) по монтажу, установке (инсталляции), наладке, обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на эти средства;
б) по распространению шифровальных (криптографических) средств;
в) по распределению ключевых документов и/или исходной ключевой информации для выработки ключевых документов с использованием аппаратных, программных и программно-аппаратных средств, систем и комплексов изготовления и распределения ключевых документов для шифровальных (криптографических) средств 
2. Монтажный персонал, из состава бригады «Исполнителя», осуществляющий работы по оснащению ТС цифровыми тахографами, должен иметь специальную подготовку по программам, соответствующим требованиям, утвержденными приказом Минтранса России от 17 января 2012 года N 7 (зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2012 года, регистрационный № 23156) «Об утверждении Требований к программам подготовки (инструктажа) персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств». 
3. Аккредитация на осуществление работ по техническому обслуживанию контрольных устройств (тахографов) в соответствии с действующим законодательством РФ в рамках процедур допуска сервисных центров (мастерских) министерством транспорта Российской Федерации. 
      4. Сертификат соответствия по техническому обслуживанию и ремонту (в том числе установка дополнительного оборудования) в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001. 
5. Согласие с существенными условиями типового договора поставки продукции Заказчика. 
   Наличие лицензии ФСБ на работу со средствами криптозащиты. (Приложение № 1 к Приказу №36 от 13.02.2013 г. (пункт 77 Раздела 4) Минтранса Российской Федерации.).

4.5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
1. Паспорт на  тахограф с формуляром блока СКЗИ тахографа. 
2. Инструкция по установке и калибровке.
3. Краткое руководство водителя
4. Паспорт блока СКЗИ
5. Копия сертификата соответствия тахографа техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
6. Копия выписки ФБУ «Росавтотранс» о внесении записи о поставляемых тахографах в перечень моделей тахографов.
7. Копия выписки ФБУ «Росавтотранс» о внесении записи о блоках СКЗИ поставляемых тахографах в перечень моделей блоков СКЗИ тахографа.
8. Оформленные гарантийные талоны.

4.6. Выполнение   законодательства  Российской Федерации.
	Исполнитель руководствуется нормативными актами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральные законы, Технические регламенты, ГОСТы и др., иными требованиями, связанными с определением соответствия объекта закупки потребностям Заказчика), регламентирующие деятельность Исполнителя.
5. Гарантийные обязательства:
5.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ, Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в течение не более 24 часов.
5.2.  Срок гарантии Исполнителя   по настоящему договору на услугу  составляет не менее 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания Акта приёмки выполненных работ (оказанных услуг)  
5.3. Срок гарантии на тахографы составляет 25 (Двадцать пять) месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
5.4. В случае нарушения работы Оборудования, гарантийный ремонт в течение гарантийного периода обеспечивает изготовитель или указанные в техническом паспорте уполномоченные авторизованные сервисные центры изготовителя в соответствии с предоставляемыми им гарантийными обязательствами.

6. Адрес  места выполнения работ или оказания услуг,  срок  оказания услуги.  
6.1.  Услуги оказываются на территории Заказчика по адресу: 
· Московская область, м.о. Серебряные Пруды, п. Успенский, ул. 50 лет Октября, д.11
6.2. Сроки оказания услуги или выполнения работы: с даты заключения контракта в течение 10 рабочих дней
  
7. Требования к Исполнителю и работе в системе ПИК ЕАСУЗ.
7.1. Исполнитель оказывает Услуги самостоятельно, без дополнительных затрат со стороны Заказчика, с использованием собственных инструментов, материалов и приборов в соответствии с требованиями Федерального закона.
[bookmark: _Hlk63417697]7.2. Исполнитель должен быть зарегистрирован на Портале исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ)  и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота ПИК ЕАСУЗ  Московской области.
7.3.  Для работы в ПИК ЕАСУЗ Исполнитель: 
- обеспечивает необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;
- использует для подписания электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.
7.4. Исполнитель не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков.

8. Порядок и срок приемки.
8.1. Приемка оказанных услуг осуществляется сторонами на основании Акта (ДОП), формат УПД, утверждённый приказом ФНС России, сдачи-приемки оказанных услуг за фактически оказанные услуги. 
8.2. Датой сдачи оказанных услуг считается дата подписания сторонами Акта (ДОП), формат УПД, утверждённый приказом ФНС России, сдачи-приемки оказанных услуг. 

9. Требование к документам при оказании услуги.
9.1. По результатам оказания услуги Исполнитель   предоставляет в ПИК ЕАСУЗ следующие документы: 
    -  Акт (ДОП), формат УПД, утверждённый приказом ФНС России, о выполнении работ (оказании услуг); 
    -   счет на оплату; 
    -   при необходимости счет-фактуру.
	
[bookmark: _Hlk62125388]10. Порядок и срок оплаты: 
10.1. Оплата оказанных услуг производится на основании предъявленного Исполнителем Заказчику счета после подписания Заказчиком Акта(ДОП), формат УПД, утверждённый приказом ФНС России, сдачи-приемки услуг путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в соответствии с Приложением 2 к муниципальному контракту, п. 2.2.
10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустойки.
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