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	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (при наличии)
	Требования к функциональным,
техническим и качественным, эксплуатационным
характеристикам товара
	Ед. изм.

	
	
	
	Наименование показателя товара
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
	Значение показателя, предлагаемое участником
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Отвал коммунальный оборотный КО-5 для трактора МТЗ 1221.3/1222.3/1523.3
	Сальсксельмаш
	Производитель
	ООО «Сальсксельмаш»
	
	

	
	
	
	Агрегатируемость
	BELARUS 1221.3/1222.3/1523.3
	
	

	
	
	
	Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°)
	2600
	
	мм

	
	
	
	Ширина рабочей зоны
	3000
	
	мм

	
	
	
	Поворот рабочего органа
	гидравлический
	
	

	
	
	
	Угол поворота
	+/- 30
	
	градусов

	
	
	
	Оборотный отвал
	да
	
	

	
	
	
	Высота отвала
	780
	
	мм

	
	
	
	Толщина лопаты отвала
	6
	
	мм

	
	
	
	Высота подъема лопаты над опорной поверхностью (ножи)
	434
	
	мм

	
	
	
	Высота подъема лопаты над опорной поверхностью (скребки)
	389
	
	мм

	
	
	
	Опускание лопаты ниже опорной поверхности (ножи)
	387
	
	мм

	
	
	
	Опускание лопаты ниже опорной поверхности (скребки)
	439
	
	мм

	
	
	
	Рабочая скорость движения
	12,9
	
	Км/ч

	
	
	
	Масса конструкционная
	510
	
	кг

	2
	Отвал коммунальный оборотный КО-6 для трактора МТЗ 82
	Сальсксельмаш
	Производитель	
	ООО «Сальсксельмаш»
	
	

	
	
	
	Агрегатируемость
	BELARUS 80/82(.1.2.3)/82П/892(.2)/1025(.2)
	
	

	
	
	
	Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°)
	2165
	
	мм

	
	
	
	Ширина рабочей зоны
	2500
	
	мм

	
	
	
	Поворот рабочего органа
	гидравлический
	
	

	
	
	
	Оборотный отвал
	да
	
	

	
	
	
	Совместное использование с погрузчиком
	ПКУ-0,8/КУН-10/TURS Universal/1000 для всех агрегатируемых тракторов кроме МТЗ 82.3
	
	

	
	
	
	Высота отвала
	780
	
	мм

	
	
	
	Толщина лопаты отвала
	6
	
	мм

	
	
	
	Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В)
	2500/640/851
	
	мм

	
	
	
	Высота подъема лопаты над опорной поверхностью (ножи)
	427
	
	мм

	
	
	
	Высота подъема лопаты над опорной поверхностью (скребки)
	394
	
	мм

	
	
	
	Опускание лопаты ниже опорной поверхности (ножи)
	152
	
	мм

	
	
	
	Опускание лопаты ниже опорной поверхности (скребки)
	176
	
	мм

	
	
	
	Рабочая скорость движения
	12,9
	
	Км/ч

	
	
	
	Габариты ( Д*Ш*В)
	2230/2500/920
	
	мм

	
	
	
	Масса конструкционная
	420
	
	кг

	3
	Отвал коммунальный МКО-4ГП для трактора МТЗ 320
	Сальсксельмаш
	Производитель		
	ООО «Сальсксельмаш»
	
	

	
	
	
	Агрегатируемость
	BELARUS 320
	
	

	
	
	
	Ширина рабочей зоны (при повороте на 30°)
	1732
	
	мм

	
	
	
	Ширина рабочей зоны
	2000
	
	мм

	
	
	
	Поворот рабочего органа
	гидравлический
	
	

	
	
	
	Оборотный отвал
	нет
	
	

	
	
	
	Совместное использование с погрузчиком
	П-320/TURS-400(комплект для совместной навески КО 320 ГП 6/5 приобретается отдельно)
	
	

	
	
	
	Толщина лопаты отвала
	3
	
	мм

	
	
	
	Масса конструкционная
	183
	
	кг




