ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
[bookmark: _GoBack]    Выполнение работ по ремонту лифта для нужд ГБУЗ Московской области "ХКБ"

1. Место выполнения работ: 
Московская область, г. Химки, ул. Ленинский, д.14 роддом
2. Сроки выполнения работ: в течение 2-х рабочих дней с момента направления заявки. Заявка передается посредством портала ПИК ЕАСУЗ.
3. Общие требования и порядок выполнения работ:
	3.1. Общие требования

	3.1.1. Назначение и характеристика работы
	Аварийно-восстановительные работы лифтов (далее работы), оказываются специализированной лифтовой организацией с опытом работы в сфере технического обслуживания и ремонта лифтов не менее 8-ми лет,  с целью обеспечения выполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». 
Исполнитель, оказывающий работы, должен являться специализированной организацией по осмотру, техническому обслуживанию, ремонту и организации безопасной эксплуатации лифтов и лифтовых диспетчерских систем связи, имеющий в своем составе структурные подразделения по разработке необходимой технической документации, подготовке кадров, контролю качества работ по технике безопасности, а также квалифицированный персонал и соответствующую материально-техническую базу.
Персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован в соответствии с законодательством Российской Федерации, иметь не ниже III группы по электробезопасности (наличие действующих подтверждающих документов о прошедшем обучение по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и получения не ниже III группы по электробезопасности). По запросу Заказчика предоставляется справка о кадровых ресурсах и заверенные копии подтверждающих документов.

	3.1.2. Требования к результату выполненных работ
	Исполнитель должен выполнить аварийно-восстановительные работы на лифтах, обеспечивающие их безопасную эксплуатацию в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

	3.1.3. Требование к безопасности работ
	При выполнении работ исполнитель должен обеспечить безопасные условия и охрану труда на рабочих местах.
Персонал исполнителя должен соблюдать требования охраны труда, требования пожарной безопасности, противопожарный режим, установленный на объекте.
Исполнитель несёт ответственность за нарушение его персоналом требований охраны труда и требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Принимаемые в ходе выполнения работ технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию лифтов.
Механизмы и другое производственное оборудование, материалы, средства индивидуальной и коллективной защиты работников должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда.
Запрещается применение в производстве вредных и опасных веществ, материалов, оборудования, работ, для которых не разработаны методики и средства метрологического контроля.

	3.1.4. Требования к качеству работ
	Исполнитель несет ответственность за качество оказания работ.
Исполнитель должен выполнять работы в строгом соответствии с действующими федеральными законами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе: 
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;
- ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- Правила устройства электроустановок;
- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
- Руководящие документы технического надзора Российской Федерации;
- Инструкция по монтажу лифта;
- Руководство (инструкция) по эксплуатации изготовителя;
- Техническая документация;


	3.1.5. Требования энергетической эффективности выполняемых работ
	В целях реализации положений Федерального закона от 23.11 2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- запасные части и материалы, используемые в ходе выполнения работ, относящиеся к товарам, в отношении которых установлены требования энергетической эффективности, должны соответствовать установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти требованиям энергетической эффективности;
- запасные части и материалы, используемые в ходе выполнения работ и относящиеся к товарам, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А»;
Работы, в процессе выполнения которых расходуются значительные объемы энергетических ресурсов, должны удовлетворять требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

	3.1.6. Требования к порядку выполнения работ
	Ремонт лифта выполняется в соответствии с руководством завода изготовителя.
Количество специалистов, необходимых для качественного оказания работ, исполнитель определяет самостоятельно.
В целях обеспечения безопасного выполнения работ по ремонту лифта исполнитель должен:
- назначить лиц, ответственных за организацию работ по ремонту лифта;
- назначить электромехаников по ремонту лифтов и возложить ответственность за ремонт лифтов.
- осуществлять выполнение графика выполнения работ;
- организовать аттестацию лиц, ответственных за организацию работ по ремонту лифтов;
- провести целевой инструктаж перед началом проведения работ;
- обеспечить ответственных лиц нормативными документами и инструкциями по технике безопасности, а электромехаников производственными инструкциями и инструкциями по технике безопасности при производстве работ.
При выполнении работ по ремонту лифтового оборудования исполнитель обязан обеспечить:
- предотвращение проникновения посторонних лиц в помещения, где расположено оборудование, относящееся к лифтам;
- Исполнитель должен выполнять работы по ремонту лифтов своими запасными частями, расходными материалами, инструментами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания, специальной техникой.
- Исполнитель должен назначить ответственного представителя(-ей) для оперативного решения текущих вопросов.
- Работы выполняются инструментами, приборами, приспособлениями, расходными материалами, средствами подмащивания, специальной техникой исполнителя, которые должны быть исправны, проверены и их использование не должно представлять опасности для окружающих и быть безвредны для здоровья человека.
- Работы, связанные с остановкой и/или отключением технологического оборудования при техническом обслуживании, должны согласовываться с Заказчиком не менее чем за три рабочих часа до проведения работ.
-Неисправности, выявленные при проведении ремонта лифта, подлежат устранению немедленно, если неисправность может привести к выходу из строя оборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы, или создания предпосылок к травмированию обслуживающего персонала.
По окончании работ по ремонту лифта, лифтовое оборудование должно быть приведено в исходное положение, обеспечивающее заданные режимы работы.
Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
- невозможности выполнения работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний.

	3.2. Порядок выполнения и состав работ

	3.2.1. Состав и виды работ, выполняемых при обслуживании лифтов
	Работы по ремонту лифта (Московская область, г. Химки, ул. Ленинский, д.14 роддом) включают в себя:
- Разработка кабины лифты;
- Рихтовка элементов кабины лифты; 
- Сборка кабины и регулировка;
- Регулировка направляющих лифта;
-  Опробование работы лифта.

	3.3. Гарантийные обязательства

	3.3.1. Гарантийный срок
	Исполнитель гарантирует качество оказанных и их соответствие техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), а также другим стандартам, нормам и правилам определяющими данный вид деятельности.
Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при выполнении работ (оказанных работ) запасных частей, материалов, комплектующих изделий, оборудования, специальной техники, приборов, инструментов, приспособлений, средств подмащивания в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, утверждёнными в отношении данного вида запасных частей, материалов, комплектующих изделий, оборудования, специальной техники, приборов, инструментов, приспособлений, средств подмащивания и наличие сертификатов соответствия, в случае если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, технических паспортов, обязательных для данного вида запасных частей, материалов, комплектующих изделий, оборудования, специальной техники, инструментов, приспособлений, средств подмащивания, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок предоставляется на период 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.
Если в период гарантийной эксплуатации лифтов обнаружатся неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.



