ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.Общие сведения:
0. Срок поставки: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. В заявке указывается ассортимент и количество поставляемого товара. Способ подачи заявки – посредством Портала исполнения контрактов.
1.2. Место поставки: 141607, Московская область, городской округ Клин, город Клин, улица Гагарина, дом 30, помещение 1а
1.3. В цену контракта включены стоимость упаковки, фурнитуры, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара.
1.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (наличие регистрационных удостоверений РФ и сертификатов соответствия или документов, их подтверждающих, копии этих документов). Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.5. Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) товара осуществляются за счет поставщика.
1.6. На момент публикации плана-графика по данным позициям, в КТРУ отсутствуют характеристики закупаемого товара. Заказчик закупает товар по своим характеристикам,  являющихся значимыми относительно потребности Заказчика. Дополнительные требования обусловлены отсутствием основных характеристик в КТРУ и обоснованы потребностями заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, являющихся значимыми в целях оказания квалифицированной медицинской помощи.
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[bookmark: bookmark10]2.1. Поставляемый товар должен поставляться новым, в упаковке производителя, исключающей его повреждение и порчу, не иметь вмятин, потертостей, царапин, следов вскрытия и др., в том числе допущенных при транспортировке и разгрузочных работах.
2.2. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. На упаковку товара должна быть нанесена необходимая маркировка. Тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара и должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
2.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
2.4.  Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, место нахождения и адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.   
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество продукции, подлежащее поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям и регламентам, соответствовать требованиям, установленным Законодательством РФ на данный вид товара, подтверждаться соответствующими документами.
3.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. 



1.  Емкость контейнер для дезинфекции ЕЛАМЕД 3 литра – 20 шт. Цвет белый.
Емкость-контейнер изготовлен из устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов полипропилена белого, серого, салатового и бирюзового цветов.
Корпус контейнера представляет собой емкость, выполняющую функцию ванны для заливания рабочего раствора моющего или моюще-дезинфицирующего средства.
В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости, и выемки для устойчивой установки поддона на корпусе при стекании раствора.
На внешней стороне бортиков имеются 4 зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации (этикетку).
На внутренней стороне корпуса имеется градуировка объема раствора с отметками 5 и 10 (л).
Перфорированный поддон с четырех сторон имеет ручки для безопасного извлечения его из корпуса и перемещения для дальнейшего ополаскивания содержимого.
Корпус и поддон контейнера имеют сглаженные углы.
Пластина совместно с толкателем служит для бесконтактного погружения в раствор легких изделий.
· сглаженные углы корпуса и поддона для быстрой и качественной очистки емкости;
· различные варианты навесного расположения поддона при стекании жидкости;
· толкатель, совмещенный с пластиной, для бесконтактного погружения в раствор легких изделий (емкости объемами 3 л);
· наличие зон размещения карманов под этикетки для служебной информации с 4 сторон бортиков корпуса ЕДПО;
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Технические характеристики
Габаритные размеры емкости-контейнера (ДхШхВ), мм: (332×225×139)±10%;
Масса емкости-контейнера, кг: 0,52±15%;
Внутренние размеры поддона (ДхШхВ), мм: (256×167×102)±10%;
Полезный объем емкости-контейнера, л: 3±10%;
Полный объем емкости-контейнера, л: 3,9±10%;
Устойчив к температурному воздействию до +65˚С;


2. Емкость контейнер для дезинфекции ЕЛАМЕД 5 литров- 20 шт. Цвет белый.
Емкость-контейнер изготовлен из устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов полипропилена белого, серого, салатового и бирюзового цветов.
Корпус контейнера представляет собой емкость, выполняющую функцию ванны для заливания рабочего раствора моющего или моюще-дезинфицирующего средства.
В верхней части корпуса имеются бортики для плотного прилегания крышки и удобства переноски емкости, и выемки для устойчивой установки поддона на корпусе при стекании раствора.
На внешней стороне бортиков имеются 4 зоны для размещения прозрачных пластиковых карманов под бумажный носитель служебной информации (этикетку).
На внутренней стороне корпуса имеется градуировка объема раствора с отметками 5 и 10 (л).
Перфорированный поддон с четырех сторон имеет ручки для безопасного извлечения его из корпуса и перемещения для дальнейшего ополаскивания содержимого.
Корпус и поддон контейнера имеют сглаженные углы.
Пластина совместно с толкателем служит для бесконтактного погружения в раствор легких изделий.
· сглаженные углы корпуса и поддона для быстрой и качественной очистки емкости;
· различные варианты навесного расположения поддона при стекании жидкости;
· толкатель, совмещенный с пластиной, для бесконтактного погружения в раствор легких изделий (емкости объемами 5 л);
· наличие зон размещения карманов под этикетки для служебной информации с 4 сторон бортиков корпуса ЕДПО;

Технические характеристики
Габаритные размеры емкости-контейнера (ДхШхВ), мм: (388×272×157)±10%;
Масса емкости-контейнера, кг: 0,87±15%;
Внутренние размеры поддона (ДхШхВ), мм: (311×211×119)±10%;
Полезный объем емкости-контейнера, л: 5±10%;
Полный объем емкости-контейнера, л: 6,8±10%;
Устойчив к температурному воздействию до +65˚С;

Комплектация
· Корпус: 1 шт.
· Крышка: 1 шт.
· Поддон: 1 шт.
· Пластина для погружения в раствор легких изделий– 1 шт.
· Толкатель – 1 шт.
· Этикетка – 20 шт.
· Карман: 2 шт.
· Руководство по эксплуатации: 1 экз.

3. Металлический контейнер для стоматологических валиков с крышкой – 30 шт.
Контейнер для ватных валиков с притертой крышкой -  Сделан в форме цилиндра диаметром 75 мм, его высота составляет не менее 50 мм. Емкость изготовляется из 'пищевых' марок нержавеющей стали. Благодаря этому, можно делать стерилизацию и в автоклаве, и в сухожаровом шкафу. Поверхность контейнера проходит электрохимическую полировку.
