Приложение №1 к Описанию объекта закупки
Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара
	

№
	
Наименование товара
	

Требуемый показатель
	
Требуемое значение показателя
	Значение показателя,
предлагаемо е участником
	

Единица измерения
	

Количество

	1





















	Интерьерное освещение выставочного пространства
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	Трековая система освещения (в сборе) с усилением
	Не более 4
	
	метр
	1 комплект

	
	
	Светильник Трековый
светодиодный трехфазный
	
	
	
	6 шт.

	
	
	Напряжение питания
	220…240
	
	В
	





















	
	
	Частота тока
	50
	
	Гц
	

	
	
	Световой поток
	> 1200 и ≤1500
	
	лм
	

	
	
	Мощность
	≥ 10 и ≤15
	
	Вт
	

	
	
	Цветовая температура регулируемая в диапазоне
	
≥ 2700К и ≤ 3200K
	
	
К
	

	
	
	Коэффициент пульсации
	≤1
	
	%
	

	
	
	Коэффициент мощности
	≥98
	
	%
	

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥90
	
	Ra
	

	
	
	Способ установки
	На 3х фазный шинопровод
	
	
	

	
	
	Функция Диммирования 0-
10V
	да
	
	
	

	
	
	Световая отдача
	Не мене 110
	
	Лм/Вт
	

	
	
	Наличие механического диммера адаптере
светильника
	
да
	
	
	

	
	
	Цвет светильника
	белый
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Порошковая окраска
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
светового модуля
	Алюминий
	
	
	

	
	
	Диаметр Светового модуля
	≥50 и ≤60
	
	мм
	

	
	
	Длина Светового модуля
	≥105 и ≤145
	
	мм
	

	
	
	Длина видимой части
адаптера светильника
	≥140 и ≤160
	
	мм
	

	
	
	Вес светильника
	≥0.5 и ≤1.0
	
	кг
	

	
	
	Температура эксплуатации
	[До +40]
	
	С0
	

	
	
	Срок службы
	≥50 000
	
	час
	

	
	
	Угол регулировки
раскрытия
	≥40 и ≤50
	
	градусов
	

	
	
	Возможность установки
антибликовой решетки
	да
	
	
	

	
	
	Цвет изделия светильника
	Белый
	
	
	

	
	
	Светильник Трековый
светодиодный однофазный
	
	
	
	9 шт.

	
	
	Напряжение питания
	220…240
	
	В
	

	
	
	Частота тока
	50
	
	Гц
	

	
	
	Световой поток
	> 1200 и ≤1500
	
	лм
	

	
	
	Мощность
	≥ 10 и ≤15
	
	Вт
	

	
	
	Цветовая температура регулируемая в диапазоне
	
≥ 2700К и ≤ 3200K
	
	
К
	

	
	
	Коэффициент пульсации
	≤1
	
	%
	

	
	
	Коэффициент мощности
	≥98
	
	%
	

	
	
	Индекс цветопередачи
	≥90
	
	Ra
	



	








	







	Способ установки
	На однофазный шинопровод
	
	
	









	
	
	Функция Диммирования 0-
10V
	нет
	
	
	

	
	
	Световая отдача
	Не мене 100
	
	Лм/Вт
	

	
	
	Наличие механического диммера адаптере
светильника
	
да
	
	
	

	
	
	Цвет светильника
	белый
	
	
	

	
	
	Покрытие
	Порошковая окраска
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
светового модуля
	Алюминий
	
	
	

	
	
	Диаметр Светового модуля
	≥50 и ≤60
	
	мм
	

	
	
	Длина Светового модуля
	≥105 и ≤145
	
	мм
	

	
	
	Длина видимой части
адаптера светильника
	≥80и ≤100
	
	мм
	

	
	
	Вес светильника
	≥0.5 и ≤1.0
	
	кг
	

	
	
	Температура эксплуатации
	[До +40]
	
	С0
	

	
	
	Срок службы
	≥50 000
	
	час
	

	
	
	Угол регулировки
раскрытия
	≥40 и ≤50
	
	градусов
	

	
	
	Возможность установки
антибликовой решетки
	да
	
	
	

	
	
	Цвет изделия светильника
	Белый
	
	
	



