Описание объекта закупки на оказание услуг по изготовлению, монтажу и подключению ретро‑вывески «МФЦ»  
1. Наименование и цель оказания услуг
Оказание услуг по изготовлению, монтажу и подключению ретро‑вывески «МФЦ» размером 950×90 для размещения на фасаде здания Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального округа Зарайск».
Цель: оформление фасада здания в ретро‑стиле с обеспечением долговечности, пожарной и эксплуатационной безопасности, а также соответствия нормативным требованиям и эстетическим ожиданиям заказчика.
2. Место и график оказания услуг
· Адрес оказания услуг: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, дом 23, офис 1.
· График оказания услуг: в рабочие дни, понедельник — пятница с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед; суббота, воскресенье — выходной.
· Доступ на объект и проведение работ — строго в согласованное с заказчиком время, с соблюдением правил охраны труда на объекте.
3. Срок оказания услуг
Срок оказания услуг — в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. В срок включены все этапы: согласование эскизов и материалов, изготовление, транспортировка, монтаж, подключение, пусконаладка, демонстрация работоспособности, устранение замечаний и сдача результата.
4. Требования к результату и нормативная база
Вывеска должна соответствовать:
· Постановлению № 1250/9 от 02.09.2025 г.
· Требованиям пожарной безопасности (огнезащитная обработка всех деревянных элементов, применение негорючих/слабогорючих материалов там, где это предусмотрено нормативами).
· Требованиям электробезопасности при монтаже и подключении светодиодной подсветки.
Монтаж должен быть согласован с заказчиком на каждом ключевом этапе (эскиз, узлы крепления, схема подключения, финальный вид).
5. Технические требования к конструкции и материалам
Каркас
· Материал: древесина твёрдых пород.
· Обработка: огне‑ и биозащита (сертифицированные составы).
· Крепление и сборка: в соответствии с проектной документацией, обеспечивающей жёсткость конструкции и устойчивость к ветровым нагрузкам.
Подложка
· Материал: водостойкая фанера.
· Обработка: огне‑ и биозащита.
· Армирование: Х/Б холст и клей ПВА D4.
· Финишная обработка: лессирующий септик в 2 слоя.
Символы («МФЦ»)
· Материал: твёрдые породы древесины.
· Обработка: огне‑ и биозащита, лессирующий септик в 2 слоя.
· Крепление к подложке: нейлер и клей ПВА D4 (комбинированное крепление для надёжности).
Багет
· Материал: древесина твёрдых пород.
· Обработка: огне‑ и биозащита, лессирующий септик в 2 слоя.
· Конструктив: в багет врезан скрытый алюминиевый профиль с радиаторами теплоотведения для скрытой подсветки.
Подсветка
· Тип: светодиодная.
· Исполнение: LED‑модули с линзой тёплого свечения.
· Защита: закрыты рассеивателем.
· Электропитание и подключение: в соответствии с ПУЭ, с применением герметичных соединений и защитой от влаги (не ниже IP65 для наружных элементов).
· Управление: подключение к сети заказчика по согласованной схеме; при необходимости — установка отдельного автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО).
6. Требования к выполнению работ
Изготовление
· Все деревянные элементы должны пройти камерную сушку до эксплуатационной влажности, исключающей коробление и растрескивание.
· Контроль геометрии: отклонения по габаритам не более ±3 мм.
· Качество отделки: отсутствие сколов, заусенцев, непрокрасов; равномерное нанесение защитных составов и лессирующего антисептика.
Транспортировка
· Упаковка, исключающая механические повреждения и воздействие влаги.
· Перевозка в крытом транспорте.
Монтаж
· Крепление вывески к фасаду — только после согласования с заказчиком схемы крепления и точек фиксации.
· Узлы крепления должны быть рассчитаны на ветровую нагрузку и обеспечивать отсутствие вибраций и люфтов.
· Работы на высоте выполняются квалифицированными специалистами с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.
Подключение и пусконаладка
· Проверка работоспособности подсветки, измерение напряжения и тока, контроль температуры светодиодов.
· Демонстрация заказчику в дневное и вечернее время.
· Предоставление исполнительной документации (схема подключения, сертификаты на электрооборудование, протоколы испытаний при наличии).
7. Порядок согласования и приёмки
· На этапе «до изготовления» исполнитель предоставляет заказчику эскиз (визуализацию) и спецификацию материалов.
· После согласования эскиза и материалов приступают к изготовлению.
· По готовности изделия — предварительный осмотр на площадке исполнителя (по согласованию).
· После монтажа — совместный осмотр, проверка работоспособности, подписание акта сдачи‑приёмки.
· В случае замечаний — устранение в срок не более 3 рабочих дней без дополнительной оплаты.
8. Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок на изделие и выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи‑приёмки.
· Гарантия распространяется на отсутствие дефектов материалов и сборки, работоспособность подсветки, отсутствие отслоений и растрескивания покрытий.
· Устранение дефектов в гарантийный период — за счёт исполнителя.
Приложение: 
- макет 
- постановление № 1250/9 от 02.09.2025 г.

