	Приложение № 1 к Контракту

                                                                                                                                 №        от «__» _________2025г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по кронированию и вырубке деревьев

Код по КОЗ 2: 21.202.02.04.03.01.003 - Услуги по уходу за зелеными насаждениями на прилегающей к зданиям и сооружениям территории
Код по КОЗ: 02.36.01.01.10.01.02.01.03 - Услуги по уходу за зелеными насаждениями на прилегающей к зданиям и сооружениям территории
Код по ОКПД2: 81.30.10.000 - Услуги по планировке ландшафта
Код по КТРУ: 81.30.10.000-00000004 - Услуги по планировке ландшафта

	№ п/п
	Разделы
	Описание характеристик и требований к услугам

	1.
	Наименование объекта закупки
	Услуги по планировке ландшафта (далее – услуги)

	2.
	Место выполнения работ 
	Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул. Свердлова, д. 48 а. (далее - объект)

	3.
	Порядок организации проведения работ
	Организация доступа на территорию объекта Заказчика, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта.

	4.
	Объем выполняемых работ
	1 условная единица 
Оказание услуг производится в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложения № 1 к Описанию объекта закупки и Локальным сметным расчетом (приложение 6 к Контракту).

	5.
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с разделом 1 приложения 2 к Контракту

	6.
	Основные положения по организации услуг

	• Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утвержденными технологическими регламентами, настоящим Описанием объекта закупки и при соблюдении условий Контракта.
• Исполнитель приступает к оказанию услуг только после согласования порядка оказания услуг с Заказчиком.
• На период оказания услуг Исполнителем должны быть установлены ограждения в рабочей зоне, место оказания услуг отмечено информационной сигнальной лентой.
• Исполнитель обеспечивает свой персонал необходимым для оказания услуг инструментом, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в количестве, достаточном для оказания услуг, а также производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.
• Исполнитель обязан соблюдать внутренние регламенты, обязательные требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при оказании услуг на территории объекта Заказчика, правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на территории объекта Заказчика.
• Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за оказанием услуг, и ответственного за персонал и технику безопасности.
• Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
• Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет после окончания услуг уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также производит работы по восстановлению нарушенных и поврежденных в ходе оказания услуг инженерных коммуникаций и участков здания Заказчика (при наличии).
• Сохранность материалов и оборудования Исполнителя в зоне оказания услуг в период их проведения обеспечивает Исполнитель своими силами и за свой счёт.
• Исполнитель должен оказать услуги в установленные сроки с надлежащим качеством.
Порубочный билет предоставляется Заказчиком.

	7.
	Требования к качеству   и безопасности выполняемых работ 
	Услуги оказываются в соответствии с требованиями правил техники безопасности и действующей нормативно-технической документации с учетом:
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 653-ФЗ от 25.12.2023 г.;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя);
ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории» (с изменениями);
СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила
производства работ при демонтаже и утилизации (с изменением)»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям труда»;
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

	8.
	Требования к используемому оборудованию
	Для оказания услуг Исполнитель доставляет на объект необходимое оборудование для безопасной вырубки, обрезке деревьев, их переработки и вывоза. При оказании услуг Исполнитель обязан использовать безопасное оборудование. Используемое оборудование должно быть обеспечено техническими паспортами, сертификатами, иными документами, удостоверяющими его качество и безопасность.

	9.
	Порядок сдачи и приемки результатов услуг
	Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе оказания услуг. Рассмотрение и приемка результатов оказываемых услуг осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями контракта.
Результаты выполнения работ оформляются документами в соответствии с разделом 1 приложения 3 к Контракту.
Так же нарочно Подрядчик предоставляет комплект исполнительной документации:
•	Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - три экземпляра;
•	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – два экземпляра;
•	Согласованный с Заказчиком календарный график выполнения работ;
•	Приказ о назначении ответственного за производством работ и ответственного на пожарную безопасность на объекте (Приказ МЧС РФ от 05.09.2021 № 596), на фирменном бланке предприятия (оригинал).

	10.

	Требования к сроку гарантии на  оказание услуг
	   Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года с момента подписания Заказчиком документа о приемке.  

	11.
	Требования к Исполнителю
	Информация об Исполнителе на момент подписания контракта отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого предусмотрено статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Исполнитель должен соответствовать единым требованиям в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



*Все заявленные документы в период выполнения контракта подлежат применению, в случае если имеют статус действующего.                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                       Приложение № 1 к Техническому заданию
Ведомость объёмов работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Валка деревьев в городских условиях ели, пихты, березы, ольхи, лиственницы диаметром более 300 мм - береза диаметром 31см, 37см, 38см, 57см с погрузкой.
	шт/м3
	4 / 10,44

	2
	Валка деревьев в городских условиях дуба, бука, граба, клена, ясеня диаметром до 300 мм - яблоня диаметром 27см с погрузкой.
	шт/м3
	1 / 1,06

	3
	Валка деревьев в городских условиях дуба, бука, граба, клена, ясеня
диаметром более 300 мм - клен диаметром 63см; ясень диаметром 39 см.
	шт/м3
	2 / 10,29

	4
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм
мягких пород - береза диаметром 31см,37см,38см
	шт
	3,0

	5
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм
мягких пород - береза диаметром 57см.
	шт.
	1,0

	6
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в
городских условиях, диаметр пня: до 35 см - яблоня диаметром 27 см
	шт
	1,0

	7
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в
городских условиях, диаметр пня: до 45 см - ясень диаметром 39см
	шт
	1,0

	8
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в
городских условиях, диаметр пня: до 65 см - клен диаметром 63см
	шт
	1,0

	5
	Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый (после корчевки)
	м3/т
	2,53/1,518

	6
	Вывоз мусора контейнерами с утилизацией (16т).
	т/шт
	14,592 / 1,0
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