Приложение 5 к контракту

от «____» ___________ 20___г. № ___________
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

поставка материалов для обустройства ливневой канализации для нужд МБУ «Благоустройство».
Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области.
Предмет Контракта: поставка материалов для обустройства ливневой канализации для нужд МБУ «Благоустройство».
Место поставки товара: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, Белокаменное шоссе, 7-я линия, стр. 13.
Срок поставки товара: с даты заключения контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

Дата и время поставки согласовывается с Заказчиком (пн. – пт. с 8:00 до 16:00). 
Требование заказчика: Гарантийный срок поставщика на товар должен составлять не менее гарантийного срока изготовителя и быть не менее 12 месяцев. Дата изготовления должна быть не ранее 2025г.   
В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика. 

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар. 

Упаковка каждой единицы товара должна обеспечивать защиту от проникновения влаги. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку). Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

Упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке 
и иметь соответствующую маркировку и исключать механические повреждения, деформацию упаковки и сохранность товара при транспортировке и хранении.
Наименование и количество поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	Дождеприемник-бордюр чугунный ДБ-60.60 СЧ20
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	Длина: 600мм
Ширина: 600мм

Высота: 190мм

Класс нагрузки: В125 (12,5т)

Материал: бетон М200

Вес: 73кг

· Материал и долговечность: Изготовлен из высокопрочного серого чугуна марки СЧ20, который обладает высокой устойчивостью к статическим и динамическим нагрузкам, коррозии, воздействию противогололедных реагентов и агрессивных сред. Срок службы изделия достигает 80 лет;

· Герметичность и защита дороги: Конструкция обеспечивает полную герметичность, что предотвращает подтопление дорожного основания, продлевая срок эксплуатации дорожного полотна;
	шт
	10

	2
	Лоток водоотводный бетонный DN300 h360 мм с решеткой чугунной ВЧ (комплект) класс D400
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	Тип: Лоток с решёткой

Ширина сечения: 300 мм (DN300)

Материал: Бетон + чугун

Габариты (ДхШхВ): 1000х400х360

Гидравлическое сечение: DN300

Высота лотка: 360 мм

Линейка: SUPER

Класс нагрузки: D400 - до 40 т

В комплект входит: Лоток, решётка, крепеж
	шт
	10


*Все изображения, представленные в наименовании поставляемого товара, носят информационный характер.
