Приложение 5 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № 


Описание объекта закупки (Техническое задание)
Оказание услуг по изготовлению металлокомпозитной водомерной рейки для контроля уровня воды в пределах двух метров с монтажом и привязкой БСВ
1.Предмет закупки: оказание услуг по изготовлению металлокомпозитной водомерной рейки для контроля уровня воды в диапазоне до 2 метров, включая монтаж и привязку показаний к Балтийской системе высот (БСВ).
2.Основание для закупки: Выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», предписаний Ростехнадзора в т.ч. указанных в акте регулярного обследования гидротехнического сооружения «Плотина пруда на р. Костерка в 0,5 км на юго-восток от д. Шапкино» от 07.07.2024 года.
3.Место оказания услуг: Плотина пруда на р. Костерка в 0,5 км на юго-восток от д. Шапкино.
4.Наименование технических характеристик и сведений объекта:
Год постройки 1972г. В 1988 г. проведена реконструкция.
Земляная плотина
- длина ГТС по гребню 555,0 м; ширина ГТС по гребню 8-9 м; максимальная строительная высота 9,5 м;
Паводковый водосброс
Тип сооружения: шахтный, из монолитного ж/б;
Пропускная способность – 30,7 м3/с;
Аварийный водосброс
В левом плече плотины имеется аварийный водосброс.
Тип – трубчатый, стальные трубы Ду1000, уложенные в 3 нитки;
Пропускная способность при ФПУ – 3,99 м3/с.

5.Функциональное назначение и область применения:
Водомерная рейка предназначена для визуального и (при необходимости) автоматизированного контроля уровня воды на гидрологическом посту. Показания рейки должны быть привязаны к Балтийской системе высот, чтобы обеспечить сопоставимость данных с государственными геодезическими сетями и гидрологическими наблюдениями Росгидромета.

6.Требования к изделию (водомерной рейке):
Материал: металлокомпозит: металлическая несущая основа (сталь коррозионностойкая либо с защитным покрытием) и композитное покрытие, устойчивое к воздействию воды, УФ‑излучения, перепадов температур.
Длина: не менее 2000 мм, с рабочей шкалой на диапазоне 2000 мм. Допускается конструктивное решение с запасом длины для надёжной фиксации в грунте/основании.
Шкала: чёткая, контрастная, устойчивая к истиранию и воздействию воды; шаг делений — 10 мм; оцифровка — через каждые 100 мм. Цифры и деления должны читаться при естественном освещении.
Точность шкалы: отклонение делений не более ±1 мм на длине 1 м.
Крепление: предусмотрены конструктивные элементы для жёсткой фиксации рейки в вертикальном положении (пластины, отверстия под анкеры/болты, закладные детали).
Защита: конструкция должна исключать попадание воды внутрь профиля и вымывание маркировки; при наличии электронных модулей — степень защиты не ниже IP68.

7.Требования к монтажу:
Монтаж выполняется строго в вертикальной плоскости (отклонение не более 2 мм на 1 м длины).
Место установки должно обеспечивать свободный доступ для визуальных наблюдений и обслуживания, а также отсутствие прямого воздействия сильных струй воды, способных исказить показания.
Крепление должно выдерживать расчётные нагрузки от течения, льда и волн.
После установки проводится контроль вертикальности и устойчивости рейки.

8.Требования к геодезической привязке к БСВ:
Привязка к БСВ должна выполняться с привлечением аттестованного геодезического оборудования (нивелир, GNSS‑приёмник) и квалифицированного специалиста.
Точность определения отметки нуля рейки относительно пунктов государственной геодезической сети — не хуже ±5 мм.
В состав работ входят: рекогносцировка, выбор исходных пунктов, измерения, уравнивание, вычисление отметки нуля рейки в БСВ.
Исполнитель предоставляет: 
· ведомость измерений и схему привязки;
· каталог координат и высот (включая отметку нуля рейки в БСВ);
· акт выполненных геодезических работ с подписями и печатями.
Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативами по геодезическим и нивелирным работам (СП, ГОСТ, инструкции Росгеодезии).

9.Требования к приёмке и проверке работоспособности
Проверяется читаемость шкалы, отсутствие деформаций, надёжность крепления.
Результаты фиксируются в акте приёмки с приложением фотофиксации места установки и шкалы.

10.Требования к документации, передаваемой заказчику
Исполнитель обязан передать:
паспорт изделия (с указанием материалов, характеристик, срока службы, условий эксплуатации);
сертификаты/декларации соответствия (при наличии обязательных требований к продукции);
исполнительную документацию по монтажу;
геодезическую документацию (схема привязки высот);
акт приёмки выполненных работ;
инструкцию по эксплуатации и периодическому обслуживанию (при наличии).
11.Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на изделие и монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки.
Все недостатки оказанных услуг, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

12.Сроки и порядок выполнения работ
Срок выполнения работ: 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
Работы выполняются в светлое время суток, при благоприятных погодных условиях.
До начала работ исполнитель согласовывает график и порядок доступа на объект с заказчиком.

13.Обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязан своими силами и средствами оказать услуги в установленные сроки. 
Объемы услуг необходимо выполнять в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
Оказание услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
- Федеральный закон РФ от 21.07.1997г. №1 17-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями).
- Приказ Ростехнадзора от 08.05.2024 № 151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»;
- СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СниП 33-01-2003»;
- СП 131.13330.2020. «Строительная климатология. Актуализированная редакция СниП 23-01-99*»;
- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства Общие правила производства работ»;
- СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов» Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;
- СП 38.13330.2018. «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная редакция СниП 2.06.04-82*»;
- СП 23.13330.2018. «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СниП 2.02.02-85»;
- ГОСТ Р 59873-2021 Гидроэлектростанции. Методика определения критериев безопасности для декларируемых гидротехнических сооружений.
Также, руководствоваться другими нормативно–правовыми актами, в том числе вступившими в силу в период оказания услуг.

14.Требования к исполнителю:
Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемой услуги.
Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед заказчиком.
Наличие квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.
Сбор, хранение, анализ и обмен информацией, содержащей сведения, представляющие государственную тайну, осуществляются Исполнителем в соответствии с законом Российской Федерации «О государственной тайне» и другими действующими нормативными актами, принятыми в соответствии с указанным законом. 
Исполнитель несет ответственность за все финансовые риски, связанные с ущербом или телесными повреждениями участников и других лиц, которые могут возникнуть в результате небрежного или ненадлежащего проведения полевых работ.
[bookmark: _GoBack]Наличие в штате или по договору специалистов с профильным образованием и опытом геодезических работ (подтверждается копиями дипломов, удостоверений, трудовых договоров или договоров ГПХ).
Наличие аттестованного геодезического оборудования с действующими свидетельствами о поверке (копии прикладываются к заявке).
Опыт выполнения аналогичных работ — не менее 3 контрактов за последние 3 года (подтверждается реестром контрактов).

15.Критерии оценки результата и приёмки
Соответствие изделия техническим характеристикам (проверка по паспорту и визуально).
Точность монтажа (вертикальность, устойчивость).
Точность геодезической привязки к БСВ (не хуже ±5 мм).
Полнота и корректность переданной документации.
Отсутствие замечаний по фотофиксации и акту приёмки.


Приложение №1
к описанию объекта закупки (техническому заданию)
Оказание услуг по изготовлению металлокомпозитной
 водомерной рейки для контроля уровня воды в пределах
 двух метров с монтажом и привязкой БСВ


АКТ
приемки выполненных работ
по муниципальному контракту от «__» ___________ 20__ г. № __
 
	г. ________________
	___.___.20__ г.


 
______________________________, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________, с одной стороны и ____________________________ _____________», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем.
 
Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты по муниципальному контракту от «____» ___________ 20__ г. № ____ следующие работы. 
 
	№ 
п/п
	Наименование 
выполненных работ
	Ед. 
изм.
	Кол-во
	Цена, 
руб./коп.
	Сумма, 
руб./коп.

	1
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Итого
	


 

Всего выполнено работ на сумму: ___________________ (_____________________________________________) руб. 00 копеек. Без НДС.

Качество выполненных работ проверено Заказчиком в присутствии Исполнителя и соответствует условиям муниципальному контракту от «__» ___________ 20__ г. № __.

Настоящий акт приемки выполненных работ составлен в двух экземплярах, имеющим одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

Подписи Сторон:


Работы сдал: 
 ___________________________      _______________/______________ 


Работы принял: 

____________________________      _______________/______________         М.П.


