Приложение 1 к описанию объекта товара
[bookmark: _GoBack]Перечень, объемы поставки и сведения о функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристиках товаров:

	№
	Наименование товара
	Ед. измер.
	Кол-во
	Характеристики

	1
	Принтер
[image: ]
	Шт.
	1
	Разрешение 203 dpi
Скорость печати 152 мм/cек
Способ печати монохромная
Метод печати Термопечать, Термотрансферная
Ширина печати 108 мм
Длина печати 279.4 см
Объем печати в день до 3 000 этикеток.
Носители Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу)
Ширина носителя 20 - 112 мм
Макс диаметр рулона носителя 127 мм
Диаметр втулки носителя 1" (25.4 мм), 1.5" (38.1 мм)
Датчики и индикация Датчик зазора, рефлекторный датчик черной метки (перемещаемый), конца ленты, открытой печатающей головки

	2
	Сканер
[image: ]
	Шт.
	1
	Вид сканера Ручной
Подключение к ПК проводное
Поддерживаемые интерфейсы USB
Возможности декодирования 2D
Источник света Имидж
Класс защиты IP52
Цвет черный
Размеры (ШхВхГ) 90х153х62.8 мм

	3
	Этикет-лента 43х25 полуглянец
[image: ]
	Шт.
	15
	Тип печати термотрансферная 
Форма этикетки прямоугольная
Ширина 43 мм
Высота 25 мм
Намотка 1000 шт
Материал бумага полуглянцевая
Цвет белый

	4
	Этикет-лента 58х30 полуглянец
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	Шт.
	1
	Тип печати термотрансферная 
Форма этикетки прямоугольная
Ширина 58 мм
Высота 30 мм
Намотка 900 шт
Материал бумага полуглянцевая
Цвет белый

	5
	Этикет-лента 58х40 полуглянец
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	Шт.
	1
	Тип печати термотрансферная 
Форма этикетки прямоугольная
Ширина 58 мм
Высота 40 мм
Намотка 700 шт
Материал бумага полуглянцевая
Цвет белый

	6
	Риббон для печати на этикетках
[image: ]
	Шт.
	1
	Материал напыления WAX воск
Сторона напыления OUT внешняя
Цвет напыления черный
Ширина ленты 60 мм
Длина ленты 300 м
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