Приложение 5 к контракту
№______________________ от «___» ______ 2026г.

Описание объекта закупки 

1. Наименование объекта закупки: Закупка в 2026 году на оказание услуг  по рубке аварийных деревьев для нужд МБУ "ГХ "Голицыно"

КОЗ2 - 21.202.02.04.03.01.007 - Услуги по покосу травы / рубке / обрезке растительности (условная единица)
КТРУ - 81.30.10.000-00000004 - Услуги по планировке ландшафта
ОКПД2 - 81.30.10.000 - Услуги по планировке ландшафта
[bookmark: _GoBack]2. Место выполнения услуг: Московская область, Одинцовский г.о. на подведомственных территориях МБУ «ГХ «Голицыно» (далее – Объект).
3. Объем и перечень оказанных услуг: общее количество деревьев, назначенных в санитарную рубку на основании Акта обследования древесно-кустарниковой растительности от 30.07.2026 № 352, составляет 5 (пять) шт. на территории Одинцовского городского округа Московской области, и включает в себя: валку деревьев, разделку древесины мягких пород, полученной от валки леса, удаление пней пнедробильной установкой, погрузку и вывоз древесины для утилизации, а также налоговые, страховые и другие обязательные платежи, необходимые для выполнения Работ и всех обязательств по Договору.
4. Срок выполнения услуг: 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора.
5. Общие требования по оказанным услугам:
5.1. Выполнение услуг должно производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности.
5.2. Обеспеченность техникой и оборудованием для выполнения данного вида услуг, в том числе альпинистским снаряжением – обязательно.
5.3. Уборка и вывоз порубочных остатков для переработки должны производиться таким образом, чтобы не создавалось затруднений для автомобильного транспорта и пешеходов. 
5.4. Наличие допуска персонала к работе на высоте – обязательно.
5.5. С целью надлежащего выполнения услуг на Объекте осуществляются следующие технологические операции:
1) снятие мотопилой дерева мягколиственной породы на пень с обрубкой сучьев и раскряжевкой хлыстов на долготьё до 2 м (ограждение или удаление предметов, мешающих валке деревьев, подпил и подруб стволов в сторону валки, валка деревьев, удаление пней пнедробильной установкой). Раскряжевка хлыстов проводится с использованием бензомоторной пилы;
2) погрузка ветвей и снятых деревьев на автотранспорт и укладка в кузов вручную или с использованием механизмов;
3) очистка территории, на которой проведена вырубка, от порубочных остатков;
4) вывоз долготья и порубочных остатков с территории Объекта.
