Приложение № 5
                                                                                                                                                к Контракту № ___
от «__» ________2027г.


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(Техническое задание)

Наименование объекта закупки: Закупка в 2027 году на оказание услуг по обеспечению доступа к сети ЕИМТС (1 полугодие) для нужд МКУ «Служба кладбищ»
Адреса оказания услуг: 
Обеспечение Заказчика Услугой (ВКС) осуществляется по адресу:
Точка доступа: Московская область, г. Одинцово, улица Молодежная, дом 18, помещение 3/3
КОЗ2: 21.205.08.01.01.02.138 - Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям, пропускная способность от 100 (Мбит/с)
ОКПД2: 61.10.43.000 - Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям	
Пропускная способность ≥ 100 Мегабит в секунду
[bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 30.06.2027.
1 Термины и определения
ЕИМТС – единая интегрированная мульти сервисная телекоммуникационная сеть Правительства Московской области.
Зона ответственности Оператора – технические средства и системы передачи, находящиеся во владении и под управлением Оператора, за которые Оператор несет ответственность.
МУС (муниципальный узел связи) – площадка ЕИМТС, расположенная в администрации муниципального района Московской области.
Оборудование Абонента – компьютерное или телекоммуникационное оборудование, которое подключается на Объекте к Оконечному оборудованию Оператора.
Объект – это точка (место, помещение), принадлежащая(ее) Абоненту, в которой (котором) Оборудование Абонента соединяется через физический интерфейс с Оконечным оборудованием Оператора. На Объекте разграничивается ответственность между Оператором и Абонентом.
Оконечное оборудование Оператора – телекоммуникационное оборудование, устанавливаемое Оператором для организации Услуги на Объектах Абонента и используемое Оператором для оказания Услуги. Оборудование Абонента подключается к Оконечному оборудованию Оператора в Точке подключения.
Последняя миля – система передачи данных, соединяющая магистральное оборудование Оператора с Оконечным оборудованием Оператора на Объекте.
Сеть (Сеть Оператора) – технологическая система связи Оператора, предназначенная для оказания Услуг.
Технологический перерыв – временной период, необходимый для выполнения работ, обусловленных технологическими особенностями Сети, и проводимыми на каналообразующем оборудовании Сети, на линейно-кабельных сооружениях Сети Оператора, на станционном оборудовании, которые сопровождаются временным прекращением оказания Услуг Абоненту.
ТЗ (техническое задание) – настоящее техническое задание.
Точка подключения – это точка (место), в которой (котором) Оконечное оборудование Оператора соединяется через физический интерфейс с Оборудованием Абонента. В Точке подключения разграничивается ответственность по обеспечению предоставления Услуги между Зоной ответственности Оператора и Абонента.
Услуга – телекоммуникационная услуга связи, подлежащая оказанию Оператором Абоненту в соответствии с ТЗ. Виды оказываемых Услуг определены в ТЗ.
Ухудшение качества Услуги – любое ухудшение качества предоставляемой Услуги по отношению к требованиям к качеству Услуги, установленными в ТЗ, в том числе частичное или полное прекращение предоставления Услуги.
L2VPN – виртуальная частная сеть, обеспечивающая транспортировки между Объектами информации в формате Ethernet кадров через Сеть Оператора, защищенная от несанкционированного доступа из сетей третьих лиц.
2 Виды и описание Услуг
2.1 Виртуальный канал связи (ВКС).
Услуга «Виртуальный канал связи» – предоставление виртуального канала связи, организованного по технологии L2VPN, созданного в Сети Оператора.
ВКС предназначен для соединение территориально распределенных Объектов в сеть с заданной топологией и доступом к сервисам ЕИМТС.



3 Состав Услуг и условия их оказания
3.1 Виртуальный канал связи.
3.1.1 Оператор организует на Сети изолированную виртуальную частную сеть для Абонента в соответствии с перечнем адресов подключения.
3.1.2 Услуга предоставляется со стандартными стыками (интерфейсами) на Объекте - GigabitEthernet (1000BASE-T или 1000BASE-LX). Услуга предоставляются с симметричной скоростью передачи данных.
3.1.3 Оператор осуществляет организацию и техническую поддержку ВКС.
3.1.4 Оператор обеспечивает постоянный доступ к сети ЕИМТС
4 Границы Зоны ответственности
4.1 Граница зоны ответственности Оператора проходит на Оконечном оборудовании Оператора.
4.2 Соединительный шнур от Оконечного оборудования Оператора до Оборудования Абонента находится в Зоне ответственности Абонента.
5 Требования к качеству Услуг и характеристики Услуг
5.1 Услуга ВКС должна предоставляться со следующими параметрами качества обслуживания:
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	Время задержки пакетов, не более
	мс
	15

	Вариация времени задержки пакетов, не более
	мс
	10

	Потери пакетов, не более
	%
	0,1

	Минимальная пропускная способность канала связи, не менее
	Мбит/с
	500

	MTU, не менее
	байт
	1550


5.2 Услуга ВКС должна предоставляться с пропускной способностью не менее 50 Мбит\с
6 Требования к доступности Услуг
6.1 Оператор должен оказывать Услуги в круглосуточном режиме (7 дней в неделю, 24 часа в сутки) в течение всего срока оказания Услуги.
6.2 Оператор вправе проводить Технологические перерывы.
6.3 Во время Технологического перерыва все случаи отсутствия Услуги и ухудшения качества предоставления Услуги не должны учитываться Абонентом при условии, что Абонент был предупрежден заранее Оператором о Технологическом перерыве.
6.4 Суммарное время Технологических перерывов не должно превышать для одного Объекта 8 (восьми) часов в течение календарного месяца.
6.5 Суммарное время восстановления Услуги Оператором при устранении неисправностей, повлекших Ухудшение качества Услуги, в зоне ответственности Оператора, не связанных с повреждением Последней мили или магистральных кабельных систем, должно составлять для одного Объекта не более 8 (восьми) часов в течении календарного месяца.
6.6 Суммарное время восстановления Услуги Оператором при устранении неисправностей, повлекших Ухудшение качества Услуги, в зоне ответственности Оператора, связанных с повреждением Последней мили или магистральных кабельных систем, должно составлять для одного Объекта не более 24 (двадцати четырех) часов в течение календарного месяца.
7 Гарантийные обязательства
7.1 Оператор гарантирует качество оказываемых Услуг и работоспособность оборудования в соответствии с требованиями Контракта на весь период оказания Услуг.
8 Требования к Последней миле
8.1 Оператор должен использовать Последнюю милю до Объекта, построенную на базе волоконно-оптической кабельной линии, исходя из принципа наибольшего приближения волоконно-оптическая кабеля на Объекте согласно архитектурам: FTTB (Fiber to the Building) – волокно до здания или FTTH (Fiber to the Horne) – волокно до помещения (кабинета или серверной).
9 Иные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
9.1 Исполнитель должен иметь действующие лицензии на оказание услуг связи в соответствии с п.36 ст.12 99 ФЗ от 04.05.2011 № 99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ст.29 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «О связи», постановления Правительства РФ от 30.12.2020 № 2385 (ред. от 26.02.2022) «О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:
-на услуги связи по предоставлению каналов связи;
-на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.


