Приложение 5 к контракту 

№ ________ от «__»______2026 г.

Техническое задание 

на оказание услуг по замене блока СКЗИ в тахографе автомобиля МАЗ - 650108 гос. № А467УН790
Срок оказания услуг: в течении 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Место оказания услуг: Московская область, г. Луховицы ул. Куйбышева д. 233

Основание:

- Приказ Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020 года No 438 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами»;

- Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ 

1. Требования к оборудованию, используемое при оказании услуг
1.1 Оборудование должно быть произведено не ранее 2026 года.

1.2 Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстанов​ленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

1.3 Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ.

1.4 Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

1.5 Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Тара и упаковка входят в цену товара.

1.6 Гарантийный срок  на устанавливаемое оборудование должен соответствовать срокам, установленным заводом - изготовителем, и должен  составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Заказчиком Акт сдачи-приемки услуг.

2. Требования к проведению монтажных работ по установке, активации и калибровке цифровых тахографов

Работы по замене блока СКЗИ тахографа должны производиться обученным персоналом согласно: Приказу Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых  тахографами,  правил  использования,  обслуживания  и  контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства;

Правовое основание оказания услуг:

        Приказ Федеральной Службы Безопасности Российской федерации (ФСБ России)

 от 9 февраля 2005 г. №66 «Об утверждении положения разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-205)

- Приказ Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 октября 2020 года No 438 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами»;

3. Требования к исполнителю

Исполнитель обязан быть в реестре допущенных сервисных центров, указанных на сайте ФБУ Росавтотранс в разделе «Тахографический контроль РФ».

Исполнитель, осуществляющий работы по замене, активации, калибровке тахографа с блоком СКЗИ должен иметь лицензию ФСБ РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 313 (ред. от 18.05.2017) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"

Сведения о Мастерской исполнителя должны быть внесены в Перечень мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов, опубликованный на официальном сайте Росавтотранс, в разделе «Система тахографического контроля РФ».

Исполнитель должен предоставить сертификат соответствия требованиям нормативных документов: «Правилам оказания услуг (выполнения работ) по ТО и Р АМТС», утвержденных ППРВ от 11.04.2001 г. №290 (п.п. 3-18,21,24-28,30,34-36,40,45), ГОСТ 33997-2016.

4. Перечень оказываемых услуг

Нахождение Исполнителя в радиусе не более 25 км от места нахождения Заказчика - г. Луховицы ул. Куйбышева д. 233, либо выезд Исполнителя по месту нахождения Заказчика.

В состав оказываемых услуг должен входить блок СКЗИ и работы по замене, активации и калибровке.

Исполнитель должен выполнить пуско-наладочные работы оборудования в следующем 

количестве:

	№ п/п
	Наименование Услуг
	Кол-во



	1
	Блок СКЗИ (НКМ - 3.1)  тахографа  
	1

	2
	Замена блока СКЗИ (включает деактивацию старого блока и активацию нового блока)
	1

	3
	Калибровка тахографа
	1


Приборы и оборудования должны иметь сертификат соответствия. Блок СКЗИ должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, должен быть внесен в государственный реестр средств измерения. Весь товар должен соответствовать ГОСТу или ТУ, а также требованиям предъявляемым законодательством к поставляемому товару. Материалы, изделия и оборудование, применяе​мые при установке и монтаже поставленного оборудования, должны соответствовать требованиям сер​тификации, безопасности и иным, если такие требования предъявляются действующим законода​тельством Российской Федерации. Ответственность за несоблюдение данных правил несет Исполнитель. 
В процессе работ должна быть проведена замена блока СКЗИ, поверка тахографа как средство измерения и активация блока СКЗИ тахографа, выполнены монтаж и калибровка тахографа на транспортном средстве, пломбирование, с последующим проведением инструктажа персонала Заказчика по работе с тахографами.

Тахографы должны быть откалиброваны на любом транспортном средстве вне зависимости от типа коробки передач.

После активации и замены блоков СКЗИ, а так же калибровки и наладки тахографов, модернизации и поверки Исполнитель обязан передать Заказчику всю техническую документацию на устанавливаемое оборудование (паспорта, формуляры, инструкции), которая должна быть на русском языке, а также сертификат калибровки. 

Исполнитель должен иметь возможность удаленного обучения водителей автотранспортного предприятия (владельцев ТС) по работе с тахографом.

Список транспортных средств, подлежащих оснащению тахографами

МАЗ - 650108 гос. № А467УН790
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: 

 Исполнитель несет гарантийные обязательства на оказанные услуги. После установки пломб выдает сертификат о проведении калибровки контрольного устройства. Гарантии на комплектующие определяются документацией предприятий – изготовителей этого оборудования. 

Исполнитель обязуется использовать для оказания услуг комплектующие, качество которых отвечает требованиям действующих нормативных актов. 

После оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую техническую документацию на установленное оборудование.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, своими силами и за свой счет оказать услуги по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации тахографа. Прибытие специалиста с момента подачи заявки должно составлять не более 1 дня. Возможность круглосуточного, в том числе в праздничные и выходные дни, обеспечения технической поддержкой приборов контроля.  

Ответственный за составление описания объекта закупки

Начальник транспортного отдела ____________/А.А. Аристов/
