Приложение 5 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

1. Объект закупки: Поставка ультразвуковой мойки для предстерилизационной очистки стоматологического инструмента.
2. Описание объекта закупки:

	№
	Наименование 
	Количество

	1
	ультразвуковая мойка для предстерилизационной очистки стоматологического инструмента
	1 шт.



Технические характеристики поставляемого товара указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию
3. Требования к качеству товара:                                                                                    
Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать требованиям Российской Федерации.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
Товар не должен ранее находиться в эксплуатации у поставщика и (или) третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 
Не допускается поставка выставочных и (или) опытных образцов товара.
Не допускается несоответствие поставляемого товара характеристикам, установленными предприятием-изготовителем и настоящего описания объекта закупки.
Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Поставщик должен гарантировать замену некачественного поставленного товара в течение 2 (двух) календарных дней.

4. Качественные характеристики товара:
	Товар должен соответствовать настоящему описанию объекта закупки. 
	Качество товара удостоверяется действующими документами (регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия и (или) иными документами, устанавливающими требования к качеству).

5. Требования к упаковке и маркировке товара:
Товар должен поставляться в заводской упаковке производителя, исключающей его повреждение и порчу, не иметь вмятин, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.
Упаковка товара должна содержать все признаки, установленные производителями: голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.). 
Поставщик должен обеспечивать упаковку товара, способствующую предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.
Поставщик поставляет Товары заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет с надлежащим образом оформленными транспортно-сопроводительными документами. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет.

6. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию:
Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.
Гарантия на поставляемый Товар должна составлять не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего документа приёмки.
Поставщик, в течение всего гарантийного срока, должен гарантировать замену поставленного Товара при обнаружении скрытого брака или несоответствия требованиям, указанным в настоящем описании объекта закупки. Товар подлежит замене на качественный, того же ассортимента, за счет Поставщика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявления заказчиком об обнаруженном браке или о несоответствии Товара требованиям, указанным в настоящем описании объекта закупки.

7. Сроки поставки: поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявки от Заказчика.

8. Поставка товара осуществляется по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д 338. Доставка, выгрузка и перемещение Товара до места хранения на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.





Приложение №1
Описание объекта закупки
	Рабочий объем ванны
	15±3 л

	Полный объем ванны
	28 л

	Внешние габариты
	610 х 325 х 400 мм

	Внутренние габариты
	500 х 290 х 195 мм

	Диапазон длительности обработки
	1-15±0,25 мин

	Вес
	20 кг

	Количество ультразвуковых излучателей
	6 штук

	Количество ультразвуковых генераторов
	2 штуки

	Рабочая частота ультразвуковых колебаний
	35±2 кГц

	Выходная мощность генератора
	250±50 В·А

	Уровень шума, не более
	67 дБ·А

	Нагрев рабочего раствора
	имеется - встроенный нагреватель

	Время готовности установки к работе при подогреве моющего раствора до температуры 50±2 °С, не более
	60 минут

	Диапазон температур нагрева моющего раствора
	25-60 °С

	Дискретность установки температуры нагрева моющего раствора
	4±0,5 °С

	Питание от сети переменного тока
	220В, 50Гц

	Мощность, потребляемая установкой от сети, не более
	1500 В·А

	Установка рассчитана на работу в повторно–кратковременном режиме
	30÷40 минут работа,
10÷15 минут пауза

	Средняя наработка на отказ, не менее
	1500 ч

	Средний срок службы установки, не менее
	5 лет

	По электробезопасности установка соответствует ГОСТ 12.2.025-76 и выполнена как изделие класса I с рабочей частью типа Н.



