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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk241845828][bookmark: _Hlk241847164][bookmark: _Hlk214541732][bookmark: _GoBack]на поставку Счетчика воды турбинного.
 
1. Наименование предмета договора – поставка Счетчика воды турбинного ДЕКАСТ СТВХ-80 
2. Наименование Заказчика – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Кривандино муниципального округа Шатура»
3. Место поставки товара – товар поставляется силами и средствами Поставщика в ассортименте и количестве согласно настоящему Техническому заданию по адресу: Московская обл., м.о. Шатура, п.ЦУС «Мир», д.14.
4. Срок поставки - в течение 10 дней с момента размещения заявки в системе ПИК
4.1.  Количество поставляемых товаров:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во (шт.)
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	Счетчик воды турбинный ДЕКАСТ СТВХ-80 
	Промышленные турбинные счетчики устанавливаются на объекты с большим расходом воды — производства, водоканалы, спортивные объекты. Промышленные приборы учета воды характеризуются большими диаметрами (от 50 мм), высокими метрологическими характеристиками, надежностью и точностью.
Технические характеристики ДЕКАСТ СТВХ-80 
Материал
чугун, пластик
Материал корпуса
чугун
Установочная длина со сгонами
225 мм
Для горячей воды
нет
Для холодной воды
да
Номинальный диаметр (условный проход)
80 мм
Присоединительный размер (корпус счетчика)
фланцевое соединение
Присоединительный размер (сгон)
фланцевое соединение
Сгоны в комплекте
нет
Установочная длина без сгонов
225 мм
Расход номинальный
120 м³/ч
Расход максимальный
200 м³/ч
Максимальная рабочая температура теплоносителя
50 °С
Импульсный выход
нет
Фланцевое присоединение
да
Межповерочный интервал на горячую воду
нет
Межповерочный интервал на холодную воду
6 лет
Расход минимальный
0.5 м³/ч
Мокроходный
нет
Тип устройства
турбинный
Метрологический класс точности
В
Цена импульса (литр/имп)
нет
Максимальное рабочее давление
16 бар
Обратный клапан
нет
Термодатчик
нет
Антимагнитный
да
Степень защиты корпуса
67 IP
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5. Требования к качеству и безопасности Товара
5.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в разделе 4.1. настоящего технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.
5.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Требования к упаковке Товара	
6.1. Товар должен быть упакован обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.




