Приложение № 5 к Контракту
№ __________ от «__» ______2026г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Наименование объекта закупки:
Поставка электроинструмента
Муниципальный заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка».
Предмет закупки
	№
	Наименование
	Описание

	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Дисковая пила электрическая

Гарантийный срок: 
12 месяцев

	Бренд ЗУБР ЗПТ-305-1800 ПЛ
	штука
	1

	2. 
	
	Функция протяжки - есть
	
	

	3. 
	
	Диаметр диска - 305 мм
	
	

	4. 
	
	Мощность - 1 800 Вт
	
	

	5. 
	
	Тип двигателя - щеточный
	
	

	6. 
	
	Посадочный диаметр диска - 30 мм
	
	

	7. 
	
	Мах ширина пропила под углом 90° - 340 мм
	
	

	8. 
	
	Мах ширина пропила под углом 45° - 235 мм
	
	

	9. 
	
	Мах глубина пропила под углом 90° -105 мм
	
	

	10. 
	
	Мах глубина пропила под углом 45° - 60 мм
	
	

	11. 
	
	Регулировка глубины реза -Да
	
	

	12. 
	
	Наличие лазера - Да
	
	

	13. 
	
	Наличие защитного кожуха - Да
	
	

	14. 
	
	Длина кабеля  - 2 м
	
	

	15. 
	
	Напряжение питания  220 В
	
	

	16. 
	Дрель электрическая 

Гарантийный срок: 
12 месяцев

	Бренд - Hanskonntr HJS0811LPE
	штука
	1

	17. 
	
	Тип - Дрель ударная
	
	

	18. 
	
	Тип двигателя - щеточный
	
	

	19. 
	
	Мощность - 710 Вт
	
	

	20. 
	
	Тип патрона - ключевой
	
	

	21. 
	
	Блокировка шпинделя - нет
	
	

	22. 
	
	Число скоростей - 1
	
	

	23. 
	
	Регулировка оборотов - нет
	
	

	24. 
	
	Наличие удара - да
	
	

	25. 
	
	Частота ударов - 48000 уд/мин
	
	

	26. 
	
	Наличие реверса - да
	
	

	27. 
	
	Max диаметр сверления (металл) - 13 мм
	
	

	28. 
	
	Мах диаметр сверления (дерево) - 25 мм
	
	

	29. 
	
	Мах диаметр сверления (кирпич) - 13 мм
	
	

	30. 
	
	Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - да
	
	

	31. 
	
	Частота вращения шпинделя - 3 200 об/мин
	
	

	32. 
	
	Мах диаметр сверления (бетон) - 13 мм
	
	

	33. 
	Электролобзик электрический
Гарантийный срок: 
12 месяцев

	Тип - с маятниковым ходом
	штука
	[bookmark: _GoBack]1

	34. 
	
	Мощность - 860 Вт
	
	

	35. 
	
	Маятниковый ход - да
	
	

	36. 
	
	Функция сдува опилок - да
	
	

	37. 
	
	Форма ручки - скобовидная
	
	

	38. 
	
	Наличие лазера -нет
	
	

	39. 
	
	Наличие подсветки - есть
	
	

	40. 
	
	Наличие быстрой замены пилки - есть
	
	

	41. 
	
	Наличие плавного пуска - нет
	
	

	42. 
	
	Наличие защитного экрана - есть
	
	

	43. 
	
	Литая подошва - да
	
	

	44. 
	
	Мах толщина пропила (дерево) - 120 мм
	
	

	45. 
	
	Мах толщина пропила (металла) - 12 мм
	
	

	46. 
	
	Ход пилки - 23 мм
	
	

	47. 
	
	Регулировка оборотов - есть
	
	

	48. 
	
	Регулировка наклона подошвы без инструмента - да
	
	

	49. 
	
	Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой -нет
	
	

	50. 
	
	Легкий доступ к щеткам - нет
	
	

	51. 
	
	Возможность подключения к пылесосу -есть
	
	

	52. 
	
	Антивибрационная система - нет
	
	

	53. 
	
	Длина кабеля - 4 м
	
	

	54. 
	
	Пилки в комплекте - 1
Число ходов - 500-3000 ход/мин
	
	

	55. 
	
	Бренд - Hanskonner HJS0811LPE
	
	

	56. 
	Лобзик на АКБ
Гарантийный срок: 
12 месяцев

	Тип двигателя бесщеточный
	штука
	1

	57. 
	
	Маятниковый ход да
	
	

	58. 
	
	Тип ручки скобовидная
	
	

	59. 
	
	Регулировка оборотов да
	
	

	60. 
	
	Количество аккумуляторов в комплекте нет
	
	

	61. 
	
	Серия аккумулятора POWERALL 24V
	
	

	62. 
	
	Наличие быстр. зам. Пилки да
	
	

	63. 
	
	Наличие подсветки да
	
	

	64. 
	
	Регулировка наклона подошвы без инструмента  нет
	
	

	65. 
	
	Литая подошва нет
	
	

	66. 
	
	Металлический корпус нет
	
	

	67. 
	
	Возможность подключения к пылесосу нет
	
	

	68. 
	
	Мах толщина пропила (дерево) 90 мм
	
	

	69. 
	
	Мах толщина пропила (металла) 20 мм
	
	

	70. 
	
	Тип аккумулятора Li-lon
	
	

	71. 
	
	Напряжение аккумулятора 24 В
	
	

	72. 
	
	Емкость аккумулятора нет А*ч
	
	

	73. 
	
	Время заряда без аккумулятора в комплекте ч
	
	

	74. 
	
	Пилки в комплекте 1 шт
	
	

	75. 
	
	Число ходов 3000 ход/мин

	
	

	76. 
	
	Ход пилки 26 мм
	
	

	77. 
	
	Бренд GreenWorks GD24JS90
	
	

	78. 
	Сварочный аппарат
Гарантийный срок: 
12 месяцев

	Класс товара Бытовой
	Штука 
	1

	79. 
	
	Напряжение 220 В
	
	

	80. 
	
	Max мощность 7.2 кВт
	
	

	81. 
	
	Min ток 10 А
	
	

	82. 
	
	Max ток 190 А
	
	

	83. 
	
	Режим работы DC
	
	

	84. 
	
	Мин. диаметр электрода 2 мм
	
	

	
	
	Мах. диаметр электрода 5 мм
	
	

	85. 
	
	ПВ (продолжительность включения) 70 %
	
	

	86. 
	
	Степень защиты IP21
	
	

	87. 
	
	Наличие сетевой вилки есть
	
	

	88. 
	
	Min входное напряжение 140 В
	
	

	89. 
	
	Разъем для сварочного кабеля DX25
	
	

	90. 
	
	TIG сварка нет
	
	

	91. 
	
	Рабочая температура окружающей среды от -10 до +40 °С
	
	

	92. 
	
	Форсаж дуги нерегулируемый
	
	

	93. 
	
	Горячий старт нерегулируемый
	
	

	94. 
	
	Напряжение холостого хода  80 В
	
	

	95. 
	
	Антизалипание да
	
	

	96. 
	
	Наличие пульта ДУ нет
	
	

	97. 
	
	Диаметр электр/провол  2-5/- мм
	
	

	98. 
	
	Бренд Ресанта САИ 190 65/2

	
	

	99. 
	Зарядное устройство
	Зарядное устройство BRAIT BС20-2 4PU PRO
	штука
	2

	100. 
	
	Тип заряжаемых аккумуляторов  Li-ion
	
	

	101. 
	
	Количество заряжаемых аккумуляторов 1
	
	

	102. 
	
	Напряжение заряжаемых аккумуляторов 20 В
	
	

	103. 
	
	Устройство аккумулятора слайдер
	
	

	104. 
	Дрель-шуруповерт аккумуляторная
	Тип двигателя бесщеточный
	штука
	1

	105. 
	
	Max крутящий момент  35 Нм
	
	

	106. 
	
	Жестк. вращ. Момент 35 Нм
	
	

	107. 
	
	Мягк.вращ. момент 29 Нм
	
	

	108. 
	
	Тип аккумулятора Li-Ion
	
	

	109. 
	
	Напряжение аккумулятора 24 В
	
	

	110. 
	
	Емкость аккумулятора 2 А*ч
	
	

	111. 
	
	Устройство аккумулятора слайдер
	
	

	112. 
	
	Количество аккумуляторов в комплекте 1
	
	

	
	
	Наличие удара нет
	
	

	113. 
	
	Ленточные (магазинные) нет
	
	

	114. 
	
	Наличие реверса да
	
	

	115. 
	
	Наличие подсветки да
	
	

	116. 
	
	Тормоз двигателя есть
	
	

	117. 
	
	Тип патрона быстрозажимной
	
	

	118. 
	
	Крепление патрона 1/2
	
	

	119. 
	
	Блокировка шпинделя да
	
	

	120. 
	
	Размер зажимаемой оснастки 2-13 мм
	
	

	121. 
	
	Min размер оснастки 2 мм
	
	

	122. 
	
	Мах размер оснастки 13 мм
	
	

	123. 
	
	Число скоростей 2
	
	

	124. 
	
	Частота вращения шпинделя 0-380/0-1450 об/мин
	
	

	125. 
	
	Max частота вращения шпинделя 1450 об/мин
	
	

	126. 
	
	Max диаметр шурупа 28 мм
	
	

	127. 
	
	Max диаметр сверления (металл) 13 мм
	
	

	128. 
	
	Мах диаметр сверления (дерево) 28 мм
	
	

	129. 
	
	Время заряда 1 ч
	
	

	130. 
	
	Универсальный аккумулятор есть
	
	

	131. 
	
	Число ступеней крутящего момента 18+1
	
	

	132. 
	
	Зарядное устройство в комплекте есть
	
	

	133. 
	
	Дополнительная рукоятка нет
	
	

	134. 
	
	Наличие фонаря в комплекте нет
	
	

	135. 
	
	Емкость аккумулятора 2 А*ч
	
	

	136. 
	
	Наличие реверса да
	
	

	137. 
	
	Тип аккумуляторный
	
	

	138. 
	
	Серия аккумулятора GreenWorks POWER ALL
	
	

	139. 
	
	Съемный патрон да
	
	

	140. 
	
	Быстросъемный патрон нет
	
	

	
	
	Крепление на ремень да
	
	

	141. 
	
	Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели нет
	
	

	142. 
	Рубанок электрический
	Тип электрорубанок
	штука
	1

	143. 
	
	Модель Ресанта Р-110СТ
	
	

	144. 
	
	Класс  профессиональный
	
	

	145. 
	
	Тип двигателя  щеточный
	
	

	146. 
	
	Мощность   1300 Вт
	
	

	147. 
	
	Ширина строгания   110 мм
	
	

	148. 
	
	Максимальная глубина строгания  3 мм
	
	

	149. 
	
	Максимальное число оборотов   15000 об/мин
	
	

	150. 
	
	Защита обрабатываемой поверхности (паркинг)  есть
	
	

	151. 
	
	Количество V-образных канавок на подошве   3
	
	

	152. 
	
	Сторона отвода стружки   вправо
	
	

	153. 
	
	Уровень шума  85 дБ
	
	

	154. 
	
	Плавный пуск   есть
	
	

	155. 
	
	Защита от случайного нажатия есть
	
	

	156. 
	
	Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой  нет
	
	

	157. 
	
	Параллельный упор   есть
	
	

	158. 
	
	Возможность стационарной установки   есть
	
	

	159. 
	
	Возможность подключения к пылесосу   есть
	
	

	160. 
	
	Регулировка глубины строгания  есть
	
	

	161. 
	
	Выборка четверти (фальца)  есть
	
	

	162. 
	
	Защита от перегрузок  нет
	
	

	163. 
	
	Тип питания от сети
	
	

	164. 
	
	Напряжение сети 230 В
	
	

	165. 
	
	Длина провода 2 м
	
	

	166. 
	Многофункциональный аккумуляторный инструмент-реноватор
	
	штука
	1

	167. 
	
	Тип двигателя щеточный
	
	

	168. 
	
	Электр. регулировка оборотов есть
	
	

	169. 
	
	Угол колебаний 3 град
	
	

	170. 
	
	Тип соединения OQIS
	
	

	171. 
	
	Количество насадок в наборе 3 шт
	
	

	172. 
	
	Тип аккумулятора Li-lon
	
	

	173. 
	
	Емкость аккумулятора нет А*ч
	
	

	174. 
	
	Напряжение 18 В
	
	

	175. 
	
	Быстросъемное крепление да
	
	

	176. 
	
	Подсветка да
	
	

	177. 
	
	Наличие виброручки нет
	
	

	178. 
	
	Класс товара бытовой
	
	

	179. 
	
	Частота колебаний 5000-20000 кол/мин
	
	

	180. 
	
	Возможность подключения к пылесосу есть
	
	

	
	
	Количество аккумуляторов в комплекте нет
	
	

	181. 
	
	Источник питания от аккумулятора
	
	

	182. 
	Фен строительный электрический 

	Мощность  2000 Вт
	штука
	1

	183. 
	
	Рабочая температура  50-600 °С
	
	

	184. 
	
	Тип пистолетный
	
	

	185. 
	
	Тип двигателя щеточный
	
	

	186. 
	
	Режим холодной продувки  да
	
	

	187. 
	
	Регулировка температуры  плавная
	
	

	188. 
	
	Расход воздуха  300/500 л/мин
	
	

	189. 
	
	Количество насадок в наборе   4
	
	

	190. 
	
	ЖК-дисплей  да
	
	

	191. 
	
	Длина кабеля  2 м
	
	

	192. 
	
	Min рабочая температура  50 °С
	
	

	193. 
	
	Защита от перегрева да
	
	

	194. 
	
	Бренд  Интерскол ФЭ-2000ЭМ 385.0.1.00
	
	


Требования к качеству товара: 
Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов), свободно распространяться на территории Российской Федерации.
Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
Товар должен иметь паспорт, Российский сертификат соответствия, соответствовать требованиям ГОСТ и иных официально установленных нормативных документов и подтверждение сертификатом качества.  
Гарантийный срок: 12 месяц
Место поставки товара: Московская область, Наро-Фоминский район, р.п. Селятино, ул. Клубная д. 7.
Сроки поставки товара: Общий срок поставки в соответствии с Приложением № 2 к Контракту.
Контактная информация:
Адрес электронной почты        mbu.khs@mail.ru
Телефон                                      8-903-187-10-63
Контактное лицо:                      Толмачев Николай Григорьевич 

