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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    1. Наименование объекта закупки: Поставка запасных частей к ПКЛ-70 для нужд филиала "Русский лес" ГАУ МО "Мособллес"
   2. Место поставки товара (запасных частей): Поставка товара производится по адресу: 142200, Российская Федерация, Московская область, городско округ Серпухов, город Серпухов, улица Ворошилова, д.23, помещ.5, в рабочие дни с 9 до 17 перерыв с 13.00-14.00, в предвыходные и   предпраздничные дни с 9 до 15.45, перерыв с 13.00-14.007.
   3. Срок поставки товара(запасных частей): Товар доставляется Поставщиком за свой счет, своими силами и средствами Заказчику в течении 1 рабочего дня с даты заключения Договора.. Разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
    4. Количество поставляемого товара:
	
	Наименование объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Комплект лемехов левый-правый с крепежом ПКЛ-70 ПКЛ.01.02.001/-01
	шт
	2

	2
	Комплект грудь отвала левая-правая с крепежом ПКЛ.01.04.001/-01
	шт.
	2

	3
	Комплект крыло левое-правое с крепежом ПКЛ.01.04.002/-01
	шт.
	2

	4
	 Накладка лемеха ПКЛ.01.02.003
	шт.
	2



   5. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:
 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации. Нарушение целостности упаковки, наличие на ней следов механических повреждений не допускается.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. 
Если товар окажется дефектным или несоответствующим условиям Договора, Поставщик обязан по адресованной ему Заказчиком претензии в виде письменного документа, направленного посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи, либо в виде электронного документа, в течение 5-ти дней безвозмездно заменить дефектный товар.  

Гарантийный срок, устанавливается заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев, начиная с момента передачи товара Заказчику.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и/или дефектов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает об этом Поставщику письменно или по электронной почте. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения сообщения, за свой счет устранить обнаруженные недостатки либо произвести замену некачественного Товара.

Дата выпуска - не ранее 01.01.2026 г., при условии соблюдения правил хранения.
Некачественный или некомплектный Товар считается не поставленным.
         6. Перечень запасных частей к ПКЛ-70:



	№ п/п
	Наименование товара
	Фото
	Технические характеристики

	1
	Комплект лемехов левый-правый с крепежом ПКЛ-70 ПКЛ.01.02.001/-01
	[image: ]
	-Материал – сталь конструкционная, рес-сорно-пружинная.
-Масса, не более, кг – 8,5
-Количество отверстий для крепления к плугу, шт. – 4	-
Диаметр резьбы болта крепления, мм - 16
-Габаритные размеры, мм - 770х140х12

	2
	Комплект грудь отвала левая-правая с крепежом ПКЛ.01.04.001/-01
	[image: ]
	-Материал – сталь конструкционная
повышенной прочности, класс прочности не ме-нее 345.
-Масса, не более, кг – 16,5
-Толщина, не менее, мм – 7
– Габаритные размеры, мм – 862х461х308
-Количество отверстий для крепления, шт. – 6
-Количество радиусов гиба, шт. – 5
-Максимальный радиус гиба, мм - 300

	3
	Комплект крыло левое-правое с крепежом ПКЛ.01.04.002/-01
	[image: ]
	- Материал – сталь конструкционная
повышенной прочности, класс прочности не менее 345.	-
Масса, не более, кг – 17,5
- Толщина, не менее, мм – 7
– Габаритные размеры, мм – 846х476х280
- Количество отверстий для крепления, шт.
– 2

	4
	Накладка лемеха ПКЛ.01.02.003
	[image: ]
	-Материал – сталь конструкционная
повышенной прочности, класс прочности не менее 345.
-Масса, не более, кг – 1
-Толщина, не менее, мм – 7
- Габаритные размеры, мм – 205х50х19
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