Приложение №5
к Договору от «___»__________2026 г №_____


Техническое задание
на Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных гидрантов и пожарных кранов на 2027 год для нужд МАУ «ХЭС МО Чехов»


1.	Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕХОВ"
           
  Место оказания услуг:
1. Административные помещения, гаражные боксы, расположенные по адресу МО, г. Чехов, ул. Лопасненских ополченцев, влад.1. (10 шт.-пожарные гидранты, 10 шт.-пожарные краны)
2.  Гаражные боксы, расположенные по адресу МО, г. Чехов, Советская пл., д.3. (2 шт. –пожарные гидранты)
3. Административное здание, расположенное по адресу МО, г. Чехов, ул. Советская площадь д.3 (13 шт. - пожарные краны, 13 шт. - пожарные гидранты).


[bookmark: _GoBack]Сроки (периоды) оказания услуг: услуги оказываются ежемесячно с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года (включительно).

2.	Основание:
-	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
-	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
-	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
-	ГОСТ 12.1.004. -91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
-	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; 
- ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Методикой проверки работоспособности сетей противопожарного водопровода, согласованной с ГУ МЧС России и иными нормативными документами по пожарной безопасности и регламентами проведения работ;
     -Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
      -ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
       - Руководству (инструкциям) по эксплуатации, Паспортам, техническим описаниям на конкретный тип оборудования.
      - Согласно Федеральному закону от 04.05.2011 г № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 Положения «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», либо утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 Положения «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Подрядчик должен иметь лицензию, выданную МЧС.


3.	Цель услуги: обеспечение исправного состояния (работоспособности) пожарных гидрантов и пожарных кранов.

4.  Характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

5.	Требования к качеству оказания услуг:
-	услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Договора в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество; 
-	услуги должны быть оказаны специалистами в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, с соблюдением на должном уровне требований правил охраны труда, техники безопасности и электробезопасности;
-	при оказании услуг должна быть обеспечена сохранность имущества Заказчика; 
-	качество оказываемых услуг, должны соответствовать требованиям действующего законодательства; 
- Исполнитель обязан безвозмездно устранять недостатки, выявленные Заказчиком в случае некачественного оказания услуг.
- Наличие действующей лицензии «на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с Федеральным законом № 99–ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- Системы, передаваемые на обслуживание Исполнителю должны находиться в исправном и работоспособном состоянии, а также соответствовать технической документации и требованиям действующих нормативных документов. Для определения состояния Систем Исполнитель, при необходимости, производит обследование Систем. 
- Факт выполнения работ Исполнителем по настоящему договору фиксируется в «Журнале регистрации работ по ТО» с расшифровкой объемов. 
- Экстренное техническое обслуживание производится в случае обнаружения Заказчиком сбоев в работе АПС и системы оповещения, а также системы пожаротушения и дымоудаления объектов. По уведомлению Заказчика специалист Исполнителя обязан прибыть на объект для устранения неисправности в максимально сжатые сроки, но не более 8 (часов). Заказчик обязан до прибытия Исполнителя принять меры по устранению (уменьшению) действия факторов, наносящих ущерб. 
- В случае выявления неисправности в Системах, Стороны обязаны составить Акт обследования Системы с указанием характера неисправности и возможных причин их возникновения.
          Все оборудование, используемое Исполнителем для оказания услуг, должно быть сертифицировано.
          Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
         Исполнитель обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц. 
         Перед началом оказания услуг Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации уполномоченного представителя, ответственного за предоставление услуг и представить данное лицо Заказчику.
         При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий договора Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке. 
        При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

6.	Исполнитель обязан:
-     предоставить Заказчику акт с результатами проверки пожарных гидрантов и пожарных кранов.
-	иметь действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности (представить копию лицензии).


7. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)
             
1. Оперативный контроль за оказанием услуг осуществляет Заказчик, либо представитель Заказчика.
2. Приемка оказанных услуг производится ежемесячно путем составления и подписания Сторонами акта оказанных услуг, составленного на основании актов технического обслуживания по каждому объекту, в котором отражается состав и объем оказанных услуг. 
3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата оказания услуг недостатков, в выполненной работе составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.
4.  Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата оказания услуг и оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.
6. По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг (или универсального передаточного документа), а также следующие отчетные и финансовые документы: счет. Заказчик проверяет соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям договора, по результатам проверки подписывает и направляет Исполнителю акт оказанных услуг (или универсального передаточного документа) либо направляет мотивированный отказ от приемки услуг.
7. Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами акта оказанных услуг (или универсального передаточного документа).














	Приложение №1
                                                                                                              к Техническому заданию


Перечень работ

	№
	Вид работ
	Периодичность

	1.
	Техническое обслуживание 
	




1 раз в месяц

	

1.1
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части – трубопроводов, запорной арматуры) 
	

	1.2
	Проверка прочности креплений
	

	1.3
	Проверка наличия и состояния пломб
	

	1.4
	Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры
	

	2.
	Проверка пожарных кранов на водоотдачу 
	1 раз в полгода

	3.
	Перекатка пожарных рукавов
	1 раз в год

	4.
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	
1 раз в квартал

	5.
	Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах
	1 раз в год

	6.
	Гидравлическое испытание кранов (гидрантов), пожарных рукавов, мелкий ремонт крана (гидранта), пожарных стволов, слив воды
	
по необходимости



