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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг доступа к сети Интернет в 2027 году.
1.1. Широкополосный доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет
Код  КОЗ 2: 21.205.08.01.01.02.138 - Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям, пропускная способность от 100 (Мбит/с)
КОД ОКПД2: 61.10.43.000 - Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
КОД ОКВЭД2: 61.10 - Деятельность в области связи на базе проводных технологий
1.2. Предоставление статического IP-адреса.
Код  КОЗ 2: 21.205.08.01.01.02.138 - Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям, пропускная способность от 100 (Мбит/с) 
КОД ОКПД2: 61.10.43.000 - Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям
КОД ОКВЭД2: 61.10 - Деятельность в области связи на базе проводных технологий
1.3. Объем оказываемых услуг: 
	№
	Наименование продукции
	Ед. изм
	Кол-во

	
	
	
	

	1.3.1
	Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет
	*усл. единица
	360

	1.3.2
	Предоставление статического ip адреса
	**усл. единица
	48


*) за 1 усл. ед. принимается 1 календарный месяц оказания услуги на одной точке доступа. В год- 12х30=360
**) за 1 усл. ед. принимается предоставление одного статического ip адреса на 1 календарный месяц. В год- 12х4=48

1.4. Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027





1.5. Адресный перечень объектов:
	
	Точка доступа
	
	Подключение
	Назначение Интернет
подключения

	№
	Адрес подключения
	Обьект
	IP-адрес
	Логин, пароль
	Камера
	Контроллер

	1 
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат,д.12А 
	  Центральный офис предприятия
	
	
	
	

	2 
	МО, г.Котельники, мкр-н Ковровый, д 37 
	 ЦТП Ковровый
	
	
	
	

	3 
	МО, г.Котельники, мкр-н Ковровый, д 37Б 
	 ВЗУ Ковровый
	
	
	
	

	4 
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, д 41 Б 
	 Аварийная служба
	
	
	
	

	5 
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача,д.60А, около д.12А 
	 ВЗУ БД( склад)
	
	
	
	

	6 
	МО, г.Котельники, . Кузьминская, стр. 19/1 
	  ЦТП Кузьминская
	
	
	
	

	7 
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача,д.8Б, ВЗУ 
	 Диспетчерская
	
	
	
	

	8 
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача, д.21 А  
	 ЦТП
	
	
	
	

	9 
	МО,г.Котельники, микрорайон Белая Дача, I квартал (г.Котельники, 2-ой Покровский пр-д, д. 2а) 
	ЦТП
	
	
	
	

	10
	МО, г. Котельники, 2-ой Покровский проезд, дом 10 строение №1
	 ЦТП
	
	
	
	

	11
	МО, г. Котельники, проезд 2-й Покровский, 
стр 12Б
	 ЦТП
	
	
	
	

	12
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, д.12А 
Наш Дом 
	 Офис – Наш Дом
	
	
	
	

	13
	МО, г.Котельники, мкр-н Южный, стр.6 
	 ЦТП-3 Южный
	
	ur-819/23-1, 237497
	
	

	14
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, стр.8А 
	 ИТП жилого дома
	
	ur-819/23-3, 354010
	
	

	15
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, стр.18А 
	 ИТП жилого дома
	
	ur-819/23-2, 923925
	
	

	16
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача, стр.12Б 
	 ЦТП-3 БД
	
	ur-819/23-4, 343843
	
	

	17
	МО, г.Котельники, ул.Кузьминская, стр.11/2 
	 ЦТП-6
	
	ur-819/23-5, 465967
	
	

	18
	МО, г.Котельники, ул.Кузьминская, стр.7А 
	 ЦТП-12
	
	ur-819/23-6, 758806
	
	

	19
	МО, г.Котельники, 3-й Покровский проезд, стр 2/2 
	 ЦТП-13
	
	
	
	

	20
	Дзержинское шоссе, д.1А
	Павильон ПУ 1308/1
	
	
	
	

	21
	МО, г.Котельники, мкр Белая дача, рядом с д.19 
	КНС-1
	
	
	
	

	22
	МО, г.Котельники, 2-й Покровский проезд, д.23 
	 КНС-2
	
	
	
	

	23
	МО, г.Котельники, 2-й Покровский проезд, д.4/1 
	КНС-3
	
	
	
	

	24
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача, д.27Б 
	КНС-1
	
	
	
	

	25
	МО, г.Котельники, мкр. Белая Дача, д.15Б 
	 КНС-2
	
	
	
	

	26
	МО, г.Котельники, мкр. Новые Котельники, д.2 
	 КНС
	
	
	
	

	27
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, д.5
	ИТП-5
	
	
	
	

	
	Предоставление Реального IP 
	2 шт
	
	
	
	

	
	РЕЗЕРВ  
	3 шт
	
	
	
	

	
	РЕЗЕРВ Реальный IP 
	2 шт
	
	
	
	




2. Описание услуг:
2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги передачи данных по выделенному цифровому каналу с использованием стандартных для сети Интернет протоколов передачи и правил адресации, а также доступ к информационным ресурсам и телематическим службам электронной почты исполнителя, других операторов сети Интернет и компьютерных сетей, включённых в сеть Интернет (далее – Услуги).
2.2. Для предоставления Услуг исполнитель организует выделенный цифровой канал от узла доступа исполнителя до Заказчика.
2.3. Подключение должно предоставляться с использованием имеющегося оптоволоконного кабеля, проложенного закрытым способом и каналообразующего оборудования с предоставлением в аренду гигабитных портов сети передачи данных.
2.4. Услуги включают в себя, доступ к сети Интернет с использованием выделенного цифрового канала непосредственно до Заказчика, входящий и исходящий Интернет-трафик независимо от его объёма, предоставление не менее 1 (Одного) свободного, постоянного IP-адреса из адресного пространства Исполнителя Заказчику, согласно приложения № 1 к техническому заданию.
2.5. Интерфейс подключения у Заказчика – Ethernet.
2.6. Исполнитель обеспечивает гарантированную скорость доступа от узла Заказчика до узла сети Интернет не менее 100 Мбит/с.
2.7. При первоначальном подключении перерыв в предоставлении доступа в Интернет не должен составлять в сумме более 1 часа по всем точкам подключения
2.8. В случае прерывания оказания Услуг, исполнитель обеспечивает её восстановление в срок не более 30 минут.
2.9. Магистральные участки выделенных каналов связи организуются у Исполнителя по волоконно-оптическим линиям связи за счет Исполнителя. 
2.10. Организация конечного подключения организуется до помещений, расположенных по адресам оказания услуг.
2.11. При размещении Оборудования Исполнителя на объектах Заказчика, данное Оборудование передается Исполнителем на ответственное хранение Заказчику.
Заказчик несет ответственность за сохранность Оборудования, установленного в помещении Заказчика. Стоимость возмещения за утраченное Оборудование по вине Заказчика вычисляется с учетом амортизации Оборудования.
Оборудование, предназначенное для оказания Услуг связи Заказчику, но размещенное на территории третьих лиц на ответственное хранение Заказчику не передается. Сохранность указанного оборудования обеспечивается силами и за счет Исполнителя.
· Заказчик не несет ответственности за сохранность Оборудования Исполнителя, установленного вне помещений Заказчика.
· Заказчик должен обеспечить доступ технических специалистов Исполнителя к данному Оборудованию в течение рабочего времени Объекта Заказчика. Граница ответственности должна проходить на портах телекоммуникационного Оборудования Заказчика.
· Все техническое обслуживание, ремонт, изменение конфигурации на Оборудовании Исполнителя осуществляется техническими специалистами Исполнителя либо партнерами Исполнителя при предварительном согласовании времени проведения этих работ с Заказчиком.
2.12. Цена контракта включает в себя все расходы по организации каналов связи до конечных пользователей, прокладке коммуникаций, доставке, подключению и настройке необходимого оборудования. Цена оборудования, если таковое необходимо для организации подключения, входит в цену контракта.


3. Требования к Исполнителю:
3.1. Услуга доступа к сети Интернет должна предоставляться на базе самых современных цифровых технологий, высокого качества (в том числе при самых высоких нагрузках на сеть), а также возможность эволюционного наращивания, расширения зоны обслуживания.
3.2. Исполнитель должен иметь резервные маршруты каналов связи, позволяющие компенсировать работы неисправных участков.
		3.3. Объем месячного входящего и исходящего трафика не лимитирован.
	3.4. Услуга доступа к сети Интернет должна быть организована, с использованием собственных волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС) Исполнителя. Не допускается организация каналов связи для предоставления услуги доступа к сети Интернет, используя ВОЛС сторонних/подрядных организаций.
	3.5. Исполнитель предоставляет доступ к сети Интернет согласно Техническому заданию на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет в период действия обязательств по Контракту, 24 часа в сутки, ежедневно, без перерывов, за исключением случаев, предусмотренных для проведения необходимых профилактических (регламентных) и ремонтных работ, время проведения которых Исполнитель заблаговременно согласовывает с Заказчиком (не позднее, чем за 24 часа до начала работ).
	3.6. Исполнитель незамедлительно принимает меры по устранению сбоев и аварий на своей сети, влияющих на оказание услуг.
	В случае технических неисправностей оборудования находящегося в зоне ответственности Исполнителя время восстановления работоспособности услуги должно составлять не более 2 часов.
	3.7. Исполнитель обеспечивает круглосуточную техническую поддержку предоставляемых услуг и осуществляет консультации специалистов Заказчика по вопросам взаимодействия и настройки программно-технических средств.
	3.8. Исполнитель обеспечивает необходимую защиту предоставляемых каналов от несанкционированного доступа в зоне своей ответственности.
	3.9.  В соответствии с ч.36 п.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", п.1 ст. 29 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126 «О связи» и Постановлением Правительства РФ от 18.02.2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» требуется наличие лицензии на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
Порядок и условия предоставления услуги должны соответствовать требованиям, изложенным в:
–  Федеральном законе от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
– Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 № 32 «Об утверждении правил оказания услуг связи по передаче данных»;
– Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи».




Приложение № 1 
к техническому заданию 

Требования Заказчика к характеристикам оказываемых услуг

	
	Точка доступа
	Наименование
Обьекта
	
	

	№
	Адрес подключения
	
	Кол-во подключений, шт.
	Скорость 
входящая/исходящая, 
не менее (Мбит/с)

	1 
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат,д.12А 
	  Центральный офис предприятия
	1
Статический IP-адрес  1
	100

	2 
	МО, г.Котельники, мкр-н Ковровый, д 37 
	 ЦТП Ковровый
	1
	100

	3 
	МО, г.Котельники, мкр-н Ковровый, д 37Б 
	 ВЗУ Ковровый
	1
	100

	4 
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, д 41 Б 
	 Аварийная служба
	1
	100

	5 
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача,д.60А, около д.12А 
	 ВЗУ БД( склад)
	1
	100

	6 
	МО, г.Котельники, . Кузьминская, стр. 19/1 
	  ЦТП Кузьминская
	1
	100

	7 
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача,д.8Б, ВЗУ 
	 Диспетчерская
	1
Статический IP-адрес -1
	100

	8 
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача, д.21 А  
	 ЦТП
	1
	100

	9 
	МО,г.Котельники, микрорайон Белая Дача, I квартал (г.Котельники, 2-ой Покровский пр-д, д. 2а) 
	ЦТП
	1
	100

	10
	МО, г. Котельники, 2-ой Покровский проезд, дом 10 строение №1
	 ЦТП
	1
	100

	11
	МО, г. Котельники, проезд 2-й Покровский, 
стр 12Б
	 ЦТП
	1
	100

	12
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, д.12А 
Наш Дом 
	 Офис – Наш Дом
	1
	100

	13
	МО, г.Котельники, мкр-н Южный, стр.6 
	 ЦТП-3 Южный
	1
	100

	14
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, стр.8А 
	 ИТП жилого дома
	1
	100

	15
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, стр.18А 
	 ИТП жилого дома
	1
	100

	16
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача, стр.12Б 
	 ЦТП-3 БД
	1
	100

	17
	МО, г.Котельники, ул.Кузьминская, стр.11/2 
	 ЦТП-6
	1
	100

	18
	МО, г.Котельники, ул.Кузьминская, стр.7А 
	 ЦТП-12
	1
	100

	19
	МО, г.Котельники, 3-й Покровский проезд, стр 2/2 
	 ЦТП-13
	1
	100

	20
	Дзержинское шоссе, д.1А
	Павильон ПУ 1308/1
	1
	100

	21
	МО, г.Котельники, мкр Белая дача, рядом с д.19 
	КНС-1
	1
	100

	22
	МО, г.Котельники, 2-й Покровский проезд, д.23 
	КНС-2
	1
	100

	23
	МО, г.Котельники, 2-й Покровский проезд, д.4/1 
	КНС-3
	1
	100

	24
	МО, г.Котельники, мкр-н Белая Дача, д.27Б 
	КНС-1
	1
	100

	25
	МО, г.Котельники, мкр. Белая Дача, д.15Б 
	 КНС-2
	1
	100

	26
	МО, г.Котельники, мкр. Новые Котельники, д.2 
	 КНС
	1
	100

	27
	МО, г.Котельники, мкр-н Силикат, д.5
	ИТП-5
	1
	100

	
	РЕЗЕРВ
	
	1
	100

	
	РЕЗЕРВ
	
	1
	100

	
	РЕЗЕРВ
	
	1
	100

	
	ИТОГО количество подключений
	
	30
	

	
	ИТОГО статических IP-адресов (+ резерв)
	
	2+2
	

	
	
	
	
	

	
	Общий ИТОГ количество подключений
	
	30
	

	
	Общий ИТОГ статических IP-адресов
	
	4
	



1

