
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сканера для считывания микрочипа и электронных ушных метокдля нужд Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №1»

Предмет поставки
Поставка сканера для считывания микрочипа и электронных ушных меток.
Срок поставки товара.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
Условия поставки.
 Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика с обеспечением сохранности товара при транспортировке. 
Режим рабочего времени приемки товара: 5-ти дневная рабочая неделя. С понедельника по пятницу: 8:00–16:00. Обед: 13:00–14:00.
Адрес поставки товара.
- Московская область, Одинцовский городской округ, д. Матвейково, дом 2.
Требования к приемке товара.
- Прием товара осуществляется Заказчиком (или уполномоченным лицом) в месте его доставки посредством проверки товара относительно наименования поставленного товара, ассортимента, количества и качества в соответствии с условиями Договора и техническим заданием. 
- Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем договоре и техническом задании не принимается и считается не поставленным.
Классификация объектов закупки:

	№
п/п
	Наименование товара
	КОЗ2
	ОКПД2
	Наличие запретов, ограничений, преимуществ (ПП РФ 1875)

	1
	Сканер для считывания микрочипа и электронных ушных меток
	11.212.02.01.04.01.032
	26.20.16.159
	
     Ограничение



Объем поставки товара и требования к характеристикам поставляемого товара.

	№ п/п
	Наименование
	Техническое задание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сканер для считывания микрочипа и электронных ушных меток РТ-200 
	Сканер для считывания микрочипа и электронных ушных меток — мобильный прибор для считывания информации с электронных меток (ушных бирок) и подкожных микрочипов с отображением 15-ти значного номера формата FDX-B на встроенном экране с возможностью дальнейшего корректного учета считанной информации в автоматизированной системе учета и регистрации животных.
Считанная информация передается   по USB кабелю.
Зарядка аккумулятора устройства осуществляется при подключении сканера к порту USB 2.0 персонального компьютера или адаптера питания.
Устройство имеет звуковую сигнализацию успешного считывания информации и переходит в режим сна через 2 минуты бездействия.
Характеристики:
Вид животных — КРС, МРС, коровы, козы, свиньи, овцы
Тип — Сканер ручной
Материал — пластик
Нанесение маркировки — считывание
Диапазон, КГц — 134,2
Дальность считывания, м. — 0,2
Температура использования — от -10 до +45
Установка — Передача: через USB кабель
Питание — 3x ААА
Память показаний — 1000 ID номеров
Стандарт считывания — ISO,FDX-B,ID 64
Комплектация: Сканер для считывания данных, кабель USB, ремешок для переноски
	шт
	  2




            Требования к упаковке.
Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя.
Объем и сроки предоставления гарантии на товар
             Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с ГОСТами, техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. 
              Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
- Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (то есть не был в употреблении), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар и обязуется в течении предлагаемого гарантийного срока, осуществлять гарантийную замену товара. Гарантийная замена Товара, осуществляется Поставщиком своими силами за свой счёт. 
Если в течение гарантийного срока заказчик обнаружит дефекты и/или неисправности Товара, то он имеет право потребовать замены товара ненадлежащего качества на аналогичный товар.
Объем гарантии качества на поставляемый товар 100%
Срок гарантии 12 месяцев с даты поставки. 







