​​​Приложение 5 к договору

от «____» ___________ 20___г. № _________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по шиномонтажу автотранспортных средств. 
1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по шиномонтажу автотранспортных средств.

2. Цель и назначение услуг: Обеспечение безопасности эксплуатации транспортных средств, поддержание оптимального состояния колёс и шин, а также продление их срока службы. Подготовка транспортных средств к эксплуатации в зимний период.

3. Код КОЗ2 / КОЗ / ОКПД 2: указано в Приложении 1 раздела «Сведения об объектах закупки» п. 1. «Объекты закупки» таблицы 1.1 к договору.
4. Место оказания услуг: указано в Приложении 2 раздела «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» п. 4 «Место оказания услуг» таблицы 2.5 к договору.

Оказание услуг (выполнение работ) должно осуществляться на специально оборудованной площадке или в боксе, предназначенном для шиномонтажных работ Исполнителя, которое должно иметь точный адрес и находиться не далее чем 7 км при движении по дорогам общего пользования от местонахождения складского помещения расположенного по адресу г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 15, с. 1. Место оказания услуг определено Заказчиком в целях сокращения холостых пробегов автотранспорта и экономии автомобильного топлива, а также снижения рабочего времени водителей.
Услуги оказываются по фактической потребности Заказчика. Автотранспортные средства Заказчика принимаются во внеочередном порядке по заявке Заказчика. Услуги оказываются в соответствии с объемами и сроками, по заявкам, направленным посредством ПИК ЕАСУЗ. Исполнитель забирает комплекты зимней резины для замены, а комплекты летней резины возвращает в складское помещение собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка, перевозка, погрузка, разгрузка, перенос и складирование осуществляется силами и за счет Исполнителя или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Минимальное количество позиций в заявке – 1 усл. ед. (1 комплект), максимальное количество позиций в заявке – 5 усл. ед. (5 комплектов). 
5. Срок оказания услуг: указано в Приложении 2 раздела «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» п. 1. «График выполнения обязательств по договору» п.п. 1.1. «Обязательства по оказанию услуг».

С момента заключения договора по 22.11.2026г. по заявкам Заказчика в течении 1 (одного) рабочего дня с даты направления заявки.
Сумма договора не влечёт обязанность Заказчика по заказу услуг на всю сумму. При заказе услуг в меньшем объёме и/или на меньшую стоимость Исполнитель не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости единицы работ по договору и/или изменения любых иных условий договора 
Описание объекта закупки

6. Требования к оказанию услуг:

6.1. Услуги по шиномонтажу должны проводиться подготовленным персоналом на специализированном оборудовании с соблюдением необходимых требований безопасности и охраны труда. 

6.2. Используемое при оказании услуг специализированное оборудование должно обеспечить оказание всех видов услуг. Расходные и ремонтные материалы, специальные и другие средства, используемые при оказании услуг, должны быть безопасными при применении, изготовлены официальным производителем и иметь соответствующие сертификаты. Сертификаты предъявляются по требованию Заказчика на этапе исполнения договора. 

6.3. Заказчику или его представителю обеспечивается возможность нахождения на территории Исполнителя в период оказания услуг для контроля над соблюдением технологического процесса оказываемых услуг.

6.4. Стоянка автомобилей Заказчика на территории Исполнителя, в том числе в момент ожидания оказания услуг, производится на безвозмездной основе.

6.5. Утилизация, переработка, очистка и т.д. использованных при оказании услуг расходных и ремонтных материалов, специальных и других средств осуществляется силами и средствами Исполнителя и за его счет.

6.6. Услуги оказываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств».

6.7. Результаты работ должны соответствовать высокому качеству и дальнейшей безопасной эксплуатации шин.

6.8. Работы, выполняемые в ходе оказания услуг, и используемые при этом расходные материалы, должны соответствовать всем техническим условиям, правилам, нормам и стандартам, установленным в Российской Федерации, рекомендациям завода-производителя, нормативным документам и иным документам, регламентирующим порядок выполнения данного вида услуг.
6.9. Монтаж, демонтаж, перебортировка, балансировка колёс должны проводиться специально предназначенным для этого инструментом и на оборудовании, исключающем повреждение шин и дисков.
6.10. Перед монтажом шины и диски должны быть очищены от пыли, грязи.

6.11. Запрещается выбивать диск кувалдой (молотком); при накачивании шины воздухом исправлять её положение на диске постукиванием; накачивать шину сверх нормы, установленной заводом-изготовителем.

6.12. Балансировочные грузики должны надёжно крепиться к диску и не вызывать коррозии металла диска.

6.13. Шиномонтаж, перебортировка и шиноремонт завершаются проверкой качества шиномонтажных работ. В случае некачественного оказания услуги исполнитель устраняет выявленные недостатки за свой счёт.
6.14. Передача шин (колес в сборе) на сезонное хранение оформляется соответствующим актом, с указанием названия, типоразмера и количества шин/колес.

7. Перечень услуг:

7.1. Балансировка, демонтаж, монтаж, снятие и установка (перебортировка), мойка, ремонт автомобильных дисков (штампованные, литые).
7.2. Снятие колеса с автомобиля, очистку или мойку колеса (при необходимости), демонтаж шины снятого колеса на шиномонтажном станке, обработка бортов дисков шинной смазкой (герметиком), удаление старых балансировочных грузов и техническая очистка дисков, монтаж шины на диск и накачивание колеса воздухом до рекомендуемого давления, балансировка колеса на балансировочном стенде, установка колеса на автомобиль.

7.2. Дополнительные услуги: упаковка колес в сборе в пакеты (каждое колесо), установка вентиля обычного, герметизация бортов шины, проверка диска на балансировочном стенде, проверка давления в колесе, подкачка, ремонт б/к шин (жгут), ремонт б/к шин (грибок UL6-8), ремонт б/к шин (заплата 115), ремонт б/к шин (заплата СТ10), ремонт б/к шин (заплата СТ10HD), ремонт б/к шин (заплата СТ12HD).
7.3. Перечень оказываемых услуг:

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. измерения
	Кол-во

	1.
	Услуги шиномонтажные для легковых автомобилей RENO DUSTER (4 колеса R16)
	условная единица
	2

	2.
	Услуги шиномонтажные с перебортировкой для легковых автомобилей KIA CERATO (4 колеса R15)
	условная единица
	1

	3.
	Услуги шиномонтажные для легковых автомобилей HAVAL JOLION (4 колеса R18)
	условная единица
	1

	4.
	Услуги шиномонтажные с перебортировкой для легковых автомобилей MITSUBISHI OUTLANDER (4 колеса R16)
	условная единица
	1

	5.
	Услуги шиномонтажные для легковых автомобилей MITSUBISHI LANCER (4 колеса R15)
	условная единица
	1


8. Перечень транспортных средств 
	№

п/п
	Марка, модель транспортного средства
	Гос. рег.

знак
	Год выпуска
	WIN
	Кол-во
	Гарантия завода-изготовителя

	1
	MITSUBISHI OUTLANDER
	У104ВЕ190
	2008

	JMBXNCW5W8Z006954
	1
	Нет

	2
	MITSUBISHI LANCER
	У105ВЕ190
	2006

	LMBSNCS3A7U016787
	1
	Нет

	3
	KIA CERATO
	М662МН190
	2010
	LMBSNCS3A7U016787
	1
	Нет

	4
	RENO DUSTER
	В936ЕК50
	2013
	KNAFU411AB5334693
	1
	Нет

	5
	RENO DUSTER 
	Н212СУ790
	2018
	X7LHSRDJN492585524
	1
	Нет

	6
	HAVAL JOLION 
	Х865КА550
	2026
	XZGFE04A5TA563169
	1
	ДА


9. Гарантии:

9.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствие требованиям ТЗ.

9.2. Гарантия на материалы, применяемые в процессе оказания Услуг, а также на оказанные Услуги должны составлять не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания документа о приемке. Гарантия на балансировку автошин автомобиля не менее 1 (одной) недели, при условии отсутствия внешних и видимых повреждений автошины и колесного диска.

