УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ВИТ»
____________/О.Г. Киндина/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по испытанию диэлектрических перчаток

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Ленинского городского округа Московской области «Видновский троллейбусный парк» (далее – МУП «ВИТ).
2. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по испытанию диэлектрических перчаток
3. Источник финансирования услуги: средства МУП «ВИТ». 
4. Место нахождения: 142703, Московская обл., Ленинского городского округа,г.Видное, 8-я 
линия, Коммунальная зона, строение 095
5. [bookmark: _GoBack]Сроки поставки товара или выполнения работы, оказания услуг: в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента заключения договора.
6. Порядок оплаты: Оплата оказанных услуг производится по факту оказания услуг на 
основании предъявленного Исполнителя Заказчику Универсального передаточного документа (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России, путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Универсального передаточного документа (СЧФДОП), формата УПД, утвержденного приказом ФНС России.
7. Формирование цены: включает в себя  все расходы на оказание услуг, в том числе расходы 
страхование, уплату налогов пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости услуг сторонних организаций и третьих лиц, и других платежей которые необходимо выплатить при исполнении договора. Неучтенные затраты Исполнителя по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в Цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
8. Начальная (максимальная) цена Договора 16420 (Шестнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек
9. Объем поставки товара или выполнения работы, оказания услуг: 
Перечень испытуемых СИЗ и приборов, предназначенных для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях и периодичность испытаний, указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование товара
	Класс напряжения / Назначение 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Оказание услуг по испытанию диэлектрических перчаток
	до и выше 1000 В
	пара
	40


   
1. На выдержавшие испытания средства защиты и указатели напряжения должен быть поставлен штамп, содержащий следующую информацию:
№ ___________
Годно до ___________ кВ
Дата следующего испытания _________________ 20__ г.
_________________________________________________
(наименование лаборатории)

2. На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения электроустановки (диэлектрические перчатки, боты и др.), должен быть поставлен штамп, содержащий следующую информацию:
№ ___________
Дата следующего испытания _________________ 20__ г.
__________________________________________________
(наименование лаборатории)

Штамп должен быть хорошо виден. Он должен  наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и изолирующих устройств, для работ под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей (перчатки, боты), штамп ставят на каждой части.
10. Требования к качеству оказанию услуг
 должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Техническим заданием, результат оказанных услуг должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Техническом задании и в пределах гарантийного срока на оказанные услуги.
-  все работы вести в строгом соответствии с нормативными документами:
- инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 N 261;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145);
Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований администрации университета является обязательным условием оказания услуг.

11. Требование  к Исполнителю:

- инструмент, указатели напряжения до 1000В необходимо маркировать доступными средствами.
- на средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп, нанесённый при предыдущих испытаниях, должен быть перечеркнут.
-на не выдержавшие испытания СИЗ и/или указатели напряжения (непригодные к дальнейшей эксплуатации) Исполнитель обязан составить Акт о непригодности.
- доставка СИЗ и указателей напряжения от Заказчика к месту испытаний и обратно осуществляется за счет Исполнителя.
Электролаборатория должна осуществлять свои функции в соответствии с документацией для сертифицированных электролабораторий и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).При выполнении работ необходимо применять испытательное оборудование и средства измерений, имеющие аттестаты (свидетельства) поверки, выданные органами Государственной метрологической службы.Средства измерений, используемые для проведения испытаний по требованиям безопасности, должны соответствовать ГОСТ Р 51350 и стандартам комплекса ГОСТ Р МЭК 61557.
Исполнитель обязан нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе оказания услуг.
В случае нанесения вреда имуществу Заказчика сотрудниками Исполнителя, уполномоченными лицами Сторон составляется Акт о нарушении целостности имущества.
При полной гибели имущества, Исполнитель обязан возместить действительную стоимость имущества на момент порчи, гибели, повреждения за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования.
При частичной гибели имущества Исполнитель обязан компенсировать размер необходимых расходов для приведения имущества в состояние, в котором оно было до повреждения.
Услуги должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Частичное оказание услуг не допускается.
До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о представителе Исполнителя, ответственном за оказание услуг.
Исполнитель обязан устранить по требованию Заказчика недостатки или дефекты по оказанным услугам, в соответствии с условиями настоящего Технического задания.
В стоимость оказываемых услуг должны быть включены: доставка, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
По результатам поверки СИЗ составляется протокол испытаний и предоставляется Заказчику.




Начальник отдела энергохозяйства 								Анисимов С.Н. 
