
Техническое задание на выполнение работ по изготовлению и установке металлической двери
	№
	Наименование
	Описание
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Дверь входная металлическая 
	[bookmark: _GoBack]Дверь металлическая с терморазрывом двухстворчатая. Размер по коробке 255x370. Толщина металла 1.5 мм. Разделить конструкцию пополам,  в каждой конструкции сделать отдельную коробку двухстворчатой двери, 100% утепление пенопласт пеноплекс  фальгоизол пробка. Петли на опорных подшипниках (3 шт.). Открывание правое.  Отделка с внешней стороны, порошковое напыление рал 8017,  с двух сторон. Замок гардиан гардиан сувальный. Ручки либра раздельные, личина к.б. наличник с 3 норма, три контура уплотнения  Е Д магнит. Перед изготовлением  согласование с заказчиком обязательно . 
	шт
	1

	2
	Монтаж
	Выполнение работ по установке двери включает себя:
- изготовление двери.
- демонтаж дверных коробок со снятием деревянных полотен;
- доставка и разгрузка;
- монтаж двери;
- врезку замка;
- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией монтажной пеной.
- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;
- установка наличников;
- вывоз строительного мусора.
	шт
	1

	Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в объеме, качестве и с применением материалов и оборудования, которые определены данным техническим заданием, строительными и иными нормами и правилами, техническими условиями на производство и приёмку данного вида работ, проектом договора с учетом дополнительных условий.
Материалы, конструкции и оборудование сопровождаются паспортами качества, выданными на продукцию (или партию продукции) и необходимыми сертификатами.
Выполнение работ производиться силами и средствами Подрядчика, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в строгом соответствии с требованиями нормативных документов. Размер двери уточняются на месте монтажа подрядчиком.
Монтаж производить согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства»

В случае если проект договора, содержат указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), проект договора, проектная документация содержат указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.



* При описании объекта закупки участник может не указывать технические характеристики и конкретные показатели товара (в т.ч. товара поставляемого при оказании услуг, выполнении работ). При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.
