Приложение 5 к контракту 
от «____» __________ 2026 г.  № _____
	
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
1.Наименование объекта закупки: «Поставка инструментов для электриков»

2. Описание объекта закупки:
2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением №1 к ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ).
2.2. Количество поставляемого товара:

	№
	Наименование объекта закупки
	Код по КОЗ2 / ОКПД2
	Единица измерения
	Количество (объём)

	1
	Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-70 52065
	11.209.01.10.03.01.024/ 28.12.16.000
	Штука
	4

	2
	Штыковая лопата Зубр ПРОФЕССИОНАЛ стальной изогнутый черенок с рукояткой 39555
	11.207.02.02.02.08.002/ 25.99.29.122
	Штука
	10

	3
	Инструмент для натяжения ленты КВТ ИНТ-20 мини 73577
	11.212.16.07.05.01.019/ 25.11.23.119
	Штука
	4

	4
	Опрыскиватель МАЯКАВТО MASTER 2 л 022ma
	11.209.01.10.08.01.008/ 28.29.22.190
	Штука
	10

	5
	Лестница-трансформер Gigant LT-150 4x5 LT-150-4x5
	11.201.04.01.05.03.006/ 25.99.29.190
	Штука
	6

	6
	Электрический воздухонагреватель REDVERG RD-EHC3 6631795
	11.209.03.01.01.01.003/ 27.51.24.190
	Штука
	3

	7
	Электрический воздухонагреватель REDVERG RD-EHR5A 6651380
	11.209.03.01.01.01.003/ 27.51.24.190
	Штука
	3

	8
	Кирка
	11.201.09.01.01.01.002/ 25.73.30.299
	Штука
	6

	9
	Бесщеточная дрель-шуруповерт Зубр Профешнл DB-201-22, АКБ 20В 2шт
	11.201.09.01.01.13.015/ 28.24.11.000
	Штука
	4

	10
	Набор ключей рожковых квт нии-21 8-24
	11.201.09.01.01.12.010/ 25.73.30.171
	Набор
	3


Аналоги не рассматриваются

3. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:
3.1. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).
3.2. Все сопроводительные документы, а также документы о качестве и безопасности товаров, в том числе с сертификатами соответствия, паспорта товара, качественные удостоверения должны быть составлены на русском языке и заверены печатью (при наличии) Поставщика.
3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта.
Все поставляемые товары должны быть безопасными, зарегистрированными и разрешенными к использованию на территории Российской Федерации.

4.Условия поставки товара:
4.1. Обязательства по поставке товара: в соответствии с Приложением 2 к Контракту (1.1 Обязательства по поставке товара (Таблица 2.1)).
4.2. Поставщик поставляет Товар по заявке Заказчика, Заявка на поставку товара направляется в системе и по форме ПИК ЕАСУЗ. Период направления заявки, а также срок поставки товара по заявке – в соответствии с Приложением 2 к Контракту (1.1 Обязательства по поставке товара (Таблица 2.1)).
4.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику до места его приёмки собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счёт;
4.4. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

5. Порядок приемки, отчетный период, отчетные документы:
5.1. Перечень и сроки предоставления отчетной документации установлен в Приложении 3 к Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта».
5.2. Порядок и сроки осуществления приемки товара установлены в разделе 2 «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» Приложения 2 к Контракту.
5.3. Порядок и сроки оплаты товара установлены в разделе 3 «Порядок и сроки оплаты» Приложения 2 к Контракту.
5.4. Порядок и сроки проведения экспертизы установлены разделом 3 «Порядок и сроки проведения экспертизы» Приложения 3 к Контракту.

6. Поставка товара:
6.1. Минимальное количество заявок: 1 (Одна).
Максимальное количество заявок: 2 (Две).
Минимальный объем товара, указанный в заявке: 1 (Одна) штука, 1 (Один) набор
Максимальный объем товара, указанный в заявке: 50 (Пятьдесят) Штук, 3(Три) набора
6.2. В связи с установленным по адресу Заказчика контрольно-пропускным режимом, Поставщик обязан не позднее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты поставки товара уведомить заказчика по контактному телефону Заказчика (8(4967) 75-99-23) о намерении поставить товар.
6.3. Заказчик гарантирует прием товара в рабочие дни: пн-чт с 9:00 до 16:00, пт с 9:00 до 15:00 (по московскому времени).
6.4. Место поставки товара: Городской округ Серпухов г. Протвино Индустриальный проезд, д. 1.

7. Гарантийные обязательства: 
7.1. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Срок гарантии – не менее 12 календарных месяцев с даты подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту. 
7.3. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем поставляемого товара
Приложение №1 к ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ)
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки (Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика) [footnoteRef:1] [1: ] 

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара
	Единица измерения характеристики

	
	
	Наименование показателя товара
(наименование характеристики)
	Требуемое значение показателя, установленное заказчиком
(значение характеристики)
	Показатели предлагаемые поставщиком
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-70 52065
	Длина 
	295
	
	миллиметр

	
	
	Max рабочее усилие
	5
	
	тонна

	
	
	Количество матриц в комплекте
	8
	
	штука

	2.
	Штыковая лопата Зубр ПРОФЕССИОНАЛ стальной изогнутый черенок с рукояткой 39555
	Вид лопаты по конструкции полотна
	Цельноштампованная
	
	

	
	
	Материал полотна лопаты
	Сталь
	
	

	
	
	Тип лопаты
	Штыковая
	
	

	3.
	Инструмент для натяжения ленты КВТ ИНТ-20 мини 73577
	Max толщина ленты
	1
	
	миллиметр

	
	
	Max ширина ленты
	20
	
	миллиметр

	
	
	Материал корпуса
	Высокопрочная инструментальная сталь
	
	

	4.
	Опрыскиватель МАЯКАВТО MASTER 2 л 022ma
	Помпа
	Наличие
	
	

	
	
	Объем бака для распыления вещества
	2
	
	литр

	5.
	Лестница-трансформер Gigant LT-150 4x5 LT-150-4x5
	Вид
	Универсальная (трансформер)
	
	

	
	
	Максимальная нагрузка
	≥ 150  и  < 200
	
	килограмм

	6.
	Электрический воздухонагреватель REDVERG RD-EHC3 6631795
	Мощность при обогреве
	3
	
	киловатт

	7.
	Электрический воздухонагреватель REDVERG RD-EHR5A 6651380
	Мощность при обогреве
	5
	
	киловатт

	8.
	Кирка
	Материал рукояти
	Дерево
	
	

	9.
	Бесщеточная дрель-шуруповерт Зубр Профешнл DB-201-22, АКБ 20В 2шт
	Емкость аккумулятора
	[bookmark: _GoBack]≥ 2  и  < 4
	
	Ампер-час (3,6 кКл)

	
	
	Максимальное количество оборотов
	≥ 1500  и  < 2000
	
	Оборот в минуту

	
	
	Максимальный диаметр зажима патрона
	≥ 12  и  < 14
	
	Миллиметр

	
	
	Минимальный диаметр зажима патрона
	≥ 1  и  < 1.5
	
	Миллиметр

	
	
	Напряжение аккумулятора
	≥ 20  и  < 30
	
	Вольт

	
	
	Тип питания
	От аккумулятора
	
	

	10
	Набор ключей рожковых квт нии-21 8-24
	Набор
	Диэлектрические ключи
	
	



