Приложение 5 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Техническое задание на оказание услуг по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта административного здания ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» по адресу: Московская обл., г.о. Одинцово, г. Звенигород, Звенигородское ш., строение 1

Заказчик: Государственное казенное учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород»
Наименование объекта закупки: Оказание услуг по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта на нежилое здание (далее - услуга).
Код по КОЗ2: 21.202.03.01.02.01.002 Услуги по технической инвентаризации, паспортизации нежилых зданий
[bookmark: bookmark1]Код по ОКПД2: 68.32.13.110- Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда
Код по КТРУ: 

Описание объекта закупки:
Выполнение комплекса работ по технической инвентаризации объекта недвижимости и изготовление технического паспорта в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и национальных стандартов.

Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки:
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Характеристики объекта (площадь/протяженность)

	Кадастровый номер: 50:49:0010301:1495;
Вид объекта: Нежилое здание гражданского назначения;
Площадью: 717,5 кв.м;
	Московская обл., Одинцово г, Звенигород г, Звенигородское ш., строение 1
	717,5 кв.м
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Качественные характеристики результата оказания услуг
Результатом оказания услуг является Технический паспорт, изготовленный на дату обследования объекта, соответствующий требованиям с Приказом Росреестра от 15.03.2022 № П/0082.
 Технический паспорт должен содержать:
 - все фактические характеристики объекта: точную площадь (общую, жилых/нежилых помещений), планировку, материал конструктивных элементов, назначение помещений, этажность, высоту этажей;
- графическую часть: поэтажные планы, экспликации помещений, фасад (при необходимости);
- сведения о выявленных перепланировках, переоборудованиях и иных изменениях (при наличии);
- техническое состояние основных конструктивных элементов (краткая характеристика).
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Объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование услуги
	Количество
	Единица измерения

	1
	Выполнение работ по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта на административное здание
	1
	условная единицы



Описание (этапы) оказываемых услуг
Этап 1. Подготовительный:
Изучение документации, представленной Заказчиком (правоустанавливающие документы, предыдущие паспорта, планы БТИ и т.д.).
Получение актуальных сведений из ЕГРН (при необходимости).
Согласование с Заказчиком даты и времени выезда на объект для проведения обследования.
Этап 2. Натурное обследование объекта:
Визуальный осмотр и инструментальные измерительные работы всех помещений здания, конструктивных элементов и инженерных коммуникаций.
Обмерные работы для определения фактической площади, планировки, этажности и габаритов здания.
Определение материала конструктивных элементов.
Фиксация местоположения объекта на местности и его привязка.
Этап 3. Выявление изменений:
Выявление и фиксация сведений о проведенных перепланировках, переоборудованиях, пристройках (при их наличии).
Этап 4. Камеральная обработка и оформление:
Математическая обработка результатов обмеров, расчет площадей и объемов здания.
Составление поэтажных планов и экспликаций помещений.
Оформление Технического паспорта в соответствии с Приказом Росреестра от 15.03.2022 № П/0082.
Этап 5. Передача результата работ:
Передача готового Технического паспорта Заказчику по Акту сдачи-приемки оказанных услуг.
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Нормативные документы
При оказании услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными правовыми актами и стандартами:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4. Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 
№ 60938).
5. Приказ Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 № 68051).
6. Иные действующие нормативно-правовые акты РФ и локальные нормативные акты, регулирующие порядок проведения технической инвентаризации.
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Требования к Исполнителю и квалификации специалистов
1. Исполнитель должен располагать квалифицированными специалистами, имеющими профильное образование и опыт проведения обмерных работ и технической инвентаризации объектов капитального строительства.
2. Исполнитель должен быть обеспечен необходимым измерительным оборудованием (лазерные дальномеры и т.д.), прошедшим обязательную метрологическую поверку, что подтверждается соответствующими свидетельствами о поверке, действующими на дату выполнения работ.
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Условия оказания услуг
1. Услуга выполняются без остановки деятельности Учреждения, с обязательным соблюдением правил внутреннего трудового распорядка и контрольно-пропускного режима.
2. Доступ на объект: Исполнитель заранее согласовывает с Заказчиком дату начала оказания услуг. Исполнитель предоставляет паспортные данные своих работников для оформления пропусков на территорию Заказчика не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала оказания услуг.
3. [bookmark: bookmark8]Электронный документооборот: Корреспонденция между сторонами может направляться в электронном виде с использованием адресов электронной почты, указанных в Контракте.

Требования к передаче результата работ и гарантийные обязательства
1. Формат передачи: Исполнитель передает Заказчику Технический паспорт по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
2. Бумажный носитель: 1 (один) экземпляр в сшитом, пронумерованном и скрепленном печатью Исполнителя (при наличии) виде.
3. Электронный носитель: 1 (один) экземпляр на машинном носителе (USB-флеш- накопитель), передаваемом Заказчику. Электронная версия должна включать скан-копию бумажного паспорта (в формате PDF) и графические материалы (поэтажные планы в формате PDF/DWG).

Гарантийный срок: Составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата оказанных услуг.
Объем гарантии: Гарантийный срок распространяется на достоверность выполненных обмеров, корректность математических расчетов площадей, соответствие оформления документации требованиям и отсутствие арифметических/технических ошибок.
Исключение: Гарантия не распространяется на случаи утраты актуальности документа вследствие изменения физических характеристик объекта (перепланировки, реконструкции), произведенных Заказчиком или третьими лицами после даты проведения обследования.
В случае выявления недостатков (ошибок), допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
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Сроки и место оказания услуг
Срок выполнения работ: 15 рабочих дней с даты подписания Контракта.

Место оказания услуг: 143180, Московская область, г.о. Одинцовский, 
г. Звенигород, Звенигородское ш., стр. 11.
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