Описание объекта закупки

(Техническое задание)
На Оказание услуг по охране объектов административных зданий с использованием технических средств охраны с выводом на пульт центрального наблюдения исполнителя, выезда группы быстрого реагирования и техническое обслуживание технических средств охраны.
1.Наименование объекта закупки: на Оказание услуг по охране объектов административных зданий с использованием технических средств охраны с выводом на пульт центрального наблюдения исполнителя, выезда группы быстрого реагирования и техническое обслуживание технических средств охраны.
2. Адреса и виды оказания услуг:
	№

п/п
	Адрес объекта
	Вид оказания услуг 

	1.
	М.О., г.о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, стр.3 (моб.отдел)
	Кнопка тревожной сигнализации

ТО охранной сигнализации

	2.
	М.О., г.о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, стр.4 (управление экономического развития), (потребительский рынок)
	Кнопка тревожной сигнализации

ТО охранно-тревожной сигнализации


	3.
	М.О., г.о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.7
	Кнопка тревожной сигнализации

ТО охранно-тревожной сигнализации

	4.
	М.О., г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ул. Набережная д.8
	Кнопка тревожной сигнализации

ТО охранной сигнализации

	5.
	М.О., г.о. Лосино-Петровский, пос. Биокомбинат, д.6
	Кнопка тревожной сигнализации

ТО охранной сигнализации

	6
	М.О., г.о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.6 (ВУС)
	Кнопка тревожной сигнализации

ТО охранно-тревожной сигнализации


Для подключения системы сигнализации Заказчика на ПЦО Исполнителя, Исполнитель обязан иметь разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов (в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ), обеспечивающих передачу данных, а также контроль за состоянием объекта Заказчика, обеспечить наличие в арсенале технических средств технологической радио сети диапазона частот РФ. Использование GSM каналов не допускается.
3. Кнопка тревожной сигнализации.
3.1. Выведение объектов на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя.

3.2. Реагирование на сигналы системы охранной и тревожной сигнализации, путем направления группы быстрого реагирования (ГБР) на охраняемый объект.

3.3. Принятие мер направленных на пресечение противоправных действий и задержание злоумышленников.

3.4. При необходимости осуществление вызова территориальных нарядов полиции на охраняемый объект.

3.5. При обнаружении признаков нарушения целостности охраняемого объекта своевременно информировать Заказчика и территориальные подразделения полиции.

3.6. Обеспечивать неприкосновенность места происшествия и осуществление охраны объекта до прибытия Заказчика, либо уполномоченного им лица и (или) следственно-оперативной группы территориального подразделения полиции.

3.7. Вскрытие объекта осуществляется совместно с Заказчиком или уполномоченным им лицом для внутреннего осмотра помещений объекта с целью выяснения причин срабатывания охранной сигнализации и их устранения с составлением письменного акта осмотра помещений.

3.8. Реагирование на сигналы системы тревожной и охранной сигнализации осуществляется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

3.9. Расчетное время прибытия группы быстрого реагирования на срабатывание системы тревожной и охранной сигнализации 7-10 минут.
4. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию: 

1. Контрольная панель «PROXYMAS632-2GSM» - 6 шт.
2. Блок питания «СКАТ» - 6 шт.
3. Клавиатура ТК – 106 -6 шт.
4. Аккумулятор 12В, 7ач – 6 шт.
5. Извещатель охранник ИК «Астра-5» -16 шт.
6. Извещатель МК «ИО 102-2» - 16 шт.
7. Извещатель тревожный нажимной «КНФ-1» - 16 шт
8. Извещатель охранный ИК «Фотон-Ш»  - 16-шт.
9. Извещатель охранный ИК «RXC-SN»  16 шт.
10. Считыватель TouchMemory накладной - 6 шт.
11. Извещатель охранный радиоканальный ИК «Астра-5131» - 16 шт. 

12. Извещатель охранный радиоканальный МК «Астра-3321» - 16 шт.
13. Радиоприемное устройство «Астра-РИ-М РПУ» - 6 шт.
14. Клавиатура ProxymaSLK-200» - 6 шт.
15. Оповещатель световой «Маяк-12» - 6 шт. 

16. Оповещатель комбинированный «Маяк-12КП» - 6 шт.
5. Технический регламент проведения услуг:
	№ п/п
	Виды работ, выполняемых при оказании услуг
	Периодичность

	1.
	Визуальный осмотр компонентов охранной сигнализации, проверка правильности установки и мест расположения извещателей с учётом возможности изменения планировки или дизайна помещений.
	Ежемесячно

	2.
	Проведение планового технического обслуживания приборов охранно-тревожной сигнализации (регламентных работ) включает в себя проведение проверок:

- состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;

- срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающих устройств;

- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;

-  работоспособности световых и звуковых оповещателей;

- общей работоспособности охранно-тревожной сигнализации в целом.

	Ежемесячно

	3.
	Очистка и протирка клавиатур и других компонентов охранной сигнализации.
	Ежемесячно

	4.
	Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.

	Ежемесячно


5.1. Восстановление работоспособности охранной и тревожной сигнализации (далее ОТС) в случае её отказа в работе, а также сбоев в работе программного обеспечения приёмно-контрольных приборов) путём замены вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей, модулей, антенно-фидерных устройств и других компонентов. 

5.2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии ОТС, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта.

5.3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ на объектах (в соответствии с графиком регламентных работ) с проверкой работоспособности компонентов и ОТС в целом с регистрацией проведённых работ в соответствующем журнале.  

5.4. Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний ОТС.

5.5. Оказание консультативных услуг «Заказчику по вопросам эксплуатации ОТС.

6. Порядок и условия оказания услуг.
6.1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя.

6.2. Услуги оказываются квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими все разрешения (сертификаты) и допуски к услугам, являющимся предметом контракта.

6.3. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.
6.4. В случае возникновения неисправности Заказчик направляет Исполнителю заявку на диагностику оборудования любыми средствами связи. Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста в течение 60 минут с момента получения заявки для диагностики оборудования. 

6.5. Исполнитель устраняет неисправность в течение 4 часов с момента выполнения диагностики. После восстановления работоспособности оборудования (механизмов, комплектующих) Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектовочный акт, в котором указывают вышедшие из строя оборудование (механизмы, комплектующие), а также причину их выхода из строя. В случае необходимости замены оборудования (механизмов, комплектующих) Исполнитель осуществляет замену за свой счет. Заказчик в течение трех рабочих дней возмещает Исполнителю расходы по приобретению оборудования (механизмов, комплектующих).

6.6. По окончанию срока действия договора, оборудование, установленное в рамках устранения неисправности, передаётся на баланс Заказчика в течение последнего месяца срока действия Контракта.
6.7. Исполнитель ведет Журнал регистрации услуг по техническому обслуживанию системы охранно-тревожной сигнализации, в котором указываются сведения о выполнении диагностики оборудования, устранении неисправностей, подтверждаемые личными подписями ответственного лица от Заказчика и специалиста Исполнителя.

6.8. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими специалистами внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

6.9. При необходимости Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала).

Исполнитель должен иметь:

1. Действующую лицензию на осуществление частной охранной деятельности (перечень разрешенных видов услуг: п.1-7 приложения к лицензии).
2. Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов (в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ), обеспечивающих передачу данных, а также контроль за состоянием объекта Заказчика, обеспечить наличие в арсенале технических средств технологической радио сети диапазона частот РФ.
3. Наличие пульта централизованного наблюдения с круглосуточным режимом работы.
4. Собственные группы быстрого реагирования (не менее 2 мобильных групп сотрудников охраны на автомобилях, находящихся в собственности у Исполнителя), которые должны прибывать на объект по сигналу «Тревога» в срок не более 15 минут с момента поступления на ПЦН сигнала «Тревога». (Тревожная группа формируется из двух сотрудников и более, имеющих свидетельство о присвоении квалификации частного охранника (6 разряд), разрешение на хранение и ношение при исполнении служебных обязанностей служебного оружия, либо иные документы, регламентированные законодательством РФ, дающие право на осуществление подобного вида деятельности. Тревожная группа при прибытии на Объект по сигналу Тревога должна быть вооружена служебным огнестрельным оружием и экипирована бронежилетами, шлемами, наручниками, средствами переносной радиосвязи (рация), мобильным телефоном и иными спецсредствами)
5. Наличие у Исполнителя технической службы в соответствии со штатным расписанием. В случае выявления неисправности охранной сигнализации, техническая служба Исполнителя обязана устранить неисправность в течении 2 часов.

Привлечение для оказания охранных услуг на контрактной (договорной) основе к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей не допускается.
7. Порядок приемки оказания услуг:
Оказания услуг технического обслуживания осуществляется в специальном журнале с подписями специалиста и ответственного лица заказчика за эксплуатацию системы.

Наличие оформленной исполнительной документации строго обязательно.

8. Требования к результатам закупки
Результатом закупки является оказание услуг по охране объектов администрации с использованием технических средств охраны с выводом на пульт центрального наблюдения исполнителя, технического обслуживания и выезда группы быстрого реагирования в соответствии с настоящим Техническим заданием.

9. Период оказания услуг: с 01.12.2026 года по 30.11.2027 года включительно.
